[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.100.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	1	6,8	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0
ir=1385

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY	PRZEDMIAR
nfn=K3 Projekt
afn=ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna
nb=Remont brodzika odkrytej pływalni w Lesznie, wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.
ab=ul. Strzelecka 9, 64-100 Leszno
ni=Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
ai=ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
nw=do wyłonienia w postepowaniu przetargowym
br=Budowlana
nk=Mateusz Kaczmarek	
dt=30.03.2023	0	0
kln=Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,                co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niegorszych niż opisywane                   w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia              i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i materiały spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.1310Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.1310Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz uzgodnienia                   i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.1310Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.1310Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.)1310
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Times New Roman;}{\fbiminor\f5\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\ql\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045 gwpbab3d041_msonormal;}{\*\cs2\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs3\sbasedon2\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts5\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts6\tsrowd\sbasedon5\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listtable {\list\listtemplateid-1\listhybrid{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485135 \'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li720\lin720}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485145 \'02\'01.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li1440\lin1440}{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485147 \'02\'02.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-180\li2160\lin2160}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485135 \'02\'03.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li2880\lin2880}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485145 \'02\'04.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li3600\lin3600}{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485147 \'02\'05.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-180\li4320\lin4320}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485135 \'02\'06.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li5040\lin5040}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485145 \'02\'07.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-360\li5760\lin5760}{\listlevel\levelnfc2\levelnfcn2\leveljc2\leveljcn2\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485147 \'02\'08.;}{\levelnumbers\'01;}\levellegal0\levelnorestart0\fcs1\f4\fcs1\f4\fi-180\li6480\lin6480}{\listname ;}\listid1135173778}}{\*\listoverridetable {\listoverride\listid1135173778\listoverridecount0\ls1}}{\info{\creatim\yr2023\mo3\dy29\hr8\min40}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\marglsxn1417\margrsxn1417\margtsxn1417\margbsxn1417\endnhere{\listtext\pard\plain 1.\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s1\qj\fi-360\li720\lin720\sbauto1\saauto1\widctlpar{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Nale\u380\'bfy przyj\u261\'b9\u263\'e6, \u380\'bfe wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materia\u322\'b3\u243\'f3w zaproponowanych i wyst\u281\'eapuj\u261\'b9cych w przedmiotowym opracowaniu towarzysz\u261\'b9 wyrazy \u8222\'84lub r\u243\'f3wnowa\u380\'bfny\u8221\'94,                co oznacza , \u380\'bfe dopuszcza si\u281\'ea zastosowanie urz\u261\'b9dze\u324\'f1 i materia\u322\'b3\u243\'f3w o cechach niegorszych ni\u380\'bf opisywane                   w niniejszym dokumencie, tj. spe\u322\'b3niaj\u261\'b9cych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako\u347\'9cciowe, co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materia\u322\'b3owej lub lepsze. Wykonawca, kt\u243\'f3ry zdecyduje si\u281\'ea stosowa\u263\'e6 urz\u261\'b9dzenia              i materia\u322\'b3y r\u243\'f3wnowa\u380\'bfne opisywanym w dokumentacji, obowi\u261\'b9zany jest wykaza\u263\'e6, \u380\'bfe oferowane przez niego urz\u261\'b9dzenia  i materia\u322\'b3y spe\u322\'b3niaj\u261\'b9 wymagania okre\u347\'9clone w niniejszym dokumencie.}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\listtext\pard\plain 2.\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s1\qj\fi-360\li720\lin720\sbauto1\saauto1\widctlpar{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Przedmiar rob\u243\'f3t jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\listtext\pard\plain 3.\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s1\qj\fi-360\li720\lin720\sbauto1\saauto1\widctlpar{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Podstaw\u261\'b9 do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar rob\u243\'f3t oraz uzgodnienia                   i wyja\u347\'9cnienia udzielone na zapytania Oferent\u243\'f3w.}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\listtext\pard\plain 4.\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s1\qj\fi-360\li720\lin720\sbauto1\saauto1\widctlpar{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Cena jednostkowa musi zawiera\u263\'e6 wszelkie prace pozwalaj\u261\'b9ce na wykonanie danego zakresu rob\u243\'f3t zgodnie ze sztuk\u261\'b9 budowlan\u261\'b9, nawet gdy wykonanie dodatkowych rob\u243\'f3t nie wynika z opisu pozycji.}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\listtext\pard\plain 5.\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s1\qj\fi-360\li720\lin720\sbauto1\saauto1\widctlpar{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Podstaw\u281\'ea prawn\u261\'b9 wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z p\u243\'f3\u378\'9fn. zm.)}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af4\loch\f2\fs18\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - BRANŻA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA13101310 W ramach inwestycji przewidziano:1310- wymianę zamortyzowanych pomp głębinowych w studniach,1310- wymianę pomp przewałowych na pompy wirowe o konstrukcji poziomej,1310- zwiększenie objętości zbiornika kontaktowego wody napowietrzonej poprzez zastosowanie pomp poziomych,1310- montaż dwóch dodatkowych filtrów pospiesznych DN2800,1310- zasyw nowych złóż filtracyjnych dla wszystkich filtrów pospiesznych,1310- montaż układu napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji,1310- wymianę orurowania i armatury (odcinającej, zwrotnej, sterującej i pomiarowej), w hali napowietrzania oraz w hali filtrów,1310- budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego wody czystej o objętości 1000 m3 wraz z orurowaniem technologicznym zbiornika,1310- montaż niezbędnych rurociągów międzyobiektowych oraz armatury umożliwiającej włączenie projektowanego zbiornika retencyjnego do układu technologicznego,1310- wymianę zestawu pompowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej,1310- wymianę dmuchawy do płukania filtrów,1310- wymianę pompy do płukania filtrów,1310- zmianę przebiegu kanału spustu zbiornika reakcji,1310- montaż instalacji sanitarnych w rozbudowanej hali filtrów,1310- etapowo - dezynfekcję i rozruchy układu,1310- szkolenie personelu obsługującego SUW,1310- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, uzyskanie opinii i zezwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.1310Remont SUW należy przeprowadzić w ruchu, tj. zapewnić na czas remontu wydajność układu uzdatniania na poziomie 75 m3/h przy zachowaniu jakości wody zgodnej z przepisami.13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z1310dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów1310prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.1310Dla metody uproszczonej przyjęto:1310a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.1310b) Ceny materiałów przyjęto z informatora Intercenbud I kw. 2018 r. (ceny średnie RMS) oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z1310cenników hurtowni branżowych (doliczając w ceny jednostkowe koszty zakupu w wysokości 7,0 % - średnia Intercenbud I kwartał 20181310roku).1310c) Stawka robocizny - 26,9 zł/r-g / średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310d) Koszty pośrednie - 65,5 % /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310e) Zysk - 12,5% do R, S, Kp. /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 {\fonttbl{\f0 Microsoft Sans Serif;}}\f0 \fs20 OG\'d3LNA CHARAKTERYSTYKA ROB\'d3T - BRAN\'afA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA13\par131013\par1310 W ramach inwestycji przewidziano:13\par1310- wymian\'ea zamortyzowanych pomp g\'b3\'eabinowych w studniach,13\par1310- wymian\'ea pomp przewa\'b3owych na pompy wirowe o konstrukcji poziomej,13\par1310- zwi\'eakszenie obj\'eato\'9cci zbiornika kontaktowego wody napowietrzonej poprzez zastosowanie pomp poziomych,13\par1310- monta\'bf dw\'f3ch dodatkowych filtr\'f3w pospiesznych DN2800,13\par1310- zasyw nowych z\'b3\'f3\'bf filtracyjnych dla wszystkich filtr\'f3w pospiesznych,13\par1310- monta\'bf uk\'b3adu napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji,13\par1310- wymian\'ea orurowania i armatury (odcinaj\'b9cej, zwrotnej, steruj\'b9cej i pomiarowej), w hali napowietrzania oraz w hali filtr\'f3w,13\par1310- budow\'ea dodatkowego zbiornika retencyjnego wody czystej o obj\'eato\'9cci 1000 m3 wraz z orurowaniem technologicznym zbiornika,13\par1310- monta\'bf niezb\'eadnych ruroci\'b9g\'f3w mi\'eadzyobiektowych oraz armatury umo\'bfliwiaj\'b9cej w\'b3\'b9czenie projektowanego zbiornika retencyjnego do uk\'b3adu technologicznego,13\par1310- wymian\'ea zestawu pompowego t\'b3ocz\'b9cego wod\'ea do sieci wodoci\'b9gowej,13\par1310- wymian\'ea dmuchawy do p\'b3ukania filtr\'f3w,13\par1310- wymian\'ea pompy do p\'b3ukania filtr\'f3w,13\par1310- zmian\'ea przebiegu kana\'b3u spustu zbiornika reakcji,13\par1310- monta\'bf instalacji sanitarnych w rozbudowanej hali filtr\'f3w,13\par1310- etapowo - dezynfekcj\'ea i rozruchy uk\'b3adu,13\par1310- szkolenie personelu obs\'b3uguj\'b9cego SUW,13\par1310- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs\'b3ugi, uzyskanie opinii i zezwole\'f1 umo\'bfliwiaj\'b9cych uzyskanie pozwolenia na u\'bfytkowanie.13\par1310Remont SUW nale\'bfy przeprowadzi\'e6 w ruchu, tj. zapewni\'e6 na czas remontu wydajno\'9c\'e6 uk\'b3adu uzdatniania na poziomie 75 m3/h przy zachowaniu jako\'9cci wody zgodnej z przepisami.13\par131013\par1310ZA\'a3O\'afENIA WYJ\'8cCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13\par1310Kosztorys inwestorski opracowano metod\'b9 kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporz\'b9dzenia Ministra Infrastruktury z13\par1310dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre\'9clenia metod i podstaw sporz\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\'f3w13\par1310prac projektowych oraz planowanych koszt\'f3w rob\'f3t budowlanych okre\'9clonych w programie funkcjonalno-u\'bfytkowym.13\par1310Dla metody uproszczonej przyj\'eato:13\par1310a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nak\'b3ad\'f3w rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.13\par1310b) Ceny materia\'b3\'f3w przyj\'eato z informatora Intercenbud I kw. 2018 r. (ceny \'9crednie RMS) oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z13\par1310cennik\'f3w hurtowni bran\'bfowych (doliczaj\'b9c w ceny jednostkowe koszty zakupu w wysoko\'9cci 7,0 % - \'9crednia Intercenbud I kwarta\'b3 201813\par1310roku).13\par1310c) Stawka robocizny - 26,9 z\'b3/r-g / \'9crednia Intercenbud I kwarta\'b3 2018 roku/;13\par1310d) Koszty po\'9crednie - 65,5 % /\'9crednia Intercenbud I kwarta\'b3 2018 roku/;13\par1310e) Zysk - 12,5% do R, S, Kp. /\'9crednia Intercenbud I kwarta\'b3 2018 roku/;}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6,8	1	0	
op=1	1
nm=3

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11,5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=6,8		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=68	1	1	0
nr=1	R	1	68	0
ns=1	S	1	68	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=11,5	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	11,5	0
ns=1	S+Kp	1	11,5	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 1430]
ty=M	0
na=zbrojenie rozproszone	0	
id=1101510	2	
jm=t	034
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,12138
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,12138	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1368]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1)	0	
id=11334	1	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334	1

[RMS ZEST 1397]
ty=M	0
na=azofoska	0	
id=1420800	1	
jm=t	034
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,01
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,01	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1330]
ty=M	0
na=Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm	0	
id=1560311	2	
jm=m2	050
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=240
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	240	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1437]
ty=M	0
na=taśma dylatacyjna z PCW	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=63
pr=ICB_SREDNIE	1,85	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	63	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1396]
ty=M	0
na=nasiona traw	0	
id=2_21005	3	
jm=kg	033
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	4	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1435]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0	
id=2370699	2	
jm=m3	060
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=40,6
pr=ICB_SREDNIE	265,39	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	40,6	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1476]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39000	1	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,4

[RMS ZEST 1474]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	2	
jm=m3	060
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,4032
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,4032	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 308]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39599	1	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,8924
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 1385]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1417,61481

[RMS ZEST 1473]
ty=M	0
na=tarcza diamentowa śr.800 mm	0	
id=at17003	3	
jm=szt.	020
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0504
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921040	1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,0504	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1475]
ty=S	0
na=piła tarczowa z prowadnicą	0	
id=at173	3	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,6352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71900	1

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0
cw=0		0
wa=0
il=0
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1504]
ty=M	0
na=pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 5	0	
id=DC03215	3	
jm=kg	033
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,26
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	3,26	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1505]
ty=M	0
na=żywica	0	
id=DC03160	3	
jm=szt.	020
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=20
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	20	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1506]
ty=S	0
na=nożyce elektromechaniczne do prętów zbrojeniowych fi 40	0	
id=DC031	3	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,018

[RMS ZEST 1516]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=199,00541

[RMS ZEST 1517]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0	
id=11612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,224

[RMS ZEST 1518]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny	0	
id=12300	1	
jm=m-g	148
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,788

[RMS ZEST 1519]
ty=M	0
na=krawędziaki iglaste kl.II	0	
id=2600999	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,17
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,17	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1520]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601899	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=45,43015
kz5=0	4	6,8		0	1	1	45,43015	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1523]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=36,3701
kz5=0	4	6,8		0	1	1	36,3701	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1524]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa	0	
id=2370699	1	
jm=m3	060
ce=0	1680213600	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,1808
kz5=0	4	6,8		0	1	1	4,1808	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1525]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny 2,5 t	0	
id=12311	1	
jm=m-g	148
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=21,42

[RMS ZEST 1529]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0	
id=2600619	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,1608
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,1608	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1536]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0	
id=1700399	1	
jm=t	034
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,978
kz5=0	4	6,8		0	1	1	3,978	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1537]
ty=S	0
na=wibrator powierzchniowy	0	
id=45100	1	
jm=m-g	148
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=44,2

[RMS ZEST 1538]
ty=S	0
na=piła do cięcia kostki	0	
id=75200	1	
jm=m-g	148
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,5

[RMS ZEST 1540]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0	
id=1700301	1	
jm=t	034
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,1608
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,1608	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1544]
ty=M	0
na=obrzeża betonowe 20x8 cm	0	
id=2220802	1	
jm=m	040
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=102,51
kz5=0	4	6,8		0	1	1	102,51	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1550]
ty=M	0
na=słup OMEGA	0	
id=1323701	1	
jm=kg	033
ce=0	1679954400	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=192,78
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	192,78	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1551]
ty=M	0
na=panelowe kratowe typu VEGA 2D (oczko 50 x 200 mm, drut pion.  5 mm, druty poz. 2 x 6 mm), ocynkowane + powleczenie poliestrowe, kolor grafitowy (RAL 7016), h=1830 mm	0	
id=1331511	1	
jm=m2	050
ce=0	1680213600	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=106,08
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	106,08	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1552]
ty=M	0
na=obejma	0	
id=1361303	1	
jm=kg	033
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=22,8
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	22,8	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1553]
ty=M	0
na=beton z kruszywa naturalnego B 15	0	
id=2370601	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,415
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	5,415	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1554]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39599	1	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,92625

[RMS ZEST 1555]
ty=M	0
na=Brama dwuskrzydłowa	0	
id=2730999	1	
jm=kg	033
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=96,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	96,44	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1556]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa m. 50'	0	
id=2380806	1	
jm=m3	060
ce=0	1561932000	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,02
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,02	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1557]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy	0	
id=39599	1	
jm=m-g	148
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,04

[RMS ZEST 1560]
ty=S	0
na=pompa do betonu na samochodzie	0	
id=44141	1	
jm=m-g	148
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,4

[RMS ZEST 1562]
ty=S	0
na=szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna	0	
id=K1102	3	
jm=doba	802
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1
pr=KIL	246	0	0	752KIL28	0

[RMS ZEST 1563]
ty=S	0
na=frezarka do podłoży betonowych - elektryczna	0	
id=K1104	3	
jm=doba	802
ce=0	1680213600	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,01
pr=CRA	125	0	0	753CRA32	0

[RMS ZEST 1565]
ty=M	0
na=warstwa sczepna	0	
id=K110004	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=56,144
kz5=0	4	6,8		0	1	1	56,144	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1566]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930099	1	
jm=m3	060
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,35853048
kz5=0	4	6,8		0	1	1	0,35853048	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1567]
ty=M	0
na=zaprawa PCC	0	
id=K110006	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1504,1169
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1504,1169	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1568]
ty=M	0
na=zaprawa  PCC	0	
id=K110008	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=535,92
kz5=0	4	6,8		0	1	1	535,92	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1570]
ty=M	0
na=piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,4-1,8 mm	0	
id=K110001	3	
jm=kg	033
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2927,463
kz5=0	4	6,8		0	1	1	2927,463	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1571]
ty=S	0
na=piaskarnia do czyszczenia metali	0	
id=K1108	3	
jm=m-g	148
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=18,7572

[RMS ZEST 1572]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	0	
id=83100	1	
jm=m-g	148
ce=0	1679954400	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=18,7572

[RMS ZEST 1574]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0	
id=39611	1	
jm=m-g	148
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,47378

[RMS ZEST 1577]
ty=M	0
na=kostka brukowa 6 cm szara	0	
id=2222101	1	
jm=m2	050
ce=0	1601503200	1	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=348,5
kz5=0	4	6,8		0	1	1	348,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1578]
ty=M	0
na=warstwa amortyzująca	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=210
pr=ICB_SREDNIE	55	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	210	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1579]
ty=M	0
na=warstwa zamykająca	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=210
pr=ICB_SREDNIE	20	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	210	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1580]
ty=M	0
na=warstwa użytkowa - wzór fali w 3 kolorach - odcień niebieskiego	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=210
pr=ICB_SREDNIE	65	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	210	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1581]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa	0	
id=2370699	1	
jm=m3	060
ce=0	1680213600	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=51,765
kz5=0	4	6,8		0	1	1	51,765	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1582]
ty=M	0
na=Ogrodzenie panelowe 2D, 1230x2500 mm, 1310drut 6/5/6 mm, oczko 50/200, SL=91,5 m, (górna krawędź siatki bez wystających końcówek drutu), wraz ze słupkami ogrodzeniowymi 60x40x1,5 mm, zabezpieczenie: ocynk + farba kolor niebieski.	0	
id=1331511	1	
jm=m2	050
ce=0	1679954400	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=112,545
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	112,545	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1583]
ty=M	0
na=słup OMEGA	0	
id=1323701	1	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4	SEK_RMS		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=345,87
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	345,87	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1584]
ty=M	0
na=deski	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	500	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1585]
ty=M	0
na=Wywóz i utylizacja	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	1000	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1586]
ty=M	0
na=Wykonanie badania pull-off - 5 szt	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	500	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1587]
ty=M	0
na=Demontaż włazu do studzienki wodociągowej, zasypanie jej i zagęszczenie	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	450	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1588]
ty=M	0
na=Wycinka i utylizacja krzewów	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1679954400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	400	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1589]
ty=M	0
na=Piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm.	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1610578800	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	300	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1590]
ty=M	0
na=zaprawa szybkosprawna	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1610578800	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	300	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 1593]
ty=M	0
na=barwna powłoka zabezpieczająca	0	
id=K110030	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=35,728
kz5=0	4	6,8		0	1	1	35,728	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1594]
ty=M	0
na=grunt	0	
id=K110030	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=35,728
kz5=0	4	6,8		0	1	1	35,728	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1595]
ty=M	0
na=zaprawa  PCC	0	
id=K110006	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=92,56104
kz5=0	4	6,8		0	1	1	92,56104	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1596]
ty=M	0
na=zaprawa  PCC	0	
id=K110008	3	
jm=kg	033
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=53,592
kz5=0	4	6,8		0	1	1	53,592	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1597]
ty=M	0
na=dylatacja	0	
id=1562999	1	
jm=m	040
ce=0	1680213600	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	385	0	0		1
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	6,8		0	1	1	1,05	0	2		1	0	
ch5=NieLiczKz

[ELEMENT 1]
na=PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46412
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż istniejącą membranę
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46413
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46672
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Demontaż i utylizacja istniejącej membrany basenowej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=267,99	267,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=267,99
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	201	10*20,1				0
wo=0	66,99	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)				0

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	10*20,1						
wo=66,99	1	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,05		0,05
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46673
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,3995
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[ELEMENT 2]
na=Skucie wylewki/jastrychu w niecce brodzika poprzez frezowanie 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46414
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46762
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0101-05	K-11	0101-05	 0101-06 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0101-05	 0101-06 
mpn=43:0:5009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="43" Wybory="0" Odpowiedzi="50" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie - powierzchnie poziome, grubość 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=201	201		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=201
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	201	10*20,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	10*20,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,05		0,05
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46763
nz=3,07	0	0,37+45*0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30,8535
uw=
kj=0
ij=0,1535	0,1535

[RMS 1563]
id=46766
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[ELEMENT 2]
na=Oczyszczenie murków brodzika
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46767
nu=1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46770
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0102-08	K-11	0102-08		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0102-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - skucie luźnych fragmentów betonu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13,398	13,398		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,398
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	13,398	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,398	1	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)*0,2						

[RMS 1385]
id=46771
nz=0,34	0	0,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,55532
uw=
kj=0
ij=0,34	0,34

[POZYCJA]
id=46828
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0103-02	K-11	0103-02		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni betonowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=66,99	66,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=66,99
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	66,99	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)				0

[PRZEDMIAR]
wo=66,99	1	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4+0,4)						

[RMS 1385]
id=46829
nz=0,21	0	0,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,0679
uw=
kj=0
ij=0,21	0,21

[RMS 1570]
id=46830
nz=43,7	0	43,7	
np=1	0	46831
wa=0
wb=0
il=2927,463
uw=
kj=0
ij=43,7	43,7

[RMS 7]
id=46831
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1571]
id=46832
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,7572
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[RMS 1572]
id=46833
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,7572
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[RMS 1574]
id=46835
nz=0,022	0	0,022	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,47378
uw=
kj=0
ij=0,022	0,022

[ELEMENT 2]
na=Demontaż płytek betonowych wraz z obrzeżem
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46415
nu=1.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46698
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0101-03	4-01	0101-03		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0101-03	
mpn=1211	1211
na=Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=168	168		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=168
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	168	3*23*2+10*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	3*23*2+10*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0,5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46699
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,6
uw=
kj=0
ij=0,075	0,075

[ELEMENT 2]
na=Skucie postumentów betonowych 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46416
nu=1.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46679
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0212-03	
mpn=1211	1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1,838	1,838		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,838
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,012	1,1*0,92*1				0
wo=0	0,826	0,96*0,86*1,0				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=1,012	1	1,1*0,92*1						
wo=0,826	1	0,96*0,86*1,0						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0,5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46680
nz=14,76	0	14,76	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,56444
uw=
kj=0
ij=7,38	7,38

[ELEMENT 2]
na=Cięcie i rozbiórka murka w miejscu nowego wejścia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46686
nu=1.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46687
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0104-04	AT-17	0104-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-17 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1,12	1,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,32	0,4*0,4*2				0
wo=0	0,8	0,4*2				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=0,32	1	0,4*0,4*2						
wo=0,8	1	0,4*2						
ko=				

[RMS 1385]
id=46688
nz=6,34	0	6,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1008
uw=
kj=0
ij=6,34	6,34

[RMS 1473]
id=46689
nz=0,045	0	0,045	
np=1	0	46691
wa=0
wb=0
il=0,0504
uw=
kj=0
ij=0,045	0,045

[RMS 1474]
id=46690
nz=0,36	0	0,36	
np=1	0	46691
wa=0
wb=0
il=0,4032
uw=
kj=0
ij=0,36	0,36

[RMS 7]
id=46691
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1475]
id=46692
nz=1,46	0	1,46	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,6352
uw=
kj=0
ij=1,46	1,46

[POZYCJA]
id=46693
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0212-03	
mpn=1211	1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0,32	0,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,32
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,32	0,4*0,4*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,32	1	0,4*0,4*2						

[RMS 1385]
id=46694
nz=24,76	0	24,76	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,9232
uw=
kj=0
ij=24,76	24,76

[ELEMENT 2]
na=Demontaż ogrodzenia wokół ujęcia wody wraz z fundamentami 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46417
nu=1.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46681
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-04	2-31	0818-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0818-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie ogrodzenia wraz  z bramą i utylizacją( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50,6	50,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,6	(16*2+18,6)				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=50,6	1	(16*2+18,6)						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0,5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1516]
id=46682
nz=0,5875	0	0,5875	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,86375
uw=
kj=0
ij=0,29375	0,29375

[POZYCJA]
id=46876
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-08	2-31	0818-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0818-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie słupków wraz z fundamentami
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=19	19		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	19	19				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						
ko=				

[RMS 1385]
id=46879
nz=0,441	0	0,441	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,379
uw=
kj=0
ij=0,441	0,441

[ELEMENT 2]
na=Wywóz i utylizacja 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46478
nu=1.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46695
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Wywóz i utylizacja
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46696
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1585]
id=46697
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 1]
na=PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46538
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Sprawdzenie nośności istniejących elementów : płyty i murków poprzez wykonanie pull-offów 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46540
nu=2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46700
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Wykonanie badania pull-off - 5 szt
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46701
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1586]
id=46702
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 2]
na=Prace naprawcze płyty i murków
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46541
nu=2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Naprawa rys
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46542
nu=2.2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46759
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0101-01	K-11	0101-01	 0101-02 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0101-01	 0101-02 
mpn=41:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="41" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10	20*10*0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	20*10*0,05						

[RMS 1385]
id=46760
nz=1,42	0	0,52+10*0,09	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,2
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 1562]
id=46761
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[POZYCJA]
id=46775
pd=DATACOMP wyd.I 2009	KNR	DC-03 0203-01	DC-03	0203-01		0
pd5=DATACOMP wyd.I 2009	KATSRC_UNDEF	KNR DC-03 0203-01	
mpn=1211	1211
na=Zalanie specjalną żywicą epoksydową przeznaczoną do grawitacyjnego sklejania rys i pęknięć w betonie. Żywica powinna posiadać następujące parametry minimalne :13101310- lepkość < 350 mPas1310- napięcie powierzchniowe < 25 mN/m1310- certyfikacje wg PN EN 1504-5 minimum U(F1/F2), W(2), (1/2), (8/30), (1)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	20	10/0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10/0,5						

[RMS 1385]
id=46776
nz=0,0296	0	0,0296	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,592
uw=
kj=0
ij=0,0296	0,0296

[RMS 1504]
id=46777
nz=0,163	0	0,163	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,26
uw=
kj=0
ij=0,163	0,163

[RMS 1505]
id=46778
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1506]
id=46779
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,018
uw=
kj=0
ij=0,0009	0,0009

[POZYCJA]
id=46837
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Zasypanie rys piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46838
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1589]
id=46839
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[POZYCJA]
id=46840
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Wypełnienie pęknięć w koronie/murkach niecki poprzez zalanie ich od góry po zablokowaniu rys w pionie przy pomocy zaprawy szybkosprawnej.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46841
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1590]
id=46842
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 3]
na=Uzupełnienie ubytków, szpachlowanie i wykończenie - murki brodzika
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46543
nu=2.2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46755
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0202-09	K-11	0202-09		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0202-09	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=51,04	51,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,04	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,04	1	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)						

[RMS 1385]
id=46758
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,6144
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[RMS 1565]
id=46784
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	46786
wa=0
wb=0
il=56,144
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1566]
id=46785
nz=0,00021	0	0,00021	
np=1	0	46786
wa=0
wb=0
il=0,0107184
uw=
kj=0
ij=0,00021	0,00021

[RMS 7]
id=46786
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46886
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0202-06	K-11	0202-06	 0202-08 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0202-06	 0202-08 
mpn=17:0:200910121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="17" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach pionowych- zaprawa ognioodporna, zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do napraw elementów betonowych obciążonych statycznie lub dynamicznie- uzupełnienie ubytków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2,552	2,552		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,552
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,552	(10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+21*2*(0,15+0,25))*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,552	1	(10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+21*2*(0,15+0,25))*0,1						

[RMS 1385]
id=46887
nz=0,57	0	0,27+10*0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,45464
uw=
kj=0
ij=0,57	0,57

[RMS 1595]
id=46888
nz=36,27	0	18,27+10*1,8	
np=1	0	46890
wa=0
wb=0
il=92,56104
uw=
kj=0
ij=36,27	36,27

[RMS 1566]
id=46889
nz=0,00484	0	0,00484	
np=1	0	46890
wa=0
wb=0
il=0,01235168
uw=
kj=0
ij=0,00484	0,00484

[RMS 7]
id=46890
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46787
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0202-06	K-11	0202-06	 0202-08 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0202-06	 0202-08 
mpn=17:0:200910121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="17" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ułożenie zaprawy naprawczej metodą w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach pionowych- zaprawa drobnoziarnista - wyrównanie powierzchni poprzez tynkowanie zaprawą specjalistyczną
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=41,47	41,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41,47
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	41,47	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4)				0

[PRZEDMIAR]
wo=41,47	1	(10,9*2+21*2)*(0,25+0,4)						

[RMS 1385]
id=46788
nz=0,57	0	0,27+10*0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,6379
uw=
kj=0
ij=0,57	0,57

[RMS 1567]
id=46793
nz=36,27	0	18,27+10*1,8	
np=1	0	46795
wa=0
wb=0
il=1504,1169
uw=
kj=0
ij=36,27	36,27

[RMS 1566]
id=46794
nz=0,00484	0	0,00484	
np=1	0	46795
wa=0
wb=0
il=0,2007148
uw=
kj=0
ij=0,00484	0,00484

[RMS 7]
id=46795
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46891
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0202-05	K-11	0202-05	 0202-08 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0202-05	 0202-08 
mpn=17:0:200910121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="17" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości ok. 10 mm w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych - zaprawa ognioodporna, zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do napraw elementów betonowych obciążonych statycznie lub dynamicznie - uzupełnienie ubytków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2,552	2,552		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,552
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,552	(10,9*2+21*2)*(0,4)*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,552	1	(10,9*2+21*2)*(0,4)*0,1						

[RMS 1385]
id=46892
nz=0,53	0	0,23+10*0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,35256
uw=
kj=0
ij=0,53	0,53

[RMS 1596]
id=46893
nz=21	0	21	
np=1	0	46895
wa=0
wb=0
il=53,592
uw=
kj=0
ij=21	21

[RMS 1566]
id=46894
nz=0,0048	0	0,0048	
np=1	0	46895
wa=0
wb=0
il=0,0122496
uw=
kj=0
ij=0,0048	0,0048

[RMS 7]
id=46895
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46796
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0202-05	K-11	0202-05	 0202-08 	0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0202-05	 0202-08 
mpn=17:0:200910121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="17" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości ok. 10 mm w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych - zaprawa drobnoziarnista - - wyrównanie powierzchni poprzez tynkowanie zaprawą specjalistyczną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25,52	25,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,52
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,52	(10,9*2+21*2)*(0,4)				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,52	1	(10,9*2+21*2)*(0,4)						

[RMS 1385]
id=46797
nz=0,53	0	0,23+10*0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,5256
uw=
kj=0
ij=0,53	0,53

[RMS 1568]
id=46802
nz=21	0	21	
np=1	0	46804
wa=0
wb=0
il=535,92
uw=
kj=0
ij=21	21

[RMS 1566]
id=46803
nz=0,0048	0	0,0048	
np=1	0	46804
wa=0
wb=0
il=0,122496
uw=
kj=0
ij=0,0048	0,0048

[RMS 7]
id=46804
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46896
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0307-01	K-11	0307-01		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0307-01	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Powłoki ochronne- gruntowanie
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=51,04	51,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,04	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,04	1	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)						

[RMS 1385]
id=46897
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,4368
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 1594]
id=46902
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	46900
wa=0
wb=0
il=35,728
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 7]
id=46900
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46904
pd=KOPRIN wyd.I 2005	KNR	K-11 0307-01	K-11	0307-01		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR K-11 0307-01	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Powłoki ochronne - barwna powłoka zabezpieczająca
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=51,04	51,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,04	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,04	1	10,9*0,15*2+10,9*0,35+10,9*0,15+10,9*0,4*2+21*2*(0,15+0,4+0,25)						

[RMS 1385]
id=46905
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,4368
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 1593]
id=46906
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	46907
wa=0
wb=0
il=35,728
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 7]
id=46907
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nowej płyty żelbetowej ze spadkiem 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46545
nu=2.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Warstwa odcinająca - folia budowlana gr.0,3 mm 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46547
nu=2.3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46714
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0606-01	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=200	200		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	200	20*10				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	20*10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		0,1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46715
nz=0,36	0	0,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,2
uw=
kj=0
ij=0,036	0,036

[RMS 1330]
id=46717
nz=1,2	0	1,2	
np=1	0	46720
wa=0
wb=0
il=240
uw=
kj=0
ij=1,2	1,2

[RMS 7]
id=46720
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 308]
id=46722
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,36
uw=
kj=0
ij=0,0068	0,0068

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie betonowania betonem C30/37 W8 F150 wraz z zbrojenie rozproszone
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46548
nu=2.3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46723
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0259-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Zbrojenia elementów budynków i budowli -zbrojenie rozproszone
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0,119	0,119		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,119
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,119	20*10*(0,13+0,21)/2*3,5/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,119	1	20*10*(0,13+0,21)/2*3,5/1000						

[RMS 1430]
id=46725
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	46726
wa=0
wb=0
il=0,12138
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 7]
id=46726
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 308]
id=46731
nz=1,6	0	1,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1904
uw=
kj=0
ij=1,6	1,6

[POZYCJA]
id=46732
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-02	2-02	0617-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0617-02	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną h= 200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	20*2+10*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	20*2+10*2						

[RMS 1385]
id=46733
nz=0,0598	0	0,0598	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,588
uw=
kj=0
ij=0,0598	0,0598

[RMS 1437]
id=46734
nz=1,05	0	1,05	
np=1	0	46736
wa=0
wb=0
il=63
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 7]
id=46736
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 308]
id=46738
nz=0,0057	0	0,0057	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,342
uw=
kj=0
ij=0,0057	0,0057

[POZYCJA]
id=46739
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0205-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=40	40		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	40	20*10*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20*10*0,2						

[RMS 1385]
id=46740
nz=0,45	0	0,45	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=0,45	0,45

[RMS 1435]
id=46741
nz=1,015	0	1,015	
np=1	0	46745
wa=0
wb=0
il=40,6
uw=
kj=0
ij=1,015	1,015

[RMS 7]
id=46745
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1476]
id=46746
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 1560]
id=46754
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,4
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie dylatacji wraz z uszczelnieniem 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46549
nu=2.3.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46908
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Wykonanie dylatacji
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1597]
id=46910
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie warstwy wykończeniowej 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46546
nu=2.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Warstwa amortyzująca 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46550
nu=2.4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46805
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Dostawa i montaż warstwy amortyzującej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=200	200		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	200	20*10				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	20*10						

[RMS 1385]
id=46806
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=200
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1578]
id=46807
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=210
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 3]
na=Warstwa zamykająca 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46551
nu=2.4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46808
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Dostawa i montaż warstwy zamykającej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=200	200		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	200	20*10				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	20*10						

[RMS 1385]
id=46809
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=200
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1579]
id=46810
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=210
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 3]
na=Warstwa użytkowa – wzór fali w 3 kolorach ( odcienie niebieskiego ) 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46552
nu=2.4.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46811
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Dostawa i montaż warstwy użytkowej - wzór fali w 3 kolorach odcieni niebieskiego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=200	200		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	200	20*10				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	20*10						

[RMS 1385]
id=46812
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=200
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1580]
id=46813
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=210
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[ELEMENT 2]
na=Prace brukarskie i ogrodzeniowe wokół brodzika
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46553
nu=2.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-02	6	0101-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0101-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=340	340		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST - 08.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=340
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	340	340				0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						

[RMS 1385]
id=46555
nz=0,033	0	0,033	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,22
uw=
kj=0
ij=0,033	0,033

[RMS 1517]
id=46556
nz=0,0036	0	0,0036	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,224
uw=
kj=0
ij=0,0036	0,0036

[RMS 1518]
id=46557
nz=0,0082	0	0,0082	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,788
uw=
kj=0
ij=0,0082	0,0082

[POZYCJA]
id=46558
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01	2-31	0308-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0308-01	
mpn=121,1:0,092,1:0,0911	121,1:0,092,1:0,0911
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=340	340		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST - 08.04			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=340
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	340	#p46554				0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p32						

[RMS 1385]
id=46559
nz=0,2914	0	0,2914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=99,076
uw=
kj=0
ij=0,2914	0,2914

[RMS 1519]
id=46560
nz=0,0005	0	0,0005	
np=1	0	46565
wa=0
wb=0
il=0,17
uw=
kj=0
ij=0,0005	0,0005

[RMS 1520]
id=46561
nz=0,05	0	0,05	
np=1	0	46565
wa=0
wb=0
il=17
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 1523]
id=46564
nz=0,075	0	0,075	
np=1	0	46565
wa=0
wb=0
il=25,5
uw=
kj=0
ij=0,075	0,075

[RMS 7]
id=46565
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1581]
id=46566
nz=0,1218	0	0,1218	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=41,412
uw=
kj=0
ij=0,1218	0,1218

[RMS 1525]
id=46567
nz=0,051	0	0,051	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,34
uw=
kj=0
ij=0,051	0,051

[POZYCJA]
id=46568
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-02	2-31	0308-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0308-02	
mpn=121,1:0,092,1:0,0911	121,1:0,092,1:0,0911
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=340	340		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST - 08.04			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=340
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	340	#p46554				0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p32						

[RMS 1385]
id=46569
nz=0,0257	0	0,0257	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=26,214
uw=
kj=0
ij=0,0771	0,0771

[RMS 7]
id=46572
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1581]
id=46573
nz=0,01015	0	0,01015	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,353
uw=
kj=0
ij=0,03045	0,03045

[RMS 1525]
id=46574
nz=0,004	0	0,004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,08
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[POZYCJA]
id=46607
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	1211
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4,02	4,02		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,02
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,02	100,5*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,02	1	100,5*0,2*0,2						

[RMS 1385]
id=46608
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=36,2604
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 1529]
id=46609
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	46612
wa=0
wb=0
il=0,1608
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 1520]
id=46610
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	46612
wa=0
wb=0
il=1,0854
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 1523]
id=46611
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	46612
wa=0
wb=0
il=1,8894
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 7]
id=46612
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1524]
id=46613
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,1808
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=46614
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=100,5	100,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100,5	100,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=100,5	1	100,5						

[RMS 1385]
id=46615
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27,84855
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 1544]
id=46632
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	46620
wa=0
wb=0
il=102,51
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1520]
id=46617
nz=0,0055	0	0,0055	
np=1	0	46620
wa=0
wb=0
il=0,55275
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 1540]
id=46618
nz=0,0016	0	0,0016	
np=1	0	46620
wa=0
wb=0
il=0,1608
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 1523]
id=46619
nz=0,0014	0	0,0014	
np=1	0	46620
wa=0
wb=0
il=0,1407
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[RMS 7]
id=46620
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=46621
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej : wymiary kostki betonowej o wymiarach 20x20 cm , 20x40cm , 40x40 cm.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=340	340		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=340
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	340	340				0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0,8
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46622
nz=1,2342	0	1,2342	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=335,7024
uw=
kj=0
ij=0,98736	0,98736

[RMS 1577]
id=46855
nz=1,025	0	1,025	
np=1	0	46627
wa=0
wb=0
il=348,5
uw=
kj=0
ij=1,025	1,025

[RMS 1520]
id=46624
nz=0,0788	0	0,0788	
np=1	0	46627
wa=0
wb=0
il=26,792
uw=
kj=0
ij=0,0788	0,0788

[RMS 1536]
id=46625
nz=0,0117	0	0,0117	
np=1	0	46627
wa=0
wb=0
il=3,978
uw=
kj=0
ij=0,0117	0,0117

[RMS 1523]
id=46626
nz=0,026	0	0,026	
np=1	0	46627
wa=0
wb=0
il=8,84
uw=
kj=0
ij=0,026	0,026

[RMS 7]
id=46627
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1537]
id=46628
nz=0,13	0	0,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=44,2
uw=
kj=0
ij=0,13	0,13

[RMS 1538]
id=46629
nz=0,025	0	0,025	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,5
uw=
kj=0
ij=0,025	0,025

[POZYCJA]
id=46651
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1804-12	
na=Ogrodzenie panelowe 2D, 1230x2500 mm, 1310drut 6/5/6 mm, oczko 50/200, SL=91,5 m, (górna krawędź siatki bez wystających końcówek drutu), wraz ze słupkami ogrodzeniowymi 60x40x1,5 mm, zabezpieczenie: ocynk + farba kolor niebieski.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=91,5	91,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=91,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	91,5	91,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=91,5	1	91,5						

[RMS 1516]
id=46652
nz=1,0242	0	1,0242	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=93,7143
uw=
kj=0
ij=1,0242	1,0242

[RMS 1583]
id=46653
nz=3,78	0	3,78	
np=1	0	46657
wa=0
wb=0
il=345,87
uw=
kj=0
ij=3,78	3,78

[RMS 1582]
id=46654
nz=1,23	0	1,23	
np=1	0	46657
wa=0
wb=0
il=112,545
uw=
kj=0
ij=1,23	1,23

[RMS 1552]
id=46655
nz=0,16	0	0,16	
np=1	0	46657
wa=0
wb=0
il=14,64
uw=
kj=0
ij=0,16	0,16

[RMS 1553]
id=46656
nz=0,038	0	0,038	
np=1	0	46657
wa=0
wb=0
il=3,477
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 7]
id=46657
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1554]
id=46658
nz=0,0065	0	0,0065	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,59475
uw=
kj=0
ij=0,0065	0,0065

[POZYCJA]
id=46659
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Brama dwuskrzydłowa 2D, 1000x3000 mm (rama 60x40x2 mm; listwa przymykowa 30x4 mm; siatka 2D - drut 6/5/6 mm, oczko 50/200), zabezpieczenie: ocynk + farba kolor niebieski.  (w tym fundamenty).
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1516]
id=46660
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,08
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 1555]
id=46661
nz=43,22	0	43,22	
np=1	0	46663
wa=0
wb=0
il=43,22
uw=
kj=0
ij=43,22	43,22

[RMS 1556]
id=46662
nz=0,01	0	0,01	
np=1	0	46663
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 7]
id=46663
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1557]
id=46664
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[ELEMENT 2]
na=Prace uzupełniające 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=46665
nu=2.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=46666
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Demontaż i utylizacja istniejących desek przykrywających kanał technologiczny w hali filtrów w miejscu występowania nowych urządzeń technologicznych.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46667
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=46669
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Dostawa i montaż desek zaimpregnowanych i pomalowanych  o grubości jak istniejące przykrywających kanał technologiczny w hali filtrów w miejscu występowania nowych urządzeń technologicznych.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46670
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1584]
id=46671
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[POZYCJA]
id=46814
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0218-03	
mpn=1211	1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=30	30		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	30	200*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	200*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46815
nz=0,254	0	0,254	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,2771
uw=
kj=0
ij=0,24257	0,24257

[RMS 1368]
id=46816
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,2
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[POZYCJA]
id=46817
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0401-04	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - na uprzednio odłożonej warstwie zdjętego humusu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=200	200		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	200	200				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,555		0,555
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1385]
id=46818
nz=0,194	0	0,194	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,534
uw=
kj=0
ij=0,10767	0,10767

[RMS 1396]
id=46819
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 1397]
id=46820
nz=5E-05	0	0,00005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=5E-05	5E-05

[POZYCJA]
id=46847
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Demontaż włazu do studzienki wodociągowej, zasypanie jej i zagęszczenie
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46848
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1587]
id=46849
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[POZYCJA]
id=46880
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Wycinka i utylizacja krzewów
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1385]
id=46881
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1588]
id=46882
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[POZYCJA]
id=46862
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1804-12	
na=Ogrodzenie  panelowe kratowe typu  2D-kolor niebieski (oczko 50 x 200 mm, drut pion.  5 mm, druty poz. 2 x 6 mm), ocynkowane , h=1830 mm, słup OMEGA + obejma standardowa- Dostawa i montaż wraz z wykonaniem otworów i betonowaniem słupków  - wokół ujęcia wody
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=51	51		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51
jm=m	040
pm=-1
wo=0	51	51				0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0,8
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1516]
id=46863
nz=1,6242	0	1,6242	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=66,26736
uw=
kj=0
ij=1,29936	1,29936

[RMS 1550]
id=46864
nz=3,78	0	3,78	
np=1	0	46868
wa=0
wb=0
il=192,78
uw=
kj=0
ij=3,78	3,78

[RMS 1551]
id=46865
nz=2,08	0	2,08	
np=1	0	46868
wa=0
wb=0
il=106,08
uw=
kj=0
ij=2,08	2,08

[RMS 1552]
id=46866
nz=0,16	0	0,16	
np=1	0	46868
wa=0
wb=0
il=8,16
uw=
kj=0
ij=0,16	0,16

[RMS 1553]
id=46867
nz=0,038	0	0,038	
np=1	0	46868
wa=0
wb=0
il=1,938
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 7]
id=46868
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1554]
id=46869
nz=0,0065	0	0,0065	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,3315
uw=
kj=0
ij=0,0065	0,0065

[POZYCJA]
id=46870
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Brama dwuskrzydłowa 2D, 1800x3000 mm (rama 60x40x2 mm; listwa przymykowa 30x4 mm; siatka 2D - drut 6/5/6 mm, oczko 50/200), zabezpieczenie: ocynk + farba kolor niebieski.  (w tym fundamenty).- na teren ujęcia wody, kolor niebieski
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
kz=0	6,8%
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
kzj=0	6,8%
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	68% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	11,5% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1516]
id=46871
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,08
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 1555]
id=46872
nz=53,22	0	53,22	
np=1	0	46874
wa=0
wb=0
il=53,22
uw=
kj=0
ij=53,22	53,22

[RMS 1556]
id=46873
nz=0,01	0	0,01	
np=1	0	46874
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 7]
id=46874
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1557]
id=46875
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[SUMA KONTROLNA]
7FA0DEB331331D5B78FCF06E6F98359B