[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	0	8	1	10	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nb=Remont brodzika odkrytej pływalni w Lesznie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
ab=ul. Strzelecka 9, 64-100 Leszno
ni=Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
ai=ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
br=Sanitarna, elektryczna

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - BRANŻA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA13101310 W ramach inwestycji przewidziano:1310- wymianę zamortyzowanych pomp głębinowych w studniach,1310- wymianę pomp przewałowych na pompy wirowe o konstrukcji poziomej,1310- zwiększenie objętości zbiornika kontaktowego wody napowietrzonej poprzez zastosowanie pomp poziomych,1310- montaż dwóch dodatkowych filtrów pospiesznych DN2800,1310- zasyw nowych złóż filtracyjnych dla wszystkich filtrów pospiesznych,1310- montaż układu napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji,1310- wymianę orurowania i armatury (odcinającej, zwrotnej, sterującej i pomiarowej), w hali napowietrzania oraz w hali filtrów,1310- budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego wody czystej o objętości 1000 m3 wraz z orurowaniem technologicznym zbiornika,1310- montaż niezbędnych rurociągów międzyobiektowych oraz armatury umożliwiającej włączenie projektowanego zbiornika retencyjnego do układu technologicznego,1310- wymianę zestawu pompowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej,1310- wymianę dmuchawy do płukania filtrów,1310- wymianę pompy do płukania filtrów,1310- zmianę przebiegu kanału spustu zbiornika reakcji,1310- montaż instalacji sanitarnych w rozbudowanej hali filtrów,1310- etapowo - dezynfekcję i rozruchy układu,1310- szkolenie personelu obsługującego SUW,1310- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, uzyskanie opinii i zezwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.1310Remont SUW należy przeprowadzić w ruchu, tj. zapewnić na czas remontu wydajność układu uzdatniania na poziomie 75 m3/h przy zachowaniu jakości wody zgodnej z przepisami.13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z1310dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów1310prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.1310Dla metody uproszczonej przyjęto:1310a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.1310b) Ceny materiałów przyjęto z informatora Intercenbud I kw. 2018 r. (ceny średnie RMS) oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z1310cenników hurtowni branżowych (doliczając w ceny jednostkowe koszty zakupu w wysokości 7,0 % - średnia Intercenbud I kwartał 20181310roku).1310c) Stawka robocizny - 26,9 zł/r-g / średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310d) Koszty pośrednie - 65,5 % /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310e) Zysk - 12,5% do R, S, Kp. /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=20.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81121

[RMS ZEST 1741]
ty=M
na=Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1059]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1058]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1765]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.9773
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1726]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.016
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1727]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	0
id=2600605	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0811
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 1754]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: dysza pojedyncza	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1752]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: grzybek wodny	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1747]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: pączek	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: stokrotka	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: storczyk podwójny	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1751]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tęczowy tunel	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1750]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tryskacz	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1753]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tunel z dysz	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1746]
ty=M
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: zjeżdżalnia wielorybek	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1716]
ty=M
na=dozownik koagulantu z osprzętem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1714]
ty=M
na=dozownik NaOCl z osprzętem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1718]
ty=M
na=dozownik NaOH z osprzętem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1725]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.012
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1760]
ty=M
na=dwukielich	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 1731]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 790]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 663]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1771]
ty=M
na=folie kalandrowane PCW	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 1787]
ty=M
na=gniazda natynkowe 2-biegunowe	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 1728]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=igłofiltr'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=55

[RMS ZEST 1109]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x1,5 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x2,5 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 1766]
ty=M
na=Kabel YKYżo 4x10 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=Kabel YLYżo 4x2,5 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=kable	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1569999

[RMS ZEST 1687]
ty=M
na=kolano PE100, SDR17, Dz110	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=4

[RMS ZEST 1695]
ty=M
na=kolano PE100, SDR17, Dz160	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1684]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 1692]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1608]
ty=M
na=Komora technologiczna instalacji uzdatniania wody	0
id=	3
jm=kpl	009
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1778]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1660]
ty=S
na=koparka	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=43.5312

[RMS ZEST 1779]
ty=M
na=koryto kablowe (kpl.)	0
id=at13011	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 1596]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420004

[RMS ZEST 1682]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=6

[RMS ZEST 1690]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 160 mm	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	5627099

[RMS ZEST 1677]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 32 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3.888

[RMS ZEST 1679]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 40 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20.412

[RMS ZEST 1675]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 50 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25.9524

[RMS ZEST 1697]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 63 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15.228

[RMS ZEST 1625]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1645]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1638]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8

[RMS ZEST 1654]
ty=M
na=kurki manometryczne mosiężne	0
id=5852999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5850399

[RMS ZEST 1786]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1650]
ty=M
na=łączniki standardowe mosiężne 40 mm	0
id=6302207	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 1653]
ty=M
na=manometr glicerynowy	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1658]
ty=M
na=Mieszacz statyczny DN100 ze stali AISI 304	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 1717]
ty=M
na=mieszadło koagulantu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1715]
ty=M
na=mieszadło NaOCl	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1719]
ty=M
na=mieszadło NaOH	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=7.8624

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 1079]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 624]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 431]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 657]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 794]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 795]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1149]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1148]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 984]
ty=S
na=Obudowy wykopów PODLASIE 2-boksowe	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=40

[RMS ZEST 1762]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1709]
ty=M
na=Opracowanie instrukcji obsługi	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1780]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa A1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=Orurowanie technologiczne, PVC-U łączone metodą klejenia na ciśnienie 10 bar	0
id=	3
jm=kpl	009
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1792]
ty=M
na=Osuszacz powietrza	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1710]
ty=M
na=Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu wody oraz opis funkcji rurociągów	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 923]
ty=M
na=piasek	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=128.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=4.6055
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.68

[RMS ZEST 1087]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1671]
ty=M
na=podchloryn sodu	0
id=	3
jm=L	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.5285

[RMS ZEST 1594]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1597]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1623]
ty=M
na=Pompa obiegowa oraz pompy zasilające zabawki brodzika, wydajność maks 45 m3/h przy wysokości podnoszenia 13 m H2O, wirnik zamknięty, wykonanie ze stali nierdzewnej	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1609]
ty=M
na=Pompa odwodnieniowa zatapialna z zaworem zwrotnym 2" i orurowaniem PVC-U łączonego przez klejenie	0
id=	3
jm=kpl	009
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1708]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1631]
ty=M
na=przepustnice zaporowe bezkołnierzowe o śr. nom. rury 100 mm	0
id=5861999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1652]
ty=M
na=przepustnice zaporowe bezkołnierzowe o śr. nom. rury 150 mm	0
id=5861999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1617.2145
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1239]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 909]
ty=R
na=Robocizna - instalacje sanitarne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1225]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1150]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 882]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 526]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1739]
ty=M
na=Rozdzielnica zasilająco - sterująca układu filtracji i zasilania urządzeń basenowych wraz z układem kontrolno - pomiarowym oraz układem kontrolno-pomiarowym poziomu wody w zbiorniku wody	0
id=	3
jm=kpl	009
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1745]
ty=M
na=Rozruch układu	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1083]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=13.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301309

[RMS ZEST 1082]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=7.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301203

[RMS ZEST 1706]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1759]
ty=M
na=rura z PCW	0
id=5601999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=14.56

[RMS ZEST 1757]
ty=M
na=rury Arot 110	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=47.112

[RMS ZEST 1676]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 32 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=38.52

[RMS ZEST 1678]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 40 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=202.23

[RMS ZEST 1674]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 50 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=257.121

[RMS ZEST 1696]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 63 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=150.87

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=100.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 941]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7425
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1680]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=45.798
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1688]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1637]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.7

[RMS ZEST 1659]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=135.9081
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1234]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 1789]
ty=M
na=Słup oświetleniowy wraz z lampą LED 55W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1022]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1779
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951399

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.225

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1722]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83100

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.3828
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 1721]
ty=M
na=stal ocynkowana - podpory	0
id=1109999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=84

[RMS ZEST 1084]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1712]
ty=M
na=Szkolenie obsługi	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1656]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1998
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 1628]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=35.42

[RMS ZEST 1785]
ty=M
na=tablica elektryczna	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1673]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=191.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560599

[RMS ZEST 1593]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 1683]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 1691]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1006]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=44.9791
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12622

[RMS ZEST 1639]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3.5

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5458099

[RMS ZEST 1632]
ty=M
na=uszczelki gumowe o śr. nom. rury 100 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19.8

[RMS ZEST 1629]
ty=M
na=uszczelki gumowe o śr. nom. rury 150 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 1693]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=6815999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815199

[RMS ZEST 1756]
ty=M
na=wanna wychwytowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1761]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.7075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=węgiel aktywny	0
id=1642130	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1825
pr=	0	0	0	1642030

[RMS ZEST 1085]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=20.8563
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 1672]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=28.2162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 1670]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=11.2748
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 1648]
ty=M
na=wodomierze do wody zimnej do 50 st.C typ WS-10 40mm	0
id=6301502	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1612]
ty=S
na=wózek widłowy	0
id=39125	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	38100

[RMS ZEST 1630]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=20.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34413

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=YKY 5x10 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=YKY 5x10 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 1790]
ty=M
na=zabezpiecznie R303 32A	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 1655]
ty=M
na=Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 1651]
ty=M
na=zawory kołnierzowe zwrotne klapowe o śr. nom. 100 mm	0
id=5822399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1624]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1642]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 1646]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1644]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1647]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1621]
ty=M
na=Zawór wielodrogowy 3"	0
id=5861999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1713]
ty=M
na=zbiornik 60L	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1607]
ty=M
na=Zbiornik retencyjny wody o objętości całkowitej 20 m3	0
id=	3
jm=kpl	009
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1613]
ty=M
na=Zbiorniki filtracyjne o śr. 1400 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1664]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD	0
id=72551	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=16.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72550

[RMS ZEST 1666]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72561

[RMS ZEST 1743]
ty=M
na=złoże AFM1 0,4-1 mm	0
id=1642130	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=1.9937
pr=	0	0	0	1642030

[RMS ZEST 1742]
ty=M
na=złoże AFM2 1-2 mm'	0
id=1642130	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9968
pr=	0	0	0	1642030

[RMS ZEST 1615]
ty=M
na=złoże AFM3 2-4 mm	0
id=1642130	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9968
pr=	0	0	0	1642030

[RMS ZEST 1707]
ty=M
na=zwężka 425/315	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31114	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.9917
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31124

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Zbiornik wyrównawczy z wyposażeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=43693
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=43696
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 122]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=43697
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	4*3*3,5					

[RMS 191]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=8.526

[RMS 1660]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1668

[RMS 1659]
nz=0.4752	0	0.2016+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9584

[POZYCJA]
id=43698
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-05	2-01	0217-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	6*5*4-4*3*3.5					

[RMS 191]
nz=0.0908	0	0.0908
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0824

[RMS 1660]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=3.042

[POZYCJA]
id=43699
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0606-01	2-01	0606-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie wykopów - igłofiltry
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 191]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=43700
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[POZYCJA]
id=43715
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	4,5*3,5					

[RMS 191]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8588

[RMS 1495]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9215

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43701
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0502-03	2-28	0502-03		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	4.5*3.5					

[RMS 191]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3575

[RMS 1531]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4334

[RMS 1568]
nz=0.00176	0	0.00176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0277

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[POZYCJA]
id=43703
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zbiornik retencyjny wody o objętości całkowitej 20 m3
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=6.19	0	6.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.19

[RMS 1630]
nz=9.99	0	9.99
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[POZYCJA]
id=43733
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa odwodnieniowa zatapialna z zaworem zwrotnym 2" i orurowaniem PVC-U łączonego przez klejenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=10.21	0	10.21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.21

[RMS 1609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=43711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności zbiornika
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 1263]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=43712
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	#p3+#p5					

[RMS 122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1205

[POZYCJA]
id=43713
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	#p3+#p5					

[RMS 191]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=11.122

[RMS 1006]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=5.8432

[ELEMENT 1]
na=Komora technologiczna z wyposażeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=43694
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Posadowienie komory
wa=0
kn=0	0	0
id=43716
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=43718
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 122]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=43719
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=46.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.592	1	5,2*2,8*3,2					

[RMS 191]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4582

[RMS 1660]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=3.513

[RMS 1659]
nz=0.4752	0	0.2016+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=22.1405

[POZYCJA]
id=43720
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-05	2-01	0217-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.908	1	7*5*3,5-5.2*2.8*3.2					

[RMS 191]
nz=0.0908	0	0.0908
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8924

[RMS 1660]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9604

[POZYCJA]
id=43721
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0606-01	2-01	0606-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie wykopów - igłofiltry
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=30
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 191]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=43722
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[POZYCJA]
id=43723
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5,5*4					

[RMS 191]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0
il=5.39

[RMS 1495]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=2.684

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43724
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0502-03	2-28	0502-03		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5.5*4					

[RMS 191]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=35.42

[RMS 1531]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=3.399

[RMS 1568]
nz=0.00176	0	0.00176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0387

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1804

[POZYCJA]
id=43725
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Komora technologiczna instalacji uzdatniania wody
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=6.19	0	6.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.19

[RMS 1630]
nz=9.99	0	9.99
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[POZYCJA]
id=43732
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=80.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80.908	1	#p15+#p17					

[RMS 122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0923

[POZYCJA]
id=43728
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=80.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80.908	1	#p15+#p17					

[RMS 191]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=10.8417

[RMS 1006]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6959

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie komory
wa=0
kn=0	0	0
id=43717
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=43727
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa odwodnieniowa zatapialna z zaworem zwrotnym 2" i orurowaniem PVC-U łączonego przez klejenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=10.21	0	10.21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.21

[RMS 1609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=43734
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0211-04	2-28	0211-04		1
mpn=1211
na=Zbiorniki filtracyjne o śr. 1400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=22.4	0	22.4
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4

[RMS 1613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1612]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.02

[POZYCJA]
id=43735
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM3 2-4 mm, wysokość 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.923
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.923	1	1.4*1.4*0.785*0.25*2.4					

[RMS 191]
nz=13.3	0	13.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2759

[RMS 1615]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9968

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43736
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM2 1-2 mm, wysokość 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.923
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.923	1	1.4*1.4*0.785*0.25*2.4					

[RMS 191]
nz=13.3	0	13.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2759

[RMS 1742]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9968

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43737
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM1 0,4-1 mm, wysokość 50 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.846
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.846	1	1.4*1.4*0.785*0.5*2.4					

[RMS 191]
nz=13.3	0	13.3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5518

[RMS 1743]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9937

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43738
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża węgla aktywnego, wysokość 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.169
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.169	1	1.4*1.4*0.785*0.2*0.55					

[RMS 191]
nz=13.3	0	13.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2477

[RMS 1617]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1825

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43739
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-02	2-28	0207-02		1
mpn=1211
na=Zawór wielodrogowy 3" - obsługa filtra piaskowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.69

[RMS 1621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43740
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-02	7-07	0101-02		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa oraz pompy zasilające zabawki brodzika, wydajność maks 45 m3/h przy wysokości podnoszenia 13 m H2O, wirnik zamknięty, wykonanie ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 191]
nz=17.16	0	17.16
np=1
wa=0
wb=0
il=51.48

[RMS 1623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=43742
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-04	2-28	0207-04		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 1652]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1628]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 1629]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1630]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=43750
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-03	2-28	0207-03		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 191]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=17.36

[RMS 1631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1628]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=18.08

[RMS 1632]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43743
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0208-03	2-28	0208-03		1
mpn=1211
na=Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 191]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 1651]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 191]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1625]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 191]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1643]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43748
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06	4	0132-06		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1645]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-04	4	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 191]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 1637]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1638]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-04	4	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Orurowanie technologiczne, PVC-U łączone metodą klejenia na ciśnienie 10 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	009
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 1639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1744]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1646]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43745
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0115-05	0-35	0115-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 1648]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1650]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1659]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=43751
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0214-01	2-28	0214-01		1
mpn=1211
na=Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 191]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 1653]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1654]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43752
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.211

[RMS 1655]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=43767
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-02	2-28	0202-02		1
mpn=1211
na=Mieszacz statyczny DN100 ze stali AISI 304
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 1658]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43961
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0212-03	2-17	0212-03		1
mpn=_1211
na=Osuszacz powietrza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=5.14	0	5.14
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 1792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1234]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=43893
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0147-05	7-24	0147-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie konstrukcji wsporczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=80
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.64

[RMS 1721]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[POZYCJA]
id=43896
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0701-01	7-08	0701-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica zasilająco - sterująca układu filtracji i zasilania urządzeń basenowych wraz z układem kontrolno - pomiarowym oraz układem kontrolno-pomiarowym poziomu wody w zbiorniku wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl	009
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=20.74	0	20.74
np=1
wa=0
wb=0
il=20.74

[RMS 1739]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociągi zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=43695
nu=3
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=43754
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=43769
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.787
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.787	1	786,8/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5793

[RMS 1022]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1779

[RMS 1023]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0811

[RMS 1659]
nz=13.25	0	13.25
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4278

[POZYCJA]
id=43770
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1012

[RMS 122]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43771
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-02 	2-01	0206-02	 0214-02 	1
mpn=49:1:100975,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=50
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 191]
nz=0.3002	0	0.203+18*0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=15.01

[RMS 1660]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=3.77

[RMS 1659]
nz=0.6948	0	0.2016+18*0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=34.74

[POZYCJA]
id=43772
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=350
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

[RMS 191]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=41.37

[RMS 1660]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=16.87

[POZYCJA]
id=43773
pd=						0
na=Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=500
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[RMS 191]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 1660]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 984]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=43774
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=28.65

[POZYCJA]
id=43894
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie dna brodzika
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=9.13	0	9.13
np=1
wa=0
wb=0
il=18.26

[RMS 1722]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=43775
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=105
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[RMS 191]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 923]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=128.1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43785
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=370
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	#p51+#p53					

[RMS 122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=4.995

[POZYCJA]
id=43786
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=475
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	#p51+#p53+#p55					

[RMS 191]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=63.65

[RMS 1006]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=33.44

[POZYCJA]
id=43895
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - zabetonowanie niecki
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=3.49	0	3.49
np=1
wa=0
wb=0
il=6.98

[RMS 1531]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 1725]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 1726]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 1727]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1728]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=Podejście wodociągowe do komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43755
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=43787
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7,7					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 1674]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.239

[RMS 1675]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8316

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.077

[POZYCJA]
id=43792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.04
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3496

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1412

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1264

[POZYCJA]
id=43793
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1471

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0632

[POZYCJA]
id=43794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1696

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43795
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0581

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[ELEMENT 2]
na=Podejście wodociągowe do prysznica solarnego
wa=0
kn=0	0	0
id=43765
nu=3.3
wn=			

[POZYCJA]
id=43796
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-01	2-28	0314-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1676]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=38.52

[RMS 1677]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.888

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=43797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.18
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5732

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6354

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5688

[POZYCJA]
id=43798
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.18
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6618

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.864

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2844

[POZYCJA]
id=43799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.18
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1188

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7632

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43800
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2716

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg napełniania zbiornika wody z komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43756
nu=3.4
wn=			

[POZYCJA]
id=43801
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1678]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.782

[RMS 1679]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2808

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=43802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0459

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0411

[POZYCJA]
id=43803
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0478

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[POZYCJA]
id=43804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0551

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43805
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg ssawny pomp technologicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=43757
nu=3.5
wn=			

[POZYCJA]
id=43822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[RMS 191]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7072

[RMS 1688]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.652

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1765]
nz=0.0329	0	0.0329
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[RMS 209]
nz=0.0372	0	0.0372
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0967

[POZYCJA]
id=43823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
mpn=_1211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 191]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 1664]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 140]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=43824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-07	4	1011-07		1
mpn=_1211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1666]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 140]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[POZYCJA]
id=43825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1691]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1692]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1693]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1628]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=43826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1695]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=43827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0459

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0411

[POZYCJA]
id=43828
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0478

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[POZYCJA]
id=43829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0551

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43830
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[ELEMENT 2]
na=Powrót wody przefiltrowanej do zbiornika retencyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=43758
nu=3.6
wn=			

[POZYCJA]
id=43817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6857

[RMS 1680]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.652

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1765]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0845

[RMS 209]
nz=0.046	0	0.0368*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1196

[POZYCJA]
id=43818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 1664]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 140]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[POZYCJA]
id=43819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1666]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 140]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=43820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.443

[RMS 1683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1684]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1628]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=43821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=43831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0459

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0411

[POZYCJA]
id=43832
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0478

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[POZYCJA]
id=43833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0551

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43834
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi tłoczące wodę do zabawek wodnych oraz brodzika do stóp
wa=0
kn=0	0	0
id=43760
nu=3.7
wn=			

[POZYCJA]
id=43844
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=159.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159.1	1	159,1					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=47.73

[RMS 1678]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=170.237

[RMS 1679]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1828

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.591

[POZYCJA]
id=43845
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=232.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=232.6	1	232,6					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=69.78

[RMS 1674]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=248.882

[RMS 1675]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1208

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.326

[POZYCJA]
id=43846
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-04	2-28	0314-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=141
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141					

[RMS 191]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=56.4

[RMS 1696]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=150.87

[RMS 1697]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=15.228

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[POZYCJA]
id=43847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2.586
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=22.6016

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1286

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1718

[POZYCJA]
id=43848
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2.586
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5081

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.293

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4128

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0859

[POZYCJA]
id=43849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.586
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7068

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9646

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43850
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=517.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=517.1	1	517.1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9015

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=155.13

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5688

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi odwadniania zbiornika retencyjnego i komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43761
nu=3.8
wn=			

[POZYCJA]
id=43839
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=27.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.3	1	27,3					

[RMS 191]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 1678]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=29.211

[RMS 1679]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9484

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[POZYCJA]
id=43840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.137
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.137	1	27,3/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1974

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4836

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4329

[POZYCJA]
id=43842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0.137
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.137	1	27,3/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0904

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5809

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43843
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=27.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.3	1	27,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 2]
na=Rury osłonowe instalacji dozujących
wa=0
kn=0	0	0
id=43768
nu=3.9
wn=			

[POZYCJA]
id=43851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych PEHD Arot 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=45.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45.3	1	14,7+15,1+15,5					

[RMS 191]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7984

[RMS 1757]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=47.112

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6342

[RMS 209]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3171

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg tłoczny popłuczyn
wa=0
kn=0	0	0
id=43762
nu=3.10
wn=			

[POZYCJA]
id=43930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=14.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7716

[RMS 1680]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.586

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1765]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4648

[RMS 209]
nz=0.046	0	0.0368*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6578

[POZYCJA]
id=43931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 1664]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 140]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[POZYCJA]
id=43932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1666]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 140]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=43933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7215

[RMS 1683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1684]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1628]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=43934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=43935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0.072
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6293

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2542

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2275

[POZYCJA]
id=43936
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0.072
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2647

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3456

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1138

[POZYCJA]
id=43937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=0.072
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0475

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3053

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43938
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=14.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1079

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0157

[ELEMENT 2]
na=Kanał kanalizacji - przelew brodzika basenowego
wa=0
kn=0	0	0
id=43763
nu=3.11
wn=			

[POZYCJA]
id=43869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47					

[RMS 191]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5

[RMS 1206]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=47.94

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4888

[POZYCJA]
id=43872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 1596]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1079]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1080]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1081]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1082]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1083]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 1084]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1085]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1087]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 209]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=43877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1592]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1593]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1707]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1708]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=43873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=0.235
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.235	1	47/200					

[RMS 191]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7285

[RMS 1263]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4065

[RMS 941]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3525

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7426

[ELEMENT 2]
na=Kanał kanalizacji odprowadzenie wód zużytych do istn. kanalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=43764
nu=3.12
wn=			

[POZYCJA]
id=43879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 191]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 1206]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=53.04

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5408

[POZYCJA]
id=43881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=_1211
na=Studnia rozprężna DN1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 1596]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1079]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1080]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1081]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1082]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1083]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 1084]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1085]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1087]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 209]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=43882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1592]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1593]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1707]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1708]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=43883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=0.26
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.26	1	52/200					

[RMS 191]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.806

[RMS 1263]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4498

[RMS 941]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8216

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa instalacji wodociągowej
wa=0
kn=0	0	0
id=43920
nu=3.13
wn=			

[POZYCJA]
id=43921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=7.385

[RMS 1680]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1765]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 209]
nz=0.046	0	0.0368*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.288

[POZYCJA]
id=43922
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 1664]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 140]
nz=0.8125	0	0.65*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=43923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1666]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 140]
nz=0.525	0	0.42*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=43925
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=43926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.14
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[RMS 191]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2236

[RMS 1670]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4942

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4424

[POZYCJA]
id=43927
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0.14
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5147

[RMS 1671]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1672]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1659]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2212

[POZYCJA]
id=43928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0.14
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[RMS 191]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[RMS 1672]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5936

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43929
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 191]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2113

[RMS 1673]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 1659]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0308

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie brodzika basenowego i akcesoria basenowe
wa=0
kn=0	0	0
id=43729
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=43900
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: zjeżdżalnia wielorybek
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1746]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43901
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: pączek
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1747]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43902
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: stokrotka
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43903
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: storczyk podwójny
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43904
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tryskacz
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43905
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tęczowy tunel
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1751]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43906
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: grzybek wodny
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1752]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43907
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tunel z dysz
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1753]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43908
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: dysza pojedyncza
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Układy dozowania reagentów
wa=0
kn=0	0	0
id=43766
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=43890
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący podchloryn sodu, wydajność 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=23.21	0	23.21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.21

[RMS 1713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=43891
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący wodorotlenek sodu, wydajność maks. 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=23.21	0	23.21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.21

[RMS 1713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1718]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1719]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=43909
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący koagulant, wydajność maks. 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=23.21	0	23.21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.21

[RMS 1713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1716]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=43939
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=43940
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0804-01	5	0804-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 191]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 1759]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 1760]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1456

[POZYCJA]
id=43941
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 4x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 191]
nz=0.0853	0	0.0853
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1325

[RMS 1761]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9025

[RMS 1762]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1675

[RMS 1765]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[RMS 209]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[POZYCJA]
id=43942
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 191]
nz=0.0853	0	0.0853
np=1
wa=0
wb=0
il=1.706

[RMS 1761]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.722

[RMS 1762]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1767]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 1765]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[RMS 209]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[POZYCJA]
id=43943
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 191]
nz=0.0853	0	0.0853
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2795

[RMS 1761]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5415

[RMS 1762]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1768]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 1765]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[RMS 209]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[POZYCJA]
id=43944
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YLYżo 4x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 191]
nz=0.0853	0	0.0853
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2795

[RMS 1761]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5415

[RMS 1762]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1769]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 1765]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[RMS 209]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[POZYCJA]
id=43945
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 191]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=19.95

[RMS 1770]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1771]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 1772]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 1773]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4635

[RMS 1765]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 209]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[POZYCJA]
id=43946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 5x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 191]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 1775]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1656]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 1765]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 209]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[POZYCJA]
id=43947
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-0203		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1660]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=0.209

[POZYCJA]
id=43949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 191]
nz=0.0977	0	0.0977
np=1
wa=0
wb=0
il=0.977

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43950
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0109-05	AT-13	0109-05		1
mpn=_1211
na=Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 191]
nz=0.1652	0	0.1652
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[RMS 1779]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Oprawa oświetleniowa A1
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1780]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-07	5	0406-07		1
mpn=1211
na=Tablice elektryczne o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[RMS 1785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 191]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 1786]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 191]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.315

[RMS 1787]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Słup oświetleniowy wraz z lampą LED 55W
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43956
pd=						0
na=Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG o zabezpiecznie R303 32A
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1790]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=43958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=43959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=43960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=43884
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=43897
pd=						0
na=Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 191]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1741]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=43885
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Rozruch układu
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1745]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43899
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie instrukcji obsługi układu
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1709]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43886
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu wody oraz opis funkcji technologicznych rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43887
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Szkolenie obsługi
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43888
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

