Zeszyt wymagań dla przedmiotu zamówienia łóżko dla ZLO

**Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia :**

1. Łóżko jednoosobowe w ilości 80 sztuk
2. Wymiary:

- szerokość leżyska 90 cm

- długość łóżka w przedziale od 200 cm do 210 cm

- wysokość leżyska od podłogi w przedziale od 26 cm do 40 cm

1. Konstrukcja w całości metalowa.
2. Stelaż przedni / tylni oraz nogi wykonane z profili okrągłych minimum 1,5 mm ( grubości ścianki).
3. Nogi muszą posiadać plastikowe zaślepki na profilach w celu zapobiegania rysowaniu powierzchni.
4. Konstrukcja leżyska profil kwadratowy zamknięty o grubości minimum 1,5 mm ( grubości ścianki) z minimum czterema poprzecznymi profilami podtrzymującymi siatkę.
5. Leżysko pokryte siatką stalową o grubości minimum fi 3 mm oraz maksymalnych wymiarach oczka 7 cm x 7 cm.
6. Łóżko w całości malowane proszkowo – atest PZH , powłoka odporna na korozję oraz uderzenia mechaniczne
7. Dodatkowa 5 i 6 noga , uniwersalne z możliwością montażu na środku po prawej lub lewej stronie leżyska (demontowalne).
8. Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia min 180 kg
9. Gwarancja 12-mc.