**Załącznik nr 1A do SWZ**

**IZP.271.1.19.2024**

**Specyfikacja oferowanej nowej równiarki samojezdnej**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Specyfikacja oferowanej nowej równiarki samojezdnej** **zawierająca szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych równiarki oraz jej wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ**

Marka (nazwa handlowa producenta): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametry techniczne** | **Parametry Wymagane** | **Parametry oferowanej równiarki \*** |
| 1 | Rodzaj | fabrycznie nowa samojezdna równiarka drogowa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym |  |
| 2 | Rok produkcji | nie starsza niż 2023 – fabrycznie nowa |  |
| 3 | Moc i rodzaj silnika | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum od 110 KW i spełniający normy emisji spalin EU Stage V |  |
| 4 | Masa eksploatacyjna | min 11000 kg |  |
| 6 | Długość całkowita | maksymalna bez osprzętu roboczego do 10 m |  |
| 7 | Szerokość całkowita | maksymalna bez osprzętu roboczego do 2,7m |  |
| 8 | Pokrywa silnika z funkcją odchylania | wymagane |  |
| 9 | Układ hamulcowy hydrauliczny | wymagane |  |
| 10 | Sterowanie urządzeniami roboczymi za pomocą dźwigni sterowniczych | wymagane |  |
| 11 | System hydrauliki roboczej wyposażony w podwójną pompę zębatą. | wymagane |  |
| 12 | System hydrauliki kierowniczej oparty na pompach zębatych i wyposażony w czujniki obciążenia | wymagane |  |
| 13 | Ciśnienie przełączania pod obciążeniem nie mniejsze niż 1.3 Mpa | wymagane |  |
| 14 | Skrzynia biegów | automatyczna min. 6 biegów do przodu i min. 3 biegi do tyłu, z funkcją ochrony przed uruchomieniem na biegu jałowym |  |
| 15 | Napęd | co najmniej na cztery koła 4 x 4, napęd tylnych osi wyposażony w samoblokujący mechanizm różnicowy |  |
| 16 | Maksymalne ciśnienie w systemie roboczym | nie mniejsze niż 16 Mpa |  |
| 17 | Prześwit osi przedniej | max. 525 mm |  |
| 18 | Rozstaw kół przednich | max. 2050 mm |  |
| 19 | Max. prędkość | do przodu nie mniejsza niż 40 km/h, do tył nie mniejsza niż 30 km/h |  |
| 20 | Maksymalna wysokość podnoszenia ostrza | nie mniejsza niż 400 mm |  |
| 21 | Maksymalna głębokość zbierania ostrza | nie mniejsza niż 500 mm |  |
| 22 | Maksymalny kąt nachylenia bocznego nie mniejszy niż 90 0 | wymagane |  |
| 23 | Długość i wysokość ostrza nie mniejsza niż 3600 mm x 600 mm | wymagane |  |
| 24 | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 270 L | wymagane |  |
| 25 | Sygnał akustyczny cofania | wymagane |  |
| 26 | Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w: pełne przeszklenie kabiny, amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzację, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej, drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony równiarki, dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu równiarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie. | wymagane |  |
| 27 | Instalacja elektryczna 24 V | Wymagane |  |
| 28 | Dostawca zapewni gwarancję maszyny na okres wskazany w ofercie (załącznik 1 do SWZ) nie krótszy niż 24 miesiące. Przypuszczalna ilość przepracowanych godzin w roku: 1000 h  Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. | Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Należy podać ilość miesięcy okresu gwarancji |  |
| 29 | Wykonawca musi posiadać serwis stacjonarny i magazyn części zamiennych na terenie Polski | Wymagane |  |
| 30 | równiarka musi posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych, książkę gwarancyjną, deklarację zgodności na znak CE, zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy | Wymagane |  |
| 31 | przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie bieżącej obsługi równiarki dla pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego | wymagane |  |

**Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowanej równiarki”.**

\* **Wykonawca wpisuje odpowiednio:**

1. **Jeżeli maszyna posiada parametr wyrażony cyfrowo – Wykonawca wpisuje rzeczywisty parametr cyfrowo.**
2. **Jeżeli maszyna posiada parametr wyrażony opisowo – Wykonawca opisując odpowiada na wymagania postawione przez Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.**

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.