**Załącznik 1e**

pieczęć Wykonawcy

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-02 1610-03 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m | m2 | 2 258,050 |  |  |
| 2. | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia ściennego z blachy nie nadającejsię do użytku | m2 | 15,000 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5,000 |  |  |
| 4. | KNR 0-15 0522-04 | Pokrycie ścian blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 150 mm mocowanymi wkrę- tami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie120 cm - analogia | m2 | 15,000 |  |  |
| 5. | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z bla- chy | m2 | 5,000 |  |  |
| 6. | KNR 7-12 0103-01 9901-1 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru-giego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m- ściany budynku | m2 | 1 322,700 |  |  |
| 7. | KNR 7-12 0105-01 9901-1 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - ściany budynku | m2 | 1 322,700 |  |  |
| 8. | KNR 7-12 0205-01 9901-1 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - ścianybudynku w kolorze ciemnej szarości RAL 7015. | m2 | 1 322,700 |  |  |
| 9. | KNR 7-12 0211-01 9901-1 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - w budo- wlach na wys. 8-15 m - w kolorze jasnej szarości RAL 7035. | m2 | 1 322,700 |  |  |
| 10. | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru- giego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stanwyjściowy powierzchni B) - galeria nawęglania | m2 | 550,000 |  |  |
| 11. | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - galeria na- węglania | m2 | 550,000 |  |  |
| 12. | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcjipełnościennych - galeria nawęglania | m2 | 550,000 |  |  |
| 13. | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi konstrukcji pełnościennych - galeria nawęglania | m2 | 550,000 |  |  |
| 14. | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru-giego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - stopnica | m2 | 36,080 |  |  |
| 15. | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - stopnica | m2 | 36,080 |  |  |
| 16. | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - stopnica | m2 | 36,080 |  |  |
| 17. | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-mi konstrukcji pełnościennych - stopnica | m2 | 36,080 |  |  |
| 18. | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru- giego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - drzwi metalowe | m2 | 32,840 |  |  |
| 19. | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - drzwi metalowe | m2 | 32,840 |  |  |
| 20. | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - galeria nawęglania | m2 | 32,840 |  |  |
| 21. | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-mi konstrukcji pełnościennych - drzwi metalowe | m2 | 32,840 |  |  |
| 22. | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) – kominki dachowe | m2 | 14,000 |  |  |
| 23. | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - kominki da-chowe | m2 | 14,000 |  |  |
| 24. | KNR 7-12 0205-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - galeria nawęglania | m2 | 14,000 |  |  |
| 25. | KNR 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-mi konstrukcji pełnościennych - kominki dachowe | m2 | 14,000 |  |  |
| 26. | KNR 4-01 1105-12 z.sz. 5.3. 9911-01 | Szklenie ram metalowych stałych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 | m2 | 15,296 |  |  |
| 27. | KNR 7-12 0103-03 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stanwyjściowy powierzchni B) - okna metalowe | m2 | 31,000 |  |  |
| 28. | KNR 7-12 0105-03 | Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - okna metalowe | m2 | 31,000 |  |  |
| 29. | KNR 7-12 0205-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcjiszkieletowych - okna metalowe | m2 | 31,000 |  |  |
| 30. | KNR 7-12 0211-03 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi konstrukcji szkieletowych - okna metalowe | m2 | 31,000 |  |  |
| 31. | KNR 9-21 0106-03 | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą z detergentem - tynki cementowo-wapienne | m2 | 385,350 |  |  |
| 32. | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - tynki cementowo - wapienne | m2 | 385,350 |  |  |
| 33. | KNR-W 2-021519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - tynków cementowo-wapiennych - tynki cementowo-wapienne - w kolorze ciemnej szarości RAL 7037. | m2 | 385,350 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VATOgółem wartość kosztorysowa robót |  |