PI.272.10/1.2023

Załącznik nr 1A do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla Część 1 Dostawa minikoparki do Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich pn. **Dostawa minikoparki i wyposażenia pracowni w szkołach Powiatu Lwóweckiego**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres szkół określonych w tabelach.
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw jest zobowiązany do opracowania i przekazania przedstawicielowi Zamawiającego kalendarza dostaw składającego się z listy dostarczanego sprzętu, szacowanej daty wysyłki i dostawy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego o nadaniu przesyłki oraz przekaże informacje niezbędne do śledzenia przesyłki.
4. Dostawa obejmuje sprzęt nowy, nie używany, nie powystawowy, nie polizingowy, nie po regeneracji i nie po serwisowy.
5. Na elementy oznaczone \* Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż **12 miesięcy** na przedmiot zamówienia, o ile w ofercie nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji, co jest kryterium oceny.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. Na elementy oznaczone \*\* Zamawiający dostarczenia na wezwanie karty katalogowej oferowanego produktu wraz z potwierdzeniem uzyskania wymaganego limitu punktów benchmark w jednym z wyszczególnionych w SWZ testów.
8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
9. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
10. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu przeznaczonego do celów edukacyjnych co Zamawiający potwierdzi przez wystawienie na wniosek Wykonawcy wymaganych oświadczeń.
11. Wykonawca pokrywa wszelkie niewymienione koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Termin realizacji zamówienia **30 dni** od podpisania umowy.
13. Zakres tolerancji parametrów oraz kryterium równoważności:

W postępowaniu określono minimalne wymagane parametry Zamawiający nie określa górnej granicy sprzętu jaki może zaoferować wykonawca. Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie - 10% (-1% dla wartości przekątnych ekranu) od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji, pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. Dopuszczalne jest dostarczenie indywidualnie skompletowanego zestawu lub uzupełnienie gotowego zestawu o elementy brakujące.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  Rakowice Wielkie 48  59-600 Lwówek Śląski | | | | | |
| Poz. | Nazwa | Ilość szt/kompl | Minimalne wymagania dotyczące oferowanego sprzętu | Uwagi |
| 1. | Minikoparka \*/\*\* | 1 szt. | Silnik  Moc minimalna 11,5 KW, chłodzony cieczą Rodzaj paliwa: olej napędowy  Układ jezdny: gąsienice gumowe, gonsienice rozsuwane, Dwie prędkości jazdy  Waga transportowa maszyny min 1600 kg,  Kabina ogrzewana, pas bezpieczeństwa, przednia wycieraczka, szyba przednia unoszona do góry, oświetlenie Led na kabinie i ramieniu Joystiki z podłokietnikami, Fotel z regulacją i amortyzacją  Głębokość kopania min. 2300mm  Zasięg łyżki na poziomie gruntu min. 3000mm  Wysokość podnoszenia ładunku min 3000mm  Wyposażenie maszyny Lemiesz spycharkowy, smarownica, szybkozłącze mechaniczne, 2 łyżki kopiące w zestawie: 300mm, 500mm, 1 łyża skarpowa hydrauliczna min 900mm, radio z głośnikami, światło sygnalizacyjne, apteczka i gaśnica,dwukierunkową linię hydrauliczną do zasilania osprzętu umożliwiająca zainstalowanie i obsługę min. wiertnicy z pozycji nr 2  instrukcja obsługi, komplet dokumentów i certyfikatów w języku polskim |  |
| 2. | Wiertnica hydrauliczna do minikoparki z pozycji 1 \*/\*\* | 1 kompl. | Wiertnica przeznaczona do instalacji i współpracy z minikoparką z pozycji nr 1  Silnik hydrauliczny napedzena za pośrednictwem linii hydraulicznej koparki, w zestawie wiertło 200 mm o długości mm 1200 mm z możliwością dalszego modułowego wydłużenie do pełnego zasięgu pracy ramienia koparki, ślimakowa usuwanie urobku, umożliwiające wiercenie otworów w glebie sypkiej, zwartej (glina) oraz skruszonych skałach,  instrukcja obsługi, komplet dokumentów i certyfikatów w języku polskim |  |
| 3. | Przyczepka do przewozu minikoparki z pozycji 1 \*/\*\* | 1 szt. | Przyczepa do przewozu Minikoparki i osprzętu z pozycji 1  przyczepa samochodowa z wzmacniana rama wykonaną z zespawanych profili zamkniętych, podwozie cynkowane ogniowo w celu ochrony przed korozją, wzmacniana rampa najazdowa (pojedyncza lub podwójna) z podporą, podnoszona, niski kont najazdu, dwuosiowa, koło zapasowe, kliny pod koła, hamulec najazdowy i postojowy, opuszczane kółko postojowe podpierające dyszel, skrzynia załadunkowa o wymiarach przystosowanych do przewozu koparki z pozycji 1 z osprzętem, minimalna ładowność 2000 kg, min, 4 miejsca mocowania zabezpieczenia ładunku, pasy i łańcuchy transportowe do zabezpieczenia koparki i osprzętu w zestawie, burty z możliwością otworzenia i demontażu, oświetlenie drogowe, instrukcja obsługi i komplet dokumentów i certyfikatów w języku polskim umożliwiający zarejestrowanie przyczepki (Zamawiający pokrywa koszty rejestracji) |  |