Czersk, 2024-10-25

 ZP.271.38.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską”,** (ogłoszenie nr 2024/BZP 00543836 z dnia 14.10.2024r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „W dokumentacji przetargowej, w przedmiarze robót wskazano konieczność przebudowy 3 hydrantów. Prosimy zamawiającego o wskazanie lokalizacji w/w hydrantów oraz podanie zakresu przebudowy.
2. W dokumentacji przetargowej, w przedmiarze robót wskazano konieczność rozbiórki ogrodzeń
w ilości 210 mb. Prosimy Zamawiającego o wskazanie lokalizacji w/w ogrodzeń. Czy odtworzenie w/w ogrodzeń wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w jakiej technologii należy je wykonać oraz o skorygowanie przedmiaru robót o brakujące pozycje.
3. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w uwagach dotyczących rodzaju nawierzchni
z kostki betonowej wskazuje: „Nawierzchnia jezdni skrzyżowania ul. Starego Urzędu z ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholskiej z ul. Wyzwolenia z kostki betonowej starobruk grafitowy 8 cm gr.” W dokumentacji projektowej w/w skrzyżowania zaprojektowane są jako bitumiczne w ciągu ul. Tucholskiej i ul. Starego Urzędu, zaś ul. Czerwonych Maków oraz ul. Wyzwolenia zaprojektowane są z kostki betonowej. Prosimy o wskazanie zakresu do wykonania z kostki betonowej na w/w skrzyżowaniach.
4. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w uwagach dotyczących rodzaju nawierzchni
z kostki betonowej wskazuje: „Nawierzchnia chodników z kostki betonowej cegiełka szara gr. 6 cm”. W dokumentacji projektowej w/w chodniki zaprojektowano z kostki betonowej 8 cm koloru szarego wraz z opaską szerokości 40 cm z kostki koloru grafitowego oraz płytami ostrzegawczymi ze stożkami ściętymi o szerokości 40 cm. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego na całej szerokości bez opasek
z kostki koloru grafitowego.
5. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w uwagach wskazuje: „ W okolicy przejść dla pieszych ( na całej szerokości) projektuje się płyty ostrzegawcze ze stożkami ściętymi
o szerokości 40 cm dla osób niewidomych. Płyty należy zlokalizować w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w/w płyty ostrzegawcze należy wykonać w jednym rzędzie ( 40 cm) na całej szerokości przejść dla pieszych z wyłączeniem przejazdów dla rowerów bez pasa naprowadzającego oraz czy należy wykonać w/w płyty ostrzegawcze na azylach.
6. Prosimy o wskazanie z jakiej kostki (kolor, grubość, rodzaj) należy wykonać zjazdy indywidualne, publiczne oraz nawierzchnię jezdni ul. Łosińskiej, Czerwonych Maków, Wyzwolenia.
7. Po przeanalizowaniu treści protokołu z narady ZUD, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach uzgodniła dokumentację
z następującymi uwagami: „1. Rozwiązanie techniczne skrzyżowania/zbliżenia do sieci gazowej oraz zakres i sposób wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy uzgodnić
w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych. W celu uzgodnienia, oprócz mapy do celów projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia należy dołączyć profile, przekroje i inne materiały przedstawiające sposób zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową projektowanej sieci/obiektów. 2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Chojnicach, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.” Prosimy Zamawiającego o załączenie w/w uzgodnień z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym.
8. Ze względu na rozbieżność przedmiaru robót z dokumentacją projektową prosimy o wskazanie czy obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ul. Łosińskiej należy wykonać na ławie z betonu C12/15 czy z podsypki cementowo-piaskowej.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Zakres przebudowy będzie polegał na zmianie hydrantu naziemnego na podziemny lub przesunięciu hydrantu naziemnego poza ciąg pieszo-rowerowy.
2. Przebudowa ogrodzeń nie jest objęta zakresem postępowania przetargowego.
3. Jezdnie ulic Tucholskiej i Starego Urzędu mają mieć w całości nawierzchnię bitumiczną, natomiast jezdnie ulic Wyzwolenia i Czerwonych Maków mają mieć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oddzieloną od nawierzchni bitumicznej krawężnikiem najazdowym.
4. Należy wykonać bez opasek koloru grafitowego.
5. Tak, płyty ostrzegawcze należy wykonać w jednym rzędzie na całej szerokości przejść dla pieszych z wyłączeniem przejazdów dla rowerów bez pasa naprowadzającego oraz na azylach.
6. Nawierzchnię jezdni ul. Czerwonych Maków i ul. Wyzwolenia należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk grafitowy 8 cm gr., w tym również zjazdy indywidualne i publiczne.
7. Na zlecenie Gminy Czersk opracowywana jest odrębna dokumentacja projektowa przebudowy sieci gazowej.
8. Należy wykonać na ławie z betonu C12/15.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a