Żyrardów, dn. 18.01.2024 r.

**ZP.26.1S.TW.2024**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na: **Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych do PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki „Żyrardów” S p. o. o. działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1 :**

Proszę o doprecyzowanie pozycji z załącznika 3B

poz. 153-159 - Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej - jakiej długości powinny być opaski?

poz. 160-163 - zawór zaporowo-zwrotny z możliwością nadzoru z mosiądzu - czy zamawiający ma na myśli zawór antyskażeniowy skośny czy antyskażeniowy typ EA? w załączniku wysyłam karty katalogowe.

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 153-159 wymagana przez Zmawiającego długość minimalna opasek to: L = 100 (10cm)

Dla pozycji 160-163 Zamawiający miał na myśli zawory antyskażeniowe odcinające skośne na przykład takie jak w przesłanej karcie katalogowej „perfexim 1620”

 Michał Klonowski

 Prezes Zarządu