Pytanie z dnia 02.11.2023

1. Zamawiający w postepowaniu przetargowym wymaga oczyszczenia mechanicznego sieci kanalizacyjnej o średnicy 50 cm na długości 168 m. Zanieczyszczenie tej sieci jest na poziomie 2/3 rury. Prosimy podać z jakich rur jest sieć wykonana. Czy zbadano szczelność sieci. Mechaniczne czyszczenie tej sieci może spowodować ubytki w kanale oraz rozszczelnienie sieci . Kto pokrywa koszty naprawy kanału w przypadku jej rozszczelnienia pod wpływem mechanicznego jej czyszczenia

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem i przywołaną podstawą "KNR 4-05II 0103-05 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału" oznacza, że kanał może być wypełniony do 2/3 wysokości, co nie oznacza że taki jest stan faktyczny. Zamawiający nie ma wiedzy w tym zakresie, sieć nie była kamerowana i sprawdzana. Zamawiający zaleca wizje lokalną potencjalnych Wykonawców w celu zapoznania się z stanem faktycznym. Czyszczenie kanału należy wykonać w obecności i po ustaleniu z Inspektorem Nadzoru. Zamawiający wymaga wykonania w tym zakresie tylko tych robót, które wskazuje konkretny KNR, tablica i kolumna "Opis robót".