**ZAPYTANIE NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY I WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **35/P/STO/2020** którego przedmiotem jest:

**Naprawa i przeglądy SpW na ORP „LECH” z podziałem na grupy:**

GRUPA I: Naprawa sprężarek SF 1-125 na ORP „LECH”.

GRUPA II: Przegląd silników KTA -19 na ORP „LECH”.

GRUPA III: Przygotowanie zbiorników sprężonego powietrza do rewizji wewnętrznej na ORP „LECH”

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu: 05.08.2020r. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 07.08.2020r. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego |
|  | GRUPY I: Naprawa sprężarek SF 1125 na ORP "LECH":  |
| 1 | 1) Prosimy o doprecyzowanie typu/rozmiaru/wykonania zaworów bezpieczeństwa Igo i II-stopnia sprężania (pkt 12);  | Są to zawory mosiężne, wkręcone w korpus, średnica 50mm |
| 2) Prosimy o doprecyzowanie typu/rozmiaru/wykonania zaworów zwrotno - zaporowych na systemie sprężonego powietrza (pkt 21);  | Są to zawory mosiężne, kątowe (90 stopni) |
| 3) Ze względu na oryginalne wykonanie kolektorów wody chłodzącej w podkładzie oraz problemy z uzyskaniem szczelności w przypadku poddania kolektorów cynkowaniu ogniowemu, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów WPN | Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę zapisów WPN (kolektor musi być ocynkowany ze względu na to, że przepływa przez niego woda morska)  |
| 2 | GRUPY III: Przygotowanie zbiorników sprężonego powietrza do rewizji wewnętrznej na ORP "LECH": |
|  | 1) Czy ze względu na brak dokładnej specyfikacji zaworów na systemie sprężonego powietrza (czy są w wersji gwintowanej, czy kołnierzowej),  | Są to zawory w wersji gwintowanej. |
|  | 2) Ze względu na gabaryty i tym samym brak możliwości zdemontowania oraz wykonania nowych kolektorów powietrza (pkt 4. Wykazu prac) w jednej części, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych kolektorów w 2 częściach, połączonych kołnierzowo? | Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych kolektorów w 2 częściach połączonych kołnierzowo |