KR.26.38.2024 Zadanie nr 1

…………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

**Parametry techniczne oferowanych opraw:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa/symbol produktu |  |
| oprawa okrągła do montażu w kasetonie sufitu podwieszanego, średnica istniejącego otworu 19,7cm,  |  |
| efektywność energetyczna min. E – wg etykiety obowiązującej od września 2021r. lub min. A+ wg etykiety obowiązującej do września 2021r., |  |
| kąt świecenia min. 100°, |  |
| kolor biały: obudowa aluminium/poliwęglan, |  |
| w zestawie źródło światła (jeśli źródło wymienne), | Wymienne w zestawie/niewymienne\* |
| moc min. 18 W |  |
| barwa 4000K |  |
| trwałość min. 50 000 h, |  |
| zasilanie 230V, |  |
| min. IP20, |  |
| podłączenie elektryczne za pomocą wtyków, |  |
| gwarancja na oprawę min. 5 lat. |  |
| Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CE. |  |

……………………………………………………………

(data, podpis wykonawcy)