Świnoujście, 19.10.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/1200/208/2022/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Regeneracja 4 studni głębinowych na UW Granica”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Gdy w czasie prac rekonstrukcji studnia ma cechy piaszczenia w czasie pompowania oczyszczającego po czyjej stronie jest ryzyko usunięcia wad?

Odpowiedź:

Filtry Studni G1, B3/2, SD2/3, SD3/2 są w dobrym stanie technicznym. Zamawiający nie przewiduje uszkodzenia filtrów. Wykonawca ma tak dobrać metody fizycznej regeneracji, by nie doszło do uszkodzenia filtra studni (rura pcv perforowana, zabezpieczona siatką). W przypadku uszkodzenia, ryzyko usunięcia wad ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 2

Czy rozważa się możliwość remontu kapitalnego poprzez wymianę filtra w przypadku braku technicznej możliwości w przypadku piaszczenia studni ( po czyjej stronie są koszty takich prac)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje uszkodzenia filtrów studni. W przypadku uszkodzenia, naprawa studni będzie po stronie Wykonawcy.