**Przedmiot zamówienia:**

**Wymiana pokrycia dachowego nad kojcami dla psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Łomży, ul. Nowogrodzka 39 w Łomży (działka** nr 21680**/2)**

1. Opis konstrukcji

Dach dwuspadowy nad istniejącymi kojcami dla psów o nachyleniu ok. 20% z kalenicą o długości ok. 21 m, szerokość połaci dachowych 2,75m. Na długości ok. 15m jedna z połaci została przedłużona ( zadaszenie przybudówki) o ok. 2,5m.Odprowadzenie wód opadowych poza ogrodzenie do gruntu. Nośna konstrukcja stalowa wykonana jest z kształtowników stalowych w rozstawach naprzemiennie co około 2m i około 1m.

1. Zakres robót budowlanych:

* Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych z papy (płyty typu „Onduline”) nie nadającej się do użytku, łącznie z łatami drewnianymi
* Wykonanie nowego łacenia połaci dachowych
* Wykonanie nowego pokrycia z płyt falistych bitumicznych typu „Onduline” ze świetlikami z tworzywa (np. poliwęglan)
* Wykonanie orynnowania na długości ok. 4 m z jedną rurą spustową
* Wykonanie szczelnego połączenia na styku pokrycia nad kojcami oraz ścianą sąsiadującego budynku

Uwaga!

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar.