

Załącznik nr 1 do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Części nr 1, 2 i 3**

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021”**
2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na części:

**Część nr 1 - Dostawa Maseczek FFP2 bez zaworu wydechowego, w łącznej ilości 1200 sztuk**

* **600 szt. - kolor: biały**
* **600 szt. – kolor czarny,**

 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**Część nr 2** - **Dostawa maseczek jednorazowych w łącznej ilości 500 opakowań (25 000 sztuk) w tym:**

* 200 opakowań – kolor: czarny,
* 100 opakowań – kolor: niebieski,
* 100 opakowań – kolor: zielony,
* 100 opakowań – kolor: różowy.

na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**Część nr 3** – **Dostawa maseczek FFP3** **bez zaworu wydechowego, w łącznej ilości 800 szt. w tym:**

* 400 sztuk - kolor: czarny,
* 400 sztuk - kolor: biały

 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, postępowanie zostało podzielone na części.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dostawę zarówno dla całości zamówienia, jak i  dla poszczególnych części.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, wraz
z wniesieniem, na swój koszt do lokalizacji Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, jeżeli wszystkie przedmioty
z zamówienia Zamawiającego będą dostarczone we wskazanych miejscach dostawy w terminie określonym w umowie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do poszczególnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy

z SOPZ i/lub z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z SOPZ i Oferty Wykonawcy
i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym SOPZ i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
3. Reklamacje Zamawiającego będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie i na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowe, nie może nosić znamion użytkowania i uszkodzeń zewnętrznych.
5. Przedmiot umowy ma być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

**Część nr 1 -** **Maseczki FFP2 bez zaworu wydechowego**

Przedmiot zamówienia:

* maska ochronna spełniająca wymogi *klasy P2, FFP2 (KN95) wg EN 149:2001 +A1:2009);*
* kolor - czarny, biały
* Ilość szt. - 600 szt. (kolor czarny), 600 szt. (kolor biały);
* trzy warstwy + dodatkowa warstwa BFE>95%;
* poziom filtracji: >95%;
* poziom ochrony: KN95;
* użycie: Jednorazowe;
* maks. waga maski: 10g;
* czasza półmaski: igłowana włóknina poliestrowa; włóknina polipropylenowa typu „melt blown”, włóknina osłonowa,
* wykonana z polipropylenu (materiał maski i filtra), o budowie trójpanelowej, bez zaworu wydechowego;
* zakończona gumkami na końcach;
* mocowanie za pomocą 2 gumek;
* gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski i zapewniającego ochronę przed uszkodzeniem;
* sztywnik umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy;
* bezzapachowa;
* hipoalergiczna;
* z możliwością regulacji i redukcją parowania okularów; w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, wykonane z aluminium;
* zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa; Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej;
* po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie;
* każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię;
* zgodne z <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19> .

**Część nr 2 - Maseczki jednorazowe**

Przedmiot zamówienia powinien:

* kolor - czarny, niebieski, zielony, różowy;
* Ilość szt. - 200 op. (kolor czarny), 100 op. (kolor niebieski); 100 op. (kolor zielony); 100 op. (kolor różowy);
* spełniać wymagania normy EN 14683:
1. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu Il lub IIR,
2. oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu Il lub IIR,
3. biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej), lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania wykonane
z trójwarstwowej włókniny, wiązane z tyłu na troki lub posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy, wykonane z materiału minimum 1 klasy palności;
* w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy — zakrycie nosa, ust i brody;
* w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki
do nosa zapewniające szczelność przylegania;
* rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm;
* pakowany w opakowanie zbiorcze po 50 szt.;
* oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające dane producenta (nazwa, adres).

**Część nr 3 - Maseczki FFP3 bez zaworu wydechowego**

Przedmiot zamówienia:

* kolor - czarny, biały;
* Ilość szt. - 400 szt. (kolor czarny), 400 szt. (kolor biały);
* wyrób o cechach ochronnych, skuteczność na poziomie 99 %;
* zapakowane w jednorazowe sterylne opakowanie;
* w klasie ochronnej 3 spełniające wymogi normy normy PN-EN149 - sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - COVID 19;
* zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) w zakresie:

1) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,

2) przeciek całkowity poniżej 2%,

|  |
| --- |
| Klasa ochrony półmaski filtrującej wg poszczególnych norm |
| EN 149:2001+A1:2009 (UE) | NIOSH-42 CFR 84 (USA) | GB2626-2006 (Chiny) | AS/NZ 1716:2012 (Australia) | JMHLW – 2000 (Japonia) | NOM-116-2009 (Meksyk) | ABNT/NBR 13698:2011(Brazylia) | KMOEL-2017-64(Korea) |
| FFP3 | N99, R99,    P99, N100, R100,    P100 | KN99KP99 | P3 | DS 3RS 3RL 3DL 3 | N99, R99,    P99, N100, R100,      P100 | PFF3 | - |

* powinien osłaniać usta, nos i brodę użytkownika,
* wykonany z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych,
* zacisk nosowy, usztywniający, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
* taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,
* zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie),
* być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego, dokumentację potwierdzającą powyższe wymagania (pkt. 15) – atesty i/lub certyfikaty, i/lub karty produktów.