

**DODATKOWE ZAMÓWIENIE MEBLI**

**DO C239**



**KOMODA 1**

Wymiary podane na rysunku.







**KOMODA 2**

**Wymiary podane na rysunku.**

****






**KOMODA Z SZUFLADAMI**

**Wymiary podane na rysunku.**

****

**ZABUDOWA WNĘKI Z DRZWIAMI**

**Wymiary podane na rysunku. Grubość płyty i mocowanie do ściany do ustalenia na miejscu**

****

**Donica z płyty meblowej**

Wysokość donicy: 120 cm,

Głębokość donicy: 20 cm,

Długość donicy: 60 cm,

Donica wykonana z płyty meblowej, 1 bok szkło lacobel z nadrukowanym LOGO - literami w ramie z płyty meblowej gr. ramy 10 cm.

Szkło powinno być podświetlone liniowo listwą LED w kolorze ciepłym wzdłuż całego obwodu.


Kabel zasilający do donicy długości ok. 5,0 m .

Jeden wąski bok donicy oraz spód mocowane będą odpowiednio do ściany i podłogi.



Wewnątrz donicy należy wykonać półkę na wys. Ok. 20cm, na której mocowane będą rośliny.


Bok donicy poniżej roślin należy uzupełnić 2 szt. półek, odległości w świetle od góry 23 cm, 23 cm oraz 44 cm.

Na donicę nałożony z góry blat z płyty meblowej gr. 3,6 cm z otworem na rośliny. Zewnętrzne wymiary blatu 62cmx 22 cm ( zatem wystaje z każdej strony po 1 cm)









**STÓŁ ROZKŁADANY**

**Wymiary złożonego stołu:**

**Długość : 150 cm**

**Szerokość : 90 cm**

**Wysokość : 75 cm**

**Wymiary nóg : 8 cm x 8 cm**

**Stół ma tak wyglądać i się rozkładać jak na zdjęciach poniżej.**




****

****

**BIURKO**

Wymiary podane na rysunku.

Blat biurka o grubości 200 mm wystający poza korpus mebla

****

**UWAGA!!!**

## Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge, mleczne szkło, wszędzie cichy domyk oraz uchwyty [Reling RE81, nikiel satynowy, rozstaw 128mm](https://sklep.gamet.eu/reling-re81-nikiel-satynowy-rozstaw-128mm-p1973) Kod produktu: RE81-0128-G0006, Marka: Gamet, Materiał:  stal, Pokrycie/Kolor:  Nikiel satynowy, Rozstaw:  128 mm

**Przed zamówieniem materiału, należy jeszcze raz wykonać wizję lokalną z udziałem zamawiającego, wykonać dokładne pomiary (podane wartości są szacunkowe),szczególnie zabudowa w ścianie i zabudowa drzwi , konieczne będzie również dopasowanie mebli do listwy przypodłogowej i gniazdek.**