Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

 **Opis przedmiotu zamówienia – pralnica przemysłowa**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż przemysłowej pralnicy bębnowej o załadunku czołowym i  parametrach technicznych:

* załadunek znamionowy 50 kg
* pojemność bębna 500 litrów
* oblachowanie oraz oba bębny ze stali nierdzewnej
* sterownik mikroprocesorowy temperaturowo - czasowy
* programowanie czasu obrotów rewersji i postoju,
* płynna regulacja czasu i temperatury prania
* podgrzew elektryczny o mocy od 27 do 36 kW
* bez wirowania
* zasilanie trójfazowe
* kulowe zawory zasilające 2 x ¾ cala
* kulowy zawór spustowy 1 x 2,5 cala
* pełny system zabezpieczeń
* pralnica fabrycznie nowa z bieżącej produkcji 2024r.
* wysokość: 1400 mm - 1420 mm
* szerokość: 1050 mm - 1100 mm
* głębokość: 1200 mm - 1250 mm
* gwarancja: min. 24 miesiące

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac związanych z montażem zapewnia wykonawca.