|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2025 r. z podziałem na zadania”** | | | | | | |
| **zadanie nr 1 – „Prace utrzymaniowe w pasach drogowych dróg powiatowych”** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1. | ELEMENTY DRÓG I ULIC | | | | | |
| 1 d.1 | D-08.01.01 D-08.01.02 | Regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych i betonowych (demontaż, korytowanie, ułożenie na ławie betonowej) | mb | 40,00 |  |  |
| 2 d.1 | D-08.03.01 | Regulacja wysokościowa istniejących obrzeży betonowych (demontaż, korytowanie, ułożenie na ławie betonowej) | mb | 40,00 |  |  |
| 2. | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | | | | | |
| 3 d.2 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): znak okrągły, znak trójkątny, znak "STOP", znak prostokątny o powierzchni do 0,3 m - ZNAKI ZAMAWIAJĄCEGO | szt. | 5,00 |  |  |
| 4 d.2 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): znak okrągły, znak trójkątny, znak "STOP", znak prostokątny o powierzchni do 0,3 m - ZNAKI WYKONAWCY | szt. | 50,00 |  |  |
| 5 d.2 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): tablica informacyjna, miejscowości, strefa zamieszkania o powierzchni pow. 0,3 m - ZNAKI ZAMAWIAJĄCEGO | szt. | 5,00 |  |  |
| 6 d.2 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): tablica informacyjna, miejscowości, strefa zamieszkania o powierzchni pow. 0,3 m - ZNAKI WYKONAWCY | szt. | 15,00 |  |  |
| 7 d.2 | D-07.02.01 | Montaż słupka dł. do 3,5 m do znaku z rury ocynkowanej średnicy 2" - nowy słupek MATERIAŁ WYKONAWCY - osadzenie na betonie | szt. | 60,00 |  |  |
| 8 d.2 | D-07.02.01 | Montaż słupka dł. powyżej 3,5 m do znaku z rury ocynkowanej średnicy 2" - nowy słupek MATERIAŁ WYKONAWCY - osadzenie na betonie | szt. | 20,00 |  |  |
| 9 d.2 | D-07.02.01 | Montaż słupka do znaku z rury ocynkowanej średnicy 2" - stary słupek - MATERIAŁ WYKONAWCY - osadzenie na betonie | szt. | 5,00 |  |  |
| 10 d.2 | D-07.02.01 | Wymiana luster drogowych istniejących - uszkodzonych na nowe - MATERIAŁ WYKONAWCY | szt. | 5,00 |  |  |
| 11 d.2 | D-07.02.01 | Montaż luster drogowych w nowowyznaczonych miejscach - MATERIAŁ WYKONAWCY (kpl. lustro + słupek) | szt. | 4,00 |  |  |
| 12 d.2 | D-07.02.01 | Montaż / demontaż znakow tymczasowych awaryjnych - ZNAKI WYKONAWCY | szt. | 10,00 |  |  |
| 13 d.2 | D-07.02.01 | Regulacja tarczy znaku drogowego | szt. | 60,00 |  |  |
| 14 d.2 | D-07.02.01 | Mycie powierzchni znaku drogowego | szt. | 50,00 |  |  |
| 15 d.2 | D-07.02.01 | Demontaż istniejącego znaku drogowego | szt. | 30,00 |  |  |
| 16 d.2 | D-07-05-01 | Montaż/demontaż barier energochłonnych jednostronnych stalowych ocynkowanych | m | 40,00 |  |  |
| 17 d.2 | D-07.06.02 | Montaż / demontaż barier ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem | m | 10,00 |  |  |
| 18 d.2 | D-M-00.00.00 | Prostowanie znaku drogowego (słupek + znak, słupek, znak) | szt. | 50,00 |  |  |
| 3. | PRACE PORZĄDKOWE | | | | | |
| 19 d.3 | D-01.02.09 | Awaryjne wywiezienie nieczystości (pozostawione odpady po wypadkach, kolizjach drogowych) z ręcznym lub mechanicznym załadunkiem, wywozem i wyładowaniem samochodem samowyładowczym na miejsce utylizacji wykonawcy | m3 | 5,00 |  |  |
| 20 d.3 | D-M-00.00.00 | Oczyszczenie obiektów mostowych (nawierzchnia, chodniki, wpusty, ścieki oraz teren przy obiekcie, obkaszanie przyczółków i karczowanie zakrzaczeń) | szt. | 10,00 |  |  |
| 21 d.3 | D-03.07.01 | Czyszczenie przepustu drogowego przy użyciu samochodu ciśnieniowego | m | 100,00 |  |  |
| 22 d.3 | D-09.01.02 | Podlewanie drzew | szt. | 500,00 |  |  |
| 4. | ELEMENTY ODWODNIENIA | | | | | |
| 23 d.4 | D-06.02.01 | Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego wymiana rur na kręgi betonowe o srednicy 400 mm lub więcej | m | 10,00 |  |  |
| 24 d.4 | D-06.02.01 | Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego wymiana rur na rury pcv o średnicy 400 mm lub więcej | m | 20,00 |  |  |
| 25 d.4 |  | Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych na mostach i przepustach | mb | 50,00 |  |  |
| 26 d.4 | D-03.07.01 | Czyszczenie wpustów drogowych i przykanalików przy użyciu samochodu ciśnieniowego | szt. | 100,00 |  |  |
| 27 d.4 | D-03.07.01 | Demontaż starego, uszkodzonego wpustu drogowego i wymiana na nowy | szt. | 5,00 |  |  |
| 28 d.4 | D-03.07.01 | Montaż nowego wpustu drogowego w nowo wyznaczonym miejscu | szt. | 5,00 |  |  |
| 29 d.4 | D-03.07.01 | Regulacja istniejącego wpustu drogowego | szt. | 10,00 |  |  |
| 30 d.4 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi | m2 | 60,00 |  |  |
| 31 d.4 | D-03.07.01 | Uzupełnienie kratki wpustu deszczowego | Szt. | 5,00 |  |  |
| 5. | USŁUGI POZOSTAŁE | | | | | |
| 32 d.5 | kalk. własna. | Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizja, wypadek drogowy, nieprzewidziane zdarzenie drogowe ograniczające ruch drogowy lub zagrażające zdrowiu lub życiu użytkowników) wraz z oczyszczeniem nawierzchni jezdni z substancji ropopochodnych w dni robocze od 7:00 do 15:00 | szt. | 12,00 |  |  |
| 33 d.5 | kalk. własna. | Ryczałt za stałą gotowość oraz stały 24-godzinny kontakt alarmowy z Zamawiającym oraz odpowiednimi służbami m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska | m-c | 12,00 |  |  |
| 34 d.5 | kalk. własna. | Interwencja w dni świąteczne, wolne od pracy oraz w dni powszednie od 15:00 do 7:00 (prace związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, sprzątanie, oznakowanie, zabezpieczanie miejsca zdarzenia) | szt. | 15,00 |  |  |
| 35 d.5 | kalk. własna. | Inne nieprzewidziane roboty | r-g | 500,00 |  |  |
| **Wartość robót netto:** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | | |  |
| **Wartość robót brutto:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UWAGA: do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzuty zastosowane do jego wyceny** | | | | | |
|  |
|  |