1/ZDTPPiA/262/2023

**Załącznik nr 2**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – w zakresie części 1**

**Zakup samochodu typu furgon do transportu sprzętu i wyposażenia do połowów badawczych ryb.**

Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód:

1. Był nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowy, kompletny, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.
2. Nie może być obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób lub podmiotów trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia.

3. Był przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych stref
klimatycznych odpowiadających obszarowi UE.

4. Posiadał homologację samochodu ciężarowego.

5. Był wyposażony w hak holowniczy.

6. Posiadał dodatkowo wzmocnioną podłogę w części bagażowej do przewozu zbiorników wraz
z zaczepami.

7. Został oznakowany z wykorzystaniem wodoodpornych napisów samoprzylepnych magnetycznych umieszczonych po bokach samochodu (prawa i lewa strona) oraz na drzwiach tylnych wypełniających przetłoczenia w górnej części karoserii; wymiary powierzchni oznakowania: długość powyżej 70 cm, szerokość powyżej 50 cm. Napis wykonany z liter w kolorze czarnym na tle zbieżnym z kolorem lakieru, minimalna wysokość liter 4 cm. Treść napisu:

**Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu**

**Zakład Doświadczalny Technologii**

**Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie**

Muchocin 20, 64-400 Międzychód

karp@up.poznan.pl

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego pojazdu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego samochodu w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ****WYKONAWCĘ- opis** |
| **1.** | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2022 |  |
| **2.** | Producent | - |  |
| **3.** | Typ, model | - |  |
| **4.** | Silnik | Wysokoprężny o mocy w zakresie 160-180 KM |  |
| **5.** | Napęd | Na przednie koła |  |
| **6.** | Typ przekładni | Skrzynia biegów wyłącznie manualna min. 5-ciobiegowa + bieg wsteczny |  |
| **7.** | Rodzaj nadwozia | Furgon |  |
| **8.** | Kabina | 3 miejscowa, ławka pasażera 2-osobowa |  |
| **9.** | Pojemność przestrzeni ładunkowej | Powyżej 15 m3 |  |
| **10.** | Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej | Panele do połowy wysokości ścian wykonane z laminatu. |  |
| **11.** | Podłoga w części bagażowej  | Dodatkowo wzmocniona do przewozu zbiorników wraz z zaczepami |  |
| **12.** | Zawieszenie tylne | Wzmocnione |  |
| **13.** | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni |  |
| **14.** | Wyposażenie transportowe | Hak holowniczy |  |
| **15.** | Akcesoria | Dywaniki gumowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, 2 szt. Kamizelek odblaskowych, klucz do kół, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| **16.** | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |

**Miejsce dostawy:** Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

Muchocin 20, 64-400 Międzychód

…………………dnia……………