**Załącznik do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zakup i dostawa przenośnego zbiornika na wodę pitną dla Gminy Wiązownica

**Wymagania ogólne**

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu: min. 2024 r.

Pojemność cysterny: min. 2000 l

Przekrój: eliptyczny

Materiał: stal nierdzewna

Wykończenie powierzchni zewnętrznej: blacha mazerowana

Konstrukcja nośna w całości ze stali nierdzewnej

Izolacja z pianki poliuretanowej 60 mm.

Minimum jedna komora z przegrodą (falochronem)

Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.

Gwarancja cysterny min. 24 miesiące

Gwarancja przyczepy min. 12 miesięcy.

**Wyposażenie cysterny:**

1. Cysterna wyposażona we właz górny z pokrywą i odpowietrznikiem, zamykanym na kłódkę.
2. Cysterna zamontowana na 2-osiowej przyczepie platformowej z zaczepem kulowym do samochodu, DMC 3500 kg. Wymiary przestrzeni ładunkowej przyczepy ok. 300x130 cm.

Rama przyczepy ze stali cynkowanej ogniowo, wyposażona w błotniki stalowe. Podłoga przyczepy wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej.

1. Kolektor do dystrybucji wody z 3 zaworami kulowymi oraz zawór DN 65 DIN złączem strażackim i zaślepką.
2. Oznaczenie napisem WODA PITNA po obu stronach zbiornika na wodę.
3. Koło zapasowe do przyczepy.

**Pozostałe warunki zamawiającego**

Zamawiający dokona odbioru technicznego w siedzibie Zamawiającego.

Cysterna musi posiadać atesty PZH, potwierdzające, że jest dopuszczona do przewozu wody do picia.

**Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych.**

Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi lub Wykonawcę.

Termin dostawy pojazdu: 21 dni nie dłużej niż do dnia 22.11.2024 r.

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.