Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Prace serwisowo -instalacyjne stacji zdalnie sterowanej systemu Multikom III w lokalizacji Wielka Sowa**

| **Lp.** | **wymagania** |
| --- | --- |
|  | **Warunki ogólne** |
| 1 | Montaż kompletnego toru antenowego, radiolinii oraz montaż i konfiguracja stacji zdalnie sterowanej dla systemu Multikom III w lokalizacji Wielka Sowa. Sterownik systemowy, radiolinia z zasobów Zamawiającego. Konfiguracja systemu Multikom III firmy ELVYS w celu dołączenia wyniesienia antenowego i wyprowadzenie go na konsole dyspozytorskie w siedzibie zamawiającego.  Do realizacji zadania zostaną dostarczone następujące materiały:  - kompletny tor antenowy wykonany w technologii Andrew CNT 400 w komplecie dedykowaną anteną,  - system zabezpieczeń odgromowych (iskiernik, 3 x opaska ekranu fidera ),  - 2 x Jumper przełączeniowy Andrew CNT 400,  - dedykowana odskocznia antenowa.  - uchwyty do okablowanie nie rzadziej niż jeden uchwyt na 1,5m przewodu  - zasilacz reseter systemu  Prace powinny być wykonane przed spadkiem temperatury zewnętrznej poniżej 5 stopni Celsjusza zgodnie z zaleceniami producenta fidera antenowego. |
| 2 | Gwarancja : elektronika – 24 m-ce : akumulatory -12 m-cy |