1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy).
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.
3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
6. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały określone w niniejszym dokumencie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr / warunek wymagany** | **Ilość** | **parametr oferowany**  *(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeżeli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)* |
| **Metalowa szafa biurowa** | | | |
| **1.** | **Konstrukcja**   * zamykana szafa aktowa z roletą wykonana z grubej blachy stalowej (0,6 mm). * mocna konstrukcja pozostaje stabilna i nie przechyla się nawet przy maksymalnym obciążeniu. * dzięki roletowym drzwiom prezentowany model doskonale sprawdza się w każdym pomieszczeniu biurowym - pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń biurową oraz zapewnia komfort przechowywania dokumentacji.   **Wymiary:**   * waga (wraz z opakowaniem): nie więcej niż 60 kg * szerokość: 100 cm [+/-10%] * wysokość: 200 cm [+/-10%] * głębokość: 44 cm [+/-10%]   **Kolor:**   * kolor wybrany przez Zamawiającego **z palety 3 kolorów** zaproponowanych przez Wykonawcę **w tym m.in.** **szary.**   **Przechowywanie**   * Roletowe drzwi osadzone na solidnych i cichych prowadnicach ułatwiają dostęp do wszystkich przechowywanych dokumentów i materiałów biurowych. * Drzwi szafy wyposażone są w mocny ryglowany zamek (2 klucze w komplecie). * 4 przestawne półki o udźwigu do 50 kg. * Umożliwiają dowolną aranżację wnętrza szafy (regulacja co 25 mm). - Szafa mieści do 50 klasycznych segregatorów biurowych.   Rysunek poglądowy:  https://domator24.com/image/cache/catalog/Damian%20roleta%20total/POPRAWIONE%20KOLORY%20WOJTEK%202018/SIDE_close_Greynew%20(3)-700x1000.jpg | **1 szt.** |  |
| **Fotel obrotowy** | | | |
| **2.** | **Siedzisko i oparcie tapicerowane z podłokietnikami o wymiarach:**   * szerokość oparcia: 430 mm [+/-10%] * wysokość oparcia: 520 mm [+/-10%] * szerokość siedziska: 460 mm [+/-10%] * głębokość siedziska: 420 mm [+/-10%] * wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie 130 mm [+/-10%] * wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm [+/-10%] * średnica podstawy: 700mm [+/-10%]   **Krzesło obrotowe musi posiadać:**   * Siedzisko i oparcie tapicerowane. * Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. * Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem (rys .1).   navigo_02_tyl copy.jpg  rys. 1 - tył oparcia   * Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony pianką. * Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach. * Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. * Kąt pochylenia oparcia 33 stopnie i siedziska 11 stopni. * Oparcie regulowane na wysokość w zakresie 70 mm z możliwością blokady 13 pozycjach. * Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby. * Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. * **Podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa**. * Nakładka podłokietnika ma być wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. * Siedzisko i oparcie z pianką wylewaną. * Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym. * Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni.   **Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:**   * 100% poliester * gramatura 366 g/m2.   **Kolorystyka:**   * tapicerka: **min. 12 kolorów** **w tym szary, grafitowy** do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.   navigo_02_3_4_front copy.jpgnavigo_02_tyl copy.jpg  Rysunek poglądowy: | **1 szt.** |  |
| **Biurko gabinetowe** | | | |
| **3.** | **Biurko gabinetowe o wymiarach:**   * szerokość 120 cm [+/-10%] * głębokość 70 cm [+/-10%] * wysokość 71,3-77,3 cm [+/-10%]   Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm.  Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS/PCV 2 mm.  Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu.  Konstrukcja biurka metalowa z nogami o profilu okrągłym fi=60 mm, połączonymi z boku stalowym profilem prostokątnym.  Nogi z regulatorem poziomu.  **Kolorystyka:**   * **płyta – melamina:** **min. 15 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym buk jasny**. * **stelaż** - **min. 5 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym srebrny.**   Rysunek poglądowy: | **1 szt.** |  |
| **Stół prosty** | | | |
| **4.** | **Wymiary:**   * szerokość 250cm [+/-10%] * głębokość 80 cm [+/-10%] * wysokość 71,3-77,3 cm [+/-10%]   Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm.  Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS/PCV 2 mm.  Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu.  Konstrukcja biurka metalowa z nogami o profilu okrągłym fi=60 mm, połączonymi z boku stalowym profilem prostokątnym.  Nogi z regulatorem poziomu.  **Kolorystyka:**   * **płyta – melamina:** **min. 15 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym buk jasny.** * **stelaż -**  **min. 5 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym srebrny.**   Rysunek poglądowy: | **1 szt.** |  |
| **Kontener mobilny** | | | |
| **5.** | Kontener mobilny **3 szufladowy** o wymiarach:   * szerokość 41,0 cm [+/-10%] * głębokość 46,0 cm [+/-10%] * wysokość 58,5 cm [+/-10%]   Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm.  Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12 mm.  Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce.  Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8 mm.  Obrzeża PCV/ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty.  Kontener wyposażony w trzy szuflady.  Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu/klucz master.  Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400 mm z wysuwem ¾.  Długość szuflad 86 mm.  Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych, w kolorze czarnym.  Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe o przekroju litery „L” (nie dopuszcza się kształtu litery C).  Szerokość uchwytu 158 mm. [+/- 10%]  **Kolorystyka**:   * płyta - melamina: **min. 8 kolorów w tym buk jasny**, do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.     Rysunek poglądowy: | **1 szt.** |  |
| **Stół prosty mały** | | | |
| 6. | **Wymiary:**   * szerokość 60cm [+/-10%] * głębokość 60 cm [+/-10%] * wysokość 71,3-77,3 cm [+/-10%]   Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm.  Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS/PCV 2 mm.  Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu.  Konstrukcja biurka metalowa z nogami o profilu okrągłym fi=60 mm, połączonymi z boku stalowym profilem prostokątnym.  Nogi z regulatorem poziomu.  **Kolorystyka:**   * **płyta – melamina:** **min. 15 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym buk jasny**. * **stelaż -**  **min. 5 kolorów** do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta, **w tym srebrny**.   Rysunek poglądowy: | **1 szt.** |  |
| **Krzesło konferencyjne z tworzywa z podłokietnikami – bez pulpitu** | | | |
| **7.** | **Wymiary:**   * - głębokość powierzchni siedziska: 456 mm [+/-10%] * - długość oparcia: 360 mm [+/-10%] * - szerokość ramy: 490 mm [+/-10%] * Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa. * Powierzchnia łatwa w usuwaniu zabrudzeń. * Perforowane oparcie ułatwiające cyrkulację powietrza. * Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte. * Podłokietniki zintegrowane z ramą, nakładka polipropylen w kolorze oparcia i siedziska. * Stopki do miękkich powierzchni.   **Kolorystyka:**   * **min. 6 kolorów, w tym jasny szary** do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego, * **Kolor elementów metalowych: chrom.**   Rysunek poglądowy: | **12 szt.** |  |
| **Szafa ubraniowa** | | | |
| **8.** | * szafka ubraniowa 2-drzwiowa 2Kx1D (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) * **wymiary całkowite: 180x80x49cm** [+/-10%] * zamki na klucz w systemie klucza master * do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe * w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance * wentylacja nowoczesna (perforacja) * przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części * stopki poziomujące, nóżki o wys. 100mm lub dodatkowy cokolik   Rysunek poglądowy: | **4 szt.** |  |

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę*

*lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy*

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)