**Część 4  
Pozycja 1   
Sofa modułowa prosta– 3 sztuki**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Sofa modułowa z oparciem. | TAK |  |
| 3. | Skład tkaniny:   * powłoka-100% winyl, * nośnik - 100% poliester Hi-Loft2, lub równoważny, * waga 685g/m2 (+/- 2%), * odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2,, lub równoważny, * odporność na światło >7, atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 test papierosa & 2-test zapałki, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302), lub równoważny. | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 5. | Łącznik metalowy (do łączenia zestawu) 1 komplet= 2 sztuki | TAK |  |
| 6. | Kolorystyka konstrukcji i tapicerki siedziska oraz oparcia do uzgodnienia na etapie realizacji. | TAK |  |
| 7. | Stopki filcowe na twarde podłoże drewniane i panele. | TAK |  |
| 8. | Specyfikacja techniczna (+/- 2%):   * Wysokość całkowita: 750 mm * Wysokość z siedziskiem: 460 mm * Wysokość oparcia: 290 mm * Szerokość całkowita: 2070 mm * Szerokość oparcia: 1865 mm * Głębokość całkowita: 785 mm * Grubość siedziska: 115 mm | TAK, podać |  |
| 9. | Przykładowe rozwiązanie: | TAK, zamieścić zdjęcie oferowanej sofy modułowej |  |

**Część 4  
Pozycja 2  
Sofa modułowa narożna– 1 sztuka**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Sofa modułowa narożna, kąt 90 st., z oparciem. | TAK |  |
| 3. | Skład tkaniny:   * powłoka-100% winyl, * nośnik - 100% poliester Hi-Loft2, lub równoważny, * waga 685g/m2 (+/- 2%), * odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2, lub równoważny, * odporność na światło >7, atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 test papierosa & 2-test zapałki, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302), lub równoważny. | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 5. | Łącznik metalowy (do łączenia zestawu) 1 komplet= 2 sztuki | TAK |  |
| 6. | Kolorystyka konstrukcji i tapicerki siedziska oraz oparcia do uzgodnienia na etapie realizacji. | TAK |  |
| 7. | Stopki filcowe na twarde podłoże drewniane i panele. | TAK |  |
| 8. | Specyfikacja techniczna (+/- 2%):   * Wysokość całkowita: 750 mm * Wysokość z siedziskiem: 460 mm * Wysokość oparcia: 290 mm * Szerokość całkowita modułu narożnego: 1385 mm * Głębokość siedziska: 470 mm * Szerokość oparcia: 1865 mm * Głębokość całkowita: 785 mm * Grubość siedziska: 115 mm | TAK, podać |  |
| 9. | Przykładowe rozwiązanie: | TAK, zamieścić zdjęcie oferowanej sofy narożnej modułowej |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

*osób/-y uprawnionych/-ej*