

OR-III.271.2.12.2022 Gorlice, 12.05.2022 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę** **nowych elementów wyposażenia do budynku Sokoła w Gorlicach – dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.**

**Zapytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie:**

Czy zasilanie 230 V jest doprowadzone w miejsce montażu szlabanu?

**Odpowiedź:**

Zasilanie szlabanu należy podłączyć z lampy, która znajduje się w pobliżu miejsca planowanego montażu szlabanu. Pod montaż szlabanu zostały przygotowane w ziemi peszle, które wychodzą po obu stronach drogi. Przez peszle, z lampy do miejsca podpięcia szlabanu, będzie potrzeba przeprowadzenia kabla - około 10 m. Ostateczne podłączenie i uruchomienie szlabanu będzie wymagało również modyfikacji w rozdzielnicy. W załączeniu zdjęcie poglądowe (nie widać na nim dokładnie drugiego peszla i lampy, ale są one na skraju wjazdu).

Załączniki:

Zdjęcie poglądowe

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252