**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja techniczna**

Nazwa postępowania: **Zakup i dostawa monitorów ergonomicznych w ramach projektu pn. Pracownik zdrowy   
– urząd rozwojowy**

**Zakup ergonomicznych monitorów - 160 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element konfiguracji | Wymagania | **Specyfikacja techniczna sporządzona przez Wykonawcę, ze wskazaniem wszystkich dokładnych parametrów, w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego** |
| Opis funkcjonalności | Przekątna wyświetlacza min. 23,8”o współczynniku proporcji 16:9. | Przekątna wyświetlacza ……………. (podać wartość) |
| Typ wyświetlacza: IPS | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Rozdzielczość min. FHD 1920x1080 | Rozdzielczość ………………. (podać wartość) |
| Kąty widzenia w pionie i w poziomie min. 178º | Kąt widzenia w pionie…………………  Kąt widzenia w poziomie…………………  (podać wartość) |
| Jasność min. 250 cd/m2. | Jasność ……………. (podać wartość) |
| Kontrast statyczny min. 1000:1 | Kontrast ……………… (podać wartość) |
| Częstotliwość odświeżania min. 75 Hz | Częstotliwość odświeżania ……………… (podać wartość) |
| Czas reakcji nie większy niż 5 ms. | Czas reakcji …………….. (podać wartość) |
| Powłoka przeciwodblaskowa | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Menu ekranowe w języku polskim | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Niska emisja niebieskiego światła bez efektu migotania | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Wejście min.: Display Port, VGA, HDMI, DVI | Wejścia:  Display Port  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  VGA  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  HDMI  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  DVI  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  …………………………… |
| Typ zasilacza: wewnętrzny | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Podstawa z regulacją wysokości | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Podstawa z regulacją pochylenia | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| 2 głośniki o mocy wyjściowej min. 2 x 2W | Moc głośników …………………. (podać wartość) |
| Certyfikaty/zgodność | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu,  - Oświadczenie o zgodności oferowanego modelu z normą Energy Star oraz o spełnieniu norm EPEAT,  - Certyfikat TCO. | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania:  - zgodności CE dla oferowanego modelu  - normy Energy Star  - norm EPEAT  - TCO  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim | TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić) |
| Akcesoria | Przewody połączeniowe min.: Kabel HDMI, Kabel VGA, kabel DisplayPort, DVI, przewód zasilający.  W przypadku braku w zestawie oferowanym przez producenta wszystkich wymaganych kabli, Wykonawca musi je zapewnić  we własnym zakresie i dostarczyć wraz  z monitorem. | Oferowane kable:  Kabel HDMI  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  Kabel VGA  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  kabel DisplayPort  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  Kabel DVI  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  przewód zasilający  TAK/NIE\*  (właściwe podkreślić)  ……………………………. |

**Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, sporządzone w języku polskim lub z kompletnym tłumaczeniem   
na język polski:**

**- Deklarację zgodności CE dla oferowanego modelu,**

**- Oświadczenie o zgodności oferowanego modelu z normą Energy Star oraz o spełnieniu norm EPEAT,**

**- Certyfikat TCO.**

**Nieprzedłożenie Zamawiającemu wymaganego certyfikatu, deklaracji i oświadczenia przed podpisaniem umowy będzie traktowane jako odmowa zawarcia umowy.**