**Załącznik nr 3.11 (Zadanie nr 11)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania nr 11 1 kpl**

|  |
| --- |
| Zestaw mikrofonów bezprzewodowych (2 mikrofony doręczne + 2 mikrofony nagłowne) |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu** |
|  | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.Urządzenie musi być zainstalowane fabrycznie i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym pudełku. |
|  | Parametry urządzenia | * **Zasilanie nadajników:** akumulatorowe/bateryjne (2 x AA)
* **Zasilanie odbiornika:** DC 12-18V
* **Modulacja:** Π/4 – DQPSK
* **Zakres częstotliwości:** 518 – 542 MHz, 4x24
* **Współczynnik próbkowania:** 48 kHz
* **Prędkość przesyłania danych:** 204,8 kbps
* **Zakres dynamiki:**> 90dB
* **Całkowite zniekształcenia harmoniczne:** <0,1%
* **Opóźnienie transmisji audio:** <3 ms
* **Stosunek dźwięku do szumów:** >96 dB
* **Pasmo przenoszenia:** 30~20 kHz
* **Czułość RX:**< -94 dBm
* **W zestawie:** baterie, zasilacz, przewód jack-jack 6,3 mm, instrukcja

**Mikrofon nagłowny*** **Kolor:** czarny
* **Pałąk:** lekki, cienki, metalowy
* **Uchwyt mikrofonowy:** elastyczny (tzw. „gęsia szyjka”)
* **Długość przewodu:** 95 cm
* **Typ złącza:** mini XLR
* **Waga:** ~0,1 kg
 |
|  | Dodatkowe wyposażenie | * baterie, zasilacz, przewód jack-jack 6,3 mm, instrukcja
 |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |