

**ZP/124/2024**

**Załącznik Nr 7: 7.1.**

**AKTUALIZACJA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE**

**– Wykonawca składa wraz z ofertą**

**PAKIET NR 1 (7.1.)**

## Tablet – 70 szt.

## Oferuję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## zgodnie z n/w parametrami - podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry oferowanego komponentu\*** |
|  | Typ | Tablet |  |
|  | Zastosowanie | Obsługujący systemy szpitalne takie jak: KSZZL, CLININET, praca biurowa (m.in. Microsoft Office) |  |
|  | Procesor | Taktowanie min. 3,4 GHz; Liczba rdzeni fizycznych min. 4 rdzenie; Pamięć podręczna 6 MB; Zintegrowany układ graficzny. Procesor osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark rank min. 5100 punktów na dzień 29.08.2024 r. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 8 GB LPDDR5 taktowanie zamontowane wewnątrz obudowy |  |
|  | Parametry pamięci masowej | 128 GB |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana. |  |
|  | Obudowa | Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta tabletu opatrzona trwałym logo producenta.  Waga tabletu max. 0,8 kg  co najmniej 10 godzin pracy |  |
|  | Wyświetlacz | Min. 10,5''  Rozdzielczość ekranu 1920 x 1280 (220 PPI).  Ekran dotykowy co najmniej 10 punktów dotykowych, jasność: minimum 350 nitów, |  |
|  | System Operacyjny | System operacyjny preinstalowany w polskiej wersji językowej (np. Windows 10 pro 64 bit). System operacyjny umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory. Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu, lub konta internetowego. Kompatybilny z już działającymi systemami operacyjnymi: Windows 10 Pro/11 Pro. |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 2-letnia gwarancja producenta. ~~na zasadzie Next Business Day.~~  *Tablet musi być objęty gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy* z obowiązków gwarancyjnych lub firmy serwisującej, Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 11. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta tabletu, (**ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu**) lub portal internetowy (**w ofercie należy podać adres**) dostępny w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiający weryfikację:   * konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, pamięć) * czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe | Bezprzewodowa karta sieciowa WiFi 6 (802.11 ax),  Bluetooth co najmniej 5.0, USB-C® 3.1 (dane, DisplayPort i ładowanie)  Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele tabletów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli tabletów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).  Zaoferowany sprzęt powinien pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucyjnego. |  |

**Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 1 - oznaczona kolorem niebieskim**

1. **Etui - dedykowane dla produktu z pozycji Nr 1 tj. Tablet – 70 szt.**

## Oferuję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zgodnie z n/w parametrami - podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry oferowanego komponentu\*** |
|  | Typ | Etui ochronne na tablet z poz. 1 |  |
|  | Zastosowanie | Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym tabletu. |  |
|  | Obudowa | Kompatybilność z tabletem z pozycji Nr 1. Posiadająca uchwyt na rysik, pasek na ramię lub dłoń. Zapewniająca swobodny dostęp do wszystkich interfejsów. Wzmocnione narożniki zapewniają ochronę w razie upadku. |  |
|  | Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja  *Etui musi być objęty gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy* z obowiązków gwarancyjnych lub firmy serwisującej, Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe | Ochrona tabletu na wypadek upadku lub uderzenia. |  |

1. **Szkło ochronne na wyświetlacz - dedykowane dla produktu z pozycji Nr 1 tj. Tablet – 70 sztuk**

## Oferuję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## zgodnie z n/w parametrami - podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry oferowanego komponentu\*** |
|  | Typ | Szkło ochronne na wyświetlacz. |  |
|  | Zastosowanie | Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym tabletu oraz porysowaniem wyświetlacza. |  |
|  | Obudowa | Kompatybilność z tabletem z poz. Nr 1 oraz etui ochronnym z poz. Nr 2. |  |
|  | Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta.  *Szkło musi być objęty gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy* z obowiązków gwarancyjnych lub firmy serwisującej, Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe | Zestaw do montażu. Zapewnienie dopasowania do tabletu. |  |

1. **Pen - dedykowany dla produktu z pozycji Nr 1 tj. Tablet – 70 sztuk**

## Oferuję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## zgodnie z n/w parametrami - podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry oferowanego komponentu\*** |
|  | Typ | Pen - dedykowany do tabletu z pozycji Nr 1 |  |
|  | Zastosowanie | Precyzyjne pisanie odręczne na tablecie. |  |
|  | Obudowa | Kompatybilność z tabletem oraz etui ochronnym. |  |
|  | Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta  *Pen musi być objęty gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy* z obowiązków gwarancyjnych lub firmy serwisującej, Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe | Minimum 3000 punktów nacisku. |  |

**\*wypełnia Wykonawca**

**Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą**

**Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.**

* 1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, **dla danej pozycji.**
  2. **Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy**.