**RG.271.5.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont drogi gminnej nr 270618K „Labutówka” w Szymbarku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową | 10 t |  |  |
| 2 | mechaniczne profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | 1150 m2 |  |  |
| 3 | wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową frakcji 0-63 mm grub. warstwy 10 cm | 1150 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej grub. warstwy 6 cm | 1240 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm | 410 m2 |  |  |
| 6 | montaż znaków drogowych D46 i D47 małych na podkładzie ocynk na rurach stalowych Ø60 dł. 3,5 m | 2 kpl |  |  |
| 7 | demontaż bariery energochłonnej | 12 m |  |  |
| 8 | montaż barier energochłonnych | 65 m |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |