**D/84/2024 Załącznik nr 1E**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY**

**Część nr 5 *– Zakup i dostawa specjalistycznego monitora na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego – 1 szt.***

|  |  |
| --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | |
| Przekątna ekranu | Od 31,1” do 32,0” włącznie |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąty widzenia | W poziomie przynajmniej 178 stopni;  W pionie przynajmniej 178 stopni |
| Minimalna rozdzielczość natywna | min. UHD 4K  (3840x2160 pix)  Matowa matryca (matowa powłoka matrycy) |
| Złącza sygnałowe monitora | min. 1 szt. HDMI,  min. 2 szt. DisplayPort.  min. 1 port USB-C z DisplayPort  min. 1 wyjście słuchawkowe (3,5 mm jack) |
| Dodatkowe wymagania dla ekranu | * jasność minimum 350 cd/m2 |
| Dodatkowe wymagania | * regulacja wysokości (Height), * regulacja kąta pochylenia (Tilt), * Regulacja kąta obrotu (Swivel), * redukcja migotania (Flicker free), * redukcja niebieskiego światła, * wbudowany tryb „Picture in Picture”, * wbudowany tryb „Picture by Picture”, * możliwość zawieszenia na ścianie, * czujnik światła otoczenia, * automatyczna regulacja jasności, * odwzorowanie przestrzeni barw min. 100% sRGB, * wbudowane głośniki stereo, * obudowa w kolorze czarnym. |
| Wbudowany w obudowę monitora HUB USB 3.0 lub nowszy. | Minimalna ilość portów - 2 szt. |
| Dołączone akcesoria | Dedykowany kabel zasilający lub dedykowany zasilacz na napięcie zasilające 230V AC.  Do monitora dołączony kabel HDMI lub DisplayPort o długości nie krótszej niż 2 m oraz kabel sygnałowy USB C – USB C. |
| Monitor umożliwia czyste i wyraźne odwzorowanie szczegółów zapisu ultrasonograficznego | |

***Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio do części) wymaganych informacji umożliwiających JEDNOZNACZNĄ identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.***