**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH   
URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH**

Należy wpisać liczoną w miesiącach długość gwarancji w kolumnie 5 "Długość gwarancji”; podać typ, model i producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych w kolumnie 4 „Typ (model) oferowany, producent”; w kolumnach 7, 8 i 10 podać ceny jednostkowe netto, wartość netto i wartość brutto zgodnie z podaną w kolumnie 9 stawką podatku VAT dla założonej ilości zamawianego sprzętu (kolumna 6).

Zamawiane urządzenia wielofunkcyjne wymienione w poniższej tabeli, muszą być kompletne, zdatne do użytku i muszą spełniać wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

| **Lp.** | **Opis** | **Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu** | **Typ (model) oferowany,**  **Producent** | **Długość gwarancji**  Okresu gwarancji, którym objęte będą urządzenia wielofunkcyjne, który równy jest sumie wymaganego okresu gwarancyjnego (podanego w kolumnie 3 oraz oferowanego „dodatkowego okresu gwarancyjnego” podanego w tabeli poniżej  (należy wpisać  w pełnych miesiącach) | **Ilość**  **[szt.]** | **Cena  jedn. netto (PLN)** | **Wartość  netto (PLN)** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość  brutto (PLN)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;  - drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  - procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,8 GHz;  - panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;  - co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;  - dysk twardy co najmniej 256 GB (SSD);  - interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;  - pojemność podajników papieru co najmniej:   - kaseta 550 arkuszy;   - taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;  - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 500 arkuszy;  - obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 76,2x127,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;  - gramatura co najmniej od 60-200 g/m2;  - czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;  - szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 50 str/min.;  - rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;  - język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;  - drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;  - drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;  - czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;  - szybkość kopiowania A4 co najmniej 50 str./min;  - czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 6s;  - rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;  - powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;  - zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;  - automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;  - rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;  - możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;  - kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;  - wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 50 000 stron (A4);  - dedykowany stolik pod kserokopiarkę;  - gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **1** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 | - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;  - drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  - procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7 GHz;  - panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;  - co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;  - dysk twardy co najmniej 256 GB SSD);  - interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;  - pojemność podajników papieru co najmniej:  - kaseta 550 arkuszy;  - taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;  - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;  - obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od98,0x148,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;  - gramatura co najmniej od 60-220 g/m2;  - czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;  - szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 25 str/min.;  - rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;  - język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;  - drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;  - drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;  - czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;  - szybkość kopiowania A4 co najmniej 25 str./min;  - czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.-b./k. nie większy niż 7s/9,5s;  - rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;  - powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;  - zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;  - automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;  - rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;  - możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;  - kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;  - wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 23 000 stron czarny oraz kolory co najmniej18 000 stron każdy;  - dedykowany stolik pod kserokopiarkę;  - gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **4** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 | - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;  - drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  - procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,6GHz;  - panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 6,5”, a nie większej niż 7,5”;  - co najmniej 2 GB pamięci RAM;  - dysk twardy eMMC co najmniej 64 GB;  - interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 3 porty USB 2.0;  - pojemność podajniku papieru co najmniej 1200 arkuszy(podajnik uniwersalny plus 2 kasety);  - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;  - obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 105x148 mm do 304,8 x 457,2 mm;  - dwie kastety na papier: A4 i A3;  - taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;  - gramatura co najmniej od 56-256 g/m2;  - czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;  - szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 30 str/min.;  - szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 20str./min.;  - rozdzielczość drukowania co najmniej do 1200x1200 dpi;  - język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;  - drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;  - drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;  - czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;  - szybkość kopiowania A4 co najmniej 30 str./min;  - szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;  - czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 7s;  - rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;  - powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;  - zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;  - automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R;  - rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;  - możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;  - kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;  - wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 33 000 stron;  - dedykowany stolik pod kserokopiarkę;  - gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **3** |  |  | 23% |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 | - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;  - drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  - procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,8GHz;  - panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,5”, a nie większej niż 10,5”;  - co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;  - dysk twardy SSD co najmniej 256 GB;  - interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0;  - pojemność podajników papieru co najmniej 1200 arkuszy(podajnik uniwersalny plus 2 kasety);  - pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;  - obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 99,0x99,0 mm do 319,5 x 457,0 mm;  - dwie kastety na papier: A4 i A3;  - taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;  - gramatura co najmniej 52-300 g/m2;  - czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;  - szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 22 str/min.;  - szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15str./min.;  - rozdzielczość drukowania co najmniej 1200x1200 dpi;  - język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;  - drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;  - drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;  - czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;  - szybkość kopiowania A4 co najmniej 22 str./min;  - szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;  - czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.b./k. nie większy niż 7s/9s;  - rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;  - powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;  - zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;  - automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy formatu A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R;  - rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;  - możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;  - kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;  - wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 38 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 25 500 stron każdy;  - dedykowany stolik pod kserokopiarkę;  - gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **2** |  |  | 23% |  |
|  | Finiszer pod urządzenie z pozycji nr 3 i 4 | Wewnętrzny moduł wykańczania kompatybilny z urządzeniem z pozycji nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji techniczno-cenowej;  Pojemność podajnika (papier 80 g/m²) co najmniej:  - Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkuszy;  - Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy;  - SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy;  - A6R: 30 arkuszy;  - Koperta: 10 arkuszy;  Gramatura papieru co najmniej: 52–300 g/m²;  Pozycja zszywania: róg, podwójnie;  Pojemność zszywacza co najmniej:  - A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²);  - A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²);  - A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²);  Zszywanie w trybie Eco co najmniej:  - A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²), 8 arkuszy (65–81,4 g/m²), 6 arkuszy (82–105 g/m²);  Zszywanie na żądanie co najmniej: 40 arkuszy (80 g/m²);  Wymiary nie większe niż (szer. × dł. × wys.): 740 × 540 × 240 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte);  Waga: nie większa niż 10 kg;  Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  | **1** |  |  | 23% |  |

**Cena netto oferty złotych (suma wszystkich pozycji z kolumny 8)**

**Cena brutto oferty złotych (suma wszystkich pozycji z kolumny 10)**

| **Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu** (kryteria oceny ofert zgodnie z pkt. 12 SWZ „Opis kryteriów i sposób oceny ofert”) | | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Czas dostawy** - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach) w jakim będzie realizował dostawy asortymentu, objętego pojedynczym zapotrzebowaniem, zgodnie z SWZ i projektem umowy. Czas dostawy należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas dostawy (dni) | Oferowany  czas dostawy  (dni) |
| **21** |  |
| **Dodatkowy okres gwarancji** - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji, którym objęte zostaną projektory stanowiące przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, zapisami SWZ, projektem umowy i ofertą wykonawcy. Dodatkowy oferowany okres gwarancyjny na oferowany sprzęt należy podać w pełnych miesiącach. **Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba, że w specyfikacji dla danej pozycji podano inaczej.** | Wymagany min. okres gwarancji  (m-ce) | Oferowany dodatkowy  okres gwarancji **(w miesiącach)** |
| zgodnie z wymaganiami niniejszejspecyfikacji | ……………………. |
| **Czas naprawy** – Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca dokonania skutecznej naprawy urządzenia wielofunkcyjnego . Czas ten liczony jest od dnia przystąpienia wykonawcy do zgłoszonego do naprawy urządzenia wielofunkcyjnego do dnia dokonania jego skutecznej naprawy zgodnie z wymaganiami SWZ i projektem umowy. Czas naprawy należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy  (dni) | Oferowany  czas naprawy  (dni) |
| **21** | ……………………. |
| **Czas wymiany** – Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na w pełni sprawny wolny od wad (stanowiącego przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy). Czas liczony jest od dnia przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania skutecznej jego wymiany na sprawny zgodnie z wymaganiami SWZ i projektem umowy. Czas wymiany należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany  czas wymiany  (dni) |
| **21** |  |