Poznań , dnia 14.08.2023 r.

**AQUANET S.A.**

**61-492 Poznań**

**ul. Dolna Wilda 126**

## *Komórka Organizacyjna*

EZ

# *ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT*

1. **Przedmiot zakupu:**

**Podchloryn sodu w ilości 28 000 kg**

**Wymagania fizyczne i chemiczne:**  
- zawartość chloru aktywnego - nie mniej niż 130 g/l  
- zawartość wodorotlenku i węglanu sodowego w przeliczeniu na NaOH - nie więcej niż 20 g/l  
- zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe (3+) - nie więcej niż 0,05 g/l

- odczyn pH roztworu handlowego w 20 st.C na poziomie ok. 13 - 14  
- liczba stabilności - nie mniej niż 70 % w okresie letnim ( 15 marca do 15 września) i 80 % w okresie zimowym.  
**Trwałość:**  
Podchloryn sodowy techniczny w wymaganym gatunku S powinien odpowiadać w/w wymaganiom w ciągu 7 dni od daty wysyłki, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

1. **Warunki dostawy:**
   * Zamówienia sukcesywne
   * Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy,
   * Miejsce dostawy : Wydział Produkcji Wody ul. Kochanowskiego 22 Murowana Goślina, Aquanet S.A. ul. Piątkowska 117/119 Poznań , Stacja Uzdatniania Wody Mosina ul. Czereśniowa 1 , Zbiorniki Pożegowo - Mosina lub inne miejsce wskazane przez Odbiorcę w sytuacjach awaryjnych
   * Dostawa w dni robocze w godzinach od 6.15-13.00 w opakowaniach 30 l, samochód dostawczy musi być wyposażony w windę
   * Do każdej dostawy dołączone świadectwo jakości produktu.
   * Wymagana rejestracja produktu jako biobójczy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
   * Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, Dz.U. Nr 26, poz. 303, rozdział 5, § 20.1. ,,Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych - gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg". Waga pojemnika wraz z podchlorynem nie może przekraczać 25 kg.
   * Wielkość jednorazowej dostawy : 200-2000 kg
   * Pojemniki po podchlorynie sodu muszą być zwracane przy kolejnej dostawie. Dostawca nie ma możliwości wystawiania kaucji obciążającej za opakowania . Obrót opakowania może obywać tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów WZ.
   * Dostawca powinien spełniać wymogi narzucone przepisami odnośnie przewozów materiałów niebezpiecznych ADR . Dostawca oświadcza, że realizuje zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH, umowy ADR o przewozie towarów niebezpiecznych i przepisów TDT.
   * Ofertę wraz z oświadczeniem, kartą charakterystyki,scenariuszem narażenia, rejestracją produktu oraz oświadczeniem odnośnie transportu należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS.
   * Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
   * Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
   * Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.
2. **Warunki płatności**

Płatność 30 dni od daty wystawienia faktury.

1. **Załączniki**

Umowa

Informacja RODO

Oświadczenie

Oświadczenie rozładowcy

1. **Termin składania ofert 22.08.2023 godz.12:00**

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

[*agnieszka.pinkowska@aquanet.pl*](mailto:agnieszka.pinkowska@aquanet.pl)