**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu Furgon -5 osobowego z silnikiem Diesla, z napędem na koła 4x4, rok produkcji 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry** | **Wymagania** |
| Rok produkcji | 2025 |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3,5 t |
| Stan pojazdu | Fabrycznie nowy/nieużywany z przebiegiem do 50 km |
| Kolor nadwozia | czarny, szary, grafitowy, popielaty |
| Termin realizacji | do 09.12.2025 r. |
| Silnik | DIESEL, pojemność silnika spalinowego do 2000 cm3, |
| Napęd | 4x4 |
| Moc silnika lub układu napędowego | min. 190 KM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba miejsc | 5 |
| Fotele | * 2 fotele pojedyncze – fotel kierowcy i fotel pasażera regulowane elektrycznie i podgrzewane, * 3 pojedyncze fotele, lub 1 pojedynczy fotel i kanapa w drugim rzędzie siedzeń |
| Typ nadwozia | * Furgon 5 drzwiowy, * drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie, otwieranie i zamykanie elektrycznie , * tylna klapa otwierana i zamykana do góry, * okna w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych z lewej i prawej strony, * elektrycznie sterowane szyby przód, * lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane, automatycznie składane, w kolorze nadwozia, * kierunkowskazy w lusterkach, * ściana działowa, * przyciemniane szyby z tyłu w kolorze czarnym, * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem * dywaniki samochodowe - welurowe oraz gumowe, * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem, * zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, * Relingi dachowe |
| Długość pojazdu | Min. 5100, Max 5400 mm |
| Szerokość pojazdu | Max 2290 mm z lusterkami |
| Bezpieczeństwo i wyposażenie | * ABS, * ESP, * asystent układu hamowaniem, * asystent pasa ruchu, * asystent martwego pola, * asystent ruszania na wzniesieniu, * asystent manewrowania z przyczepą, * asystent rozpoznawania znaków drogowych, * asystent świateł drogowych, * poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów, kurtyny powietrzne, * reflektory LED przód i tył, * kamera parkowania 360 + czujniki parkowania przód i tył, * system monitorowania ciśnienia w oponach, * koło zapasowe, * automatyczna blokada drzwi przesuwnych, * centralny zamek, * tempomat, * system nawigacji, * klimatyzacja automatyczna, |
| Koła | - Felgi aluminiowe z oponami letnimi - min.17”  - komplet kół zimowych |
| Gwarancja producenta | Min. 24 miesiące |
| Tapicerka foteli | Materiałowa czarna/skóra, czarna |
| Tapicerowana podsufitka | Kolor - według producenta |