**Specyfikacja techniczno - użytkowa przedmiotu zamówienia**

**(złożyć wraz z ofertą)**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu Furgon -5 osobowego z silnikiem Diesla, z napędem na koła 4x4, rok produkcji 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry** | **Wymagania** | **Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA”** |
| Rok produkcji | 2025 | ROK PRODUKCJI: |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3,5 t | Dopuszczalna masa całkowita: |
| Stan pojazdu | Fabrycznie nowy/nieużywany z przebiegiem do 50 km | Stan pojazdu: |
| Kolor nadwozia | czarny, szary, grafitowy,popielaty | Kolor nadwozia: |
| Termin realizacji | 09.12.2025 r. | 09.12.2025 r. |
| Silnik | DIESEL, pojemność silnika spalinowego do 2000 cm3, | silnik:  pojemność silnika spalinowego: |
| Napęd | 4x4 | NAPĘD: |
| Moc silnika lub układu napędowego | min. 190 KM | Moc silnika lub układu napędowego: |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | **skrzynia biegów:** |
| Liczba miejsc | 5 | Liczba miejsc: |
| Fotele | * 2 fotele pojedyncze – fotel kierowcy i fotel pasażera regulowane elektrycznie i podgrzewane, * 3 pojedyncze fotele, lub 1 pojedynczy fotel i kanapa w drugim rzędzie siedzeń | Fotele:  *(Jeżeli spełnia wszystkie wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „spełnia”)* |
| Typ nadwozia | * Furgon 5 drzwiowy, * drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie, otwieranie i zamykanie elektrycznie, * tylna klapa otwierana i zamykana do góry, * okna w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych z lewej i prawej strony, * elektrycznie sterowane szyby przód, * lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane, automatycznie składane, w kolorze nadwozia, * kierunkowskazy w lusterkach, * ściana działowa, * przyciemniane szyby z tyłu w kolorze czarnym, * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem * dywaniki samochodowe - welurowe oraz gumowe, * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem, * zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, * Relingi dachowe | * Furgon ……………. drzwiowy, * drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie, otwieranie i zamykanie elektrycznie: * tylna klapa otwierana i zamykana do góry: * okna w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych z lewej i prawej strony: * elektrycznie sterowane szyby przód:      * lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane, automatycznie składane, w kolorze nadwozia: * kierunkowskazy w lusterkach: * ściana działowa: * przyciemniane szyby z tyłu w kolorze czarnym: * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem:      * dywaniki samochodowe - welurowe oraz gumowe: * hak holowniczy kulowy, demontowany, uciąg powyżej 2400 kg z gniazdem: * zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia: * Relingi dachowe:   *(Jeżeli spełnia wszystkie wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „spełnia”)* |
| Długość pojazdu | Min. 5100, Max 5400 mm | Długość pojazdu: |
| Szerokość pojazdu | Max 2290 mm z lusterkami | Szerokość pojazdu z lusterkami: |
| Bezpieczeństwo i wyposażenie | * ABS, * ESP, * asystent układu hamowaniem, * asystent pasa ruchu, * asystent martwego pola, * asystent ruszania na wzniesieniu, * asystent manewrowania z przyczepą, * asystent rozpoznawania znaków drogowych, * asystent świateł drogowych, * poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów, kurtyny powietrzne, * reflektory LED przód i tył, * kamera parkowania 360 + czujniki parkowania przód i tył, * system monitorowania ciśnienia w oponach, * koło zapasowe, * automatyczna blokada drzwi przesuwnych, * centralny zamek, * tempomat, * system nawigacji, * klimatyzacja automatyczna, | * ABS: * ESP: * asystent układu hamowaniem: * asystent pasa ruchu: * asystent martwego pola: * asystent ruszania na wzniesieniu: * asystent manewrowania z przyczepą: * asystent rozpoznawania znaków drogowych: * asystent świateł drogowych: * poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów, kurtyny powietrzne: * reflektory LED przód i tył: * kamera parkowania 360 + czujniki parkowania przód i tył: * system monitorowania ciśnienia w oponach: * koło zapasowe: * automatyczna blokada drzwi przesuwnych: * centralny zamek: * tempomat: * system nawigacji: * klimatyzacja automatyczna:   *(Jeżeli spełnia wszystkie wymagania techniczno – użytkowe należy wpisać w każdym wierszu słowo „spełnia”)* |
| Koła | - Felgi aluminiowe z oponami letnimi - min.”17”  - komplet kół zimowych | - Felgi aluminiowe z oponami letnimi:  - komplet kół zimowych: |
| Gwarancja producenta | Min. 24 miesiące |  |
| Tapicerka foteli | Materiałowa czarna/skóra, czarna | Tapicerka foteli: |
| Tapicerowana podsufitka | Kolor - według producenta | Tapicerowana podsufitka: |

**UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**