Załącznik nr 1 do Umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Dostawa nakładek termowizyjnych Jerry C Series Thermal Imager C5 kompatybilnych z goglami noktowizyjnymi ACTInBlack DTNV szczegółowo opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia,
2. udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy,
3. ***Charakterystyka urządzenia.***

Nakładka termowizyjna Jerry C Series Thermal Imager C5 do obrazowania termicznego.

1. ***Specyfikacja techniczna:***

- producent InfiRay,

- model Jerry C Thermal,

- rozdzielczość detektora 640x512,

- rozmiar piksela 12μm,

- pole widzenia 30,5°,

- tryby wyświetlania manualny i automatyczny

- 3 tryby obrazu: Hot White, Highlight i Contour,

- zintegrowane mechaniczne przyrządy celownicze,

- zasilanie bateryjne CR123,

- kompatybilność z goglami noktowizyjnymi ACTInBlack DTNV .

1. ***Wymagania dotyczące gwarancji:***

 -min. 24 miesięcy,

1. ***Wymagane dokumenty:***

- Dokumentacja eksploatacyjna w języku polskim,

- Karta gwarancyjna (zawierająca warunki gwarancji),