*Załącznik nr 5*

...................................

Miejscowość, data

**Formularz Ofertowy**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe zgodnie Zapytaniem poniżej progu - dostawa - Dostawa zestawów oraz części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej ID: ……………………. **znak: DI.255.5.2024.MS** wimieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | ……………………………………………….. |
| Adres | ………………………………………………. |
| Adres korespondencyjny | ………………………………………………. |
| NIP | ………………………………………………. |
| Regon | ………………………………………………. |
| Nr telefonu, nr faks | ………………………………………………. |
| e-mail: | ………………………………………………. |

| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis, parametry techniczne** | **Ilość** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Zestaw komputerowy:****Marka / Znak: ……………………………****Cena zestawu:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **KOMPUTER:****Typ:** fabrycznie nowy komputer stacjonarny do pracy biurowej, typ obudowy Mini Tower, dominujący kolor czarny bądź szary**Wbudowany system zabezpieczeń:** Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip**Procesor / Chipset:** CPU: Intel Core i5 ( 14 Generacja) 14500, Częstotliwość zegara: 2,6 GHz, Max Turbo Speed: 5 GHz, Ilość rdzeni: 14-rdzeniowy (6 rdzeni performance, 8 rdzeni efficient), Ilość procesorów:1, Max ilość procesorów: 1, Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2 Typ chipsetu: Intel B660 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji: 24 MB Pamięć podręczna na procesor: 24 MB**Pamięć RAM:** Zainstalowana: 8 GB / 64 GB (maks.) Technologia DDR5 SDRAM Rodzaj obudowy: UDIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR, Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB**Napęd dyskowy:** Typ SSD – M.2 Pojemność: 1 x 512 GB, Typ interfejsu: PCI Express, Cechy: NVM Express (NVMe)**Kontroler pamięci masowej:** Typ 1 z SATA**Napęd optyczny:** Typ: Nagrywarka DVD**Sterownik grafiki:** Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770**Interfejsy wideo:** HDMI, DisplayPort**Wyjście sygnału audio:** zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości**Dołączone głośniki:** 1 x kanał mieszany**Urządzenia wejściowe:** klawiatura: interfejs USB, dominujący kolor czarny bądź szary, układ klawiszy: qwerty, przeznaczona na rynek polski, mysz: interfejs USB, optyczna, przewodowa, dominujący kolor czarny bądź szary**Wnęki:** Wewnętrzny 3,5” Wewnętrzny 2,5” (możliwość montażu dodatkowego dysku)**Sloty:** 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card – 2230/2280 (na SSD), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M2 Card – 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi), Interfejsy: 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu), 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower ON), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4**Ochrona przeciw kradzieżowa:** gniazdo bezpieczeństwa Kensington**Zasilanie:** napięcie AC 90-264 V (50/60 Hz), Moc wyjściowa zasilacza: 180 Wat, Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze, wydajność: 85%**System operacyjny:** zainstalowany oryginalny system Windows 11 Professional PL, licencja**Gwarancja:** 36 miesięcy w miejscu instalacji, w razie uszkodzenia dysk pozostaje u Zamawiającego**MONITOR:****Przekątna ekranu:** 23,8”**Powłoka matrycy:** Matowa**Typ ekranu:** LED, IPS 8-bit**Monitor bezramkowy:** Tak**Rozdzielczość ekranu:** 1920 x 1080 (FullHD)**Format obrazu:** 16:9**Częstotliwość odświeżania ekranu:** 60 Hz **Odwzorowanie przestrzeni barw:** sRGB: 99%**Liczba wyświetlanych kolorów:** 16,7 mln**Czas reakcji:** 8 ms (szary-do szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)**Technologia ochrony oczu:** Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego**Wielkość plamki:** 0,275 x 0,275 mm**Jasność:** 250 cd/m2**Kontrast statyczny:** 1000:1**Kąt widzenia w poziomie:** 178 stopni**Kąt widzenia w pionie:** 178 stopni**Złącza:** VGA (D-sub) – 1 szt., HDMI 1.4 – 1 szt., DisplayPort 1.2 – 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 4 szt., USB TYPE-B 3.2 Gen. 1 – 1 szt., AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.**Obrotowy ekran (PIVOT):** Tak**Zakres obrotu (PIVOT):** ~90° (w lewo), ~90° (w prawo)**Regulacja wysokości (Height):** Tak**Zakres regulacji wysokości (Height):** 150 mm**Regulacja kąta pochylenia (Tilt):** Tak**Zakres regulacji (Tilt):** ~5° (do przodu/w dół), ~21° (do tyłu/w górę)**Regulacja kąta obrotu (Swivel):** Tak**Zakres regulacji obrotu (Swivel):** ~45° (w lewo), ~45° (w prawo)**Możliwość montażu na ścianie:** VESA 100 x 100 mm**Klasa energetyczna:** C**Pobór mocy:** w trybie ON: 12 W, Maksymalny: 48 wat, w stanie czuwania:0.3 wat, stanie uśpienia:0.3 wat, tryb wył.: 0.2 wat**Dodatkowe informacje:**Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, kolor dominujący czarny bądź szary (spójny kolorystycznie z komputerem)**Dołączone akcesoria:** Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB**Gwarancja:** producenta 36 miesięcy zapewniająca w razie uszkodzenia wymianę na nowy, dostarczenie zastępczego monitora w następnym dniu roboczym. | **2 szt.** |
| **2.** | **Ubiquiti Networks UP-SENSE (3-pack)****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Zestaw 3 (3-pack) bezprzewodowych czujników firmy Ubiquiti****Specyfikacja:**- Łączność: Bluetooth 5.0, BLE- Maks. moc nadawania: 5 dBm- Metoda zasilania: Bateria litowa CR123A- Funkcje czujnika: Czujnik ruchu (zasięg maks. 5 m/16 stóp)Czujnik magnetyczny dla otwarcia/zamknięcia drzwi lub oknaAkcelerometr do otwierania/zamykania bramy garażowejCzujnik temperaturyCzujnik wilgotnościCzujnik światła otoczeniaCzujnik dźwięku alarmowegoCzujnik wody do wykrywania wycieków i zalania Połączenie BLE z punktem dostępu w miejscu wewnętrznym - Antena: 2,4GHz- Wzmocnienie anteny: 0,5 dBi- Temperatura pracy otoczenia: 0 do 45° C (32 do 113° F)- Wilgotność pracy otoczenia: 10 do 90% bez kondensacji- Kod producenta: UP-SENSE-3 | **1 szt.** |
| **3.** | **Ubiquiti U6 LR (a/b/g/n/ac/ax 3000Mb/s) 2,4/5GHz****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Access Point firmy Ubiquiti model: U6 LR****Specyfikacja:****Tryb pracy**Access Point**Rodzaje wejść/wyjść**RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.**Obsługiwane standardy**Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)802.3 at (PoE+)802.1Q**Częstotliwość pracy**2,4 GHz5 GHz**Antena**Wewnętrzna - 1 szt.**Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej**3000 Mb/s**Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej**WPAWPA-PSKWPA EnterpriseWPA2WPA3**Zarządzanie i konfiguracja**Strona WWW**Zasilanie**Zasilacz sieciowy (brak w zestawie)**Dodatkowe informacje**Przycisk ResetMU-MIMOQoSOchrona IP54**Dołączone akcesoria**Zestaw do montażu**Wysokość**220 mm**Szerokość**220 mm**Głębokość**48 mm**Waga**800 g**Gwarancja**12 miesięcy (gwarancja producenta)**Wersja**U6 LR**Kod producenta**U6-LR-EU UniFi 6 LR (bez zasilacza)  | **1 szt.** |
| **4.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 1,5m****Marka / Znak ……………………………****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Typ**Antyprzepięciowa**Liczba gniazd sieciowych**6**Gniazda**Z uziemieniem - 6 szt.**Długość przewodu**1,5 m**Maksymalne obciążenie**2300 W**Napięcie znamionowe**230 V**Częstotliwość znamionowa**50 Hz**Prąd znamionowy urządzenia**10 A**Absorpcja energii (sumaryczna)**380 J**Zabezpieczenie nadprądowe**Bezpiecznik automatyczny 10 A**Zabezpieczane linie**L-N**Dodatkowe informacje**Podświetlany wyłącznik sieciowySystem Child ProtectionSygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowejMożliwość zamontowania na ścianie/meblach**Kolor**Czarny**Gwarancja**72 miesiące (gwarancja producenta)  | **4 szt.** |
| **5.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 3m****Marka / Znak ……………………………****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Typ**Antyprzepięciowa**Liczba gniazd sieciowych**6**Gniazda**Z uziemieniem - 6 szt.**Długość przewodu**3 m**Maksymalne obciążenie**2300 W**Napięcie znamionowe**230 V**Częstotliwość znamionowa**50 Hz**Prąd znamionowy urządzenia**10 A**Absorpcja energii (sumaryczna)**380 J**Zabezpieczenie nadprądowe**Bezpiecznik automatyczny 10 A**Zabezpieczane linie**L-N**Dodatkowe informacje**Podświetlany wyłącznik sieciowySystem Child ProtectionSygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowejMożliwość zamontowania na ścianie/meblach**Kolor**Czarny**Gwarancja**72 miesiące (gwarancja producenta)  | **4 szt.** |
| **5.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 5m****Marka / Znak ……………………………****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Typ**Antyprzepięciowa**Liczba gniazd sieciowych**6**Gniazda**Z uziemieniem - 6 szt.**Długość przewodu**5 m**Maksymalne obciążenie**2300 W**Napięcie znamionowe**230 V**Częstotliwość znamionowa**50 Hz**Prąd znamionowy urządzenia**10 A**Absorpcja energii (sumaryczna)**380 J**Zabezpieczenie nadprądowe**Bezpiecznik automatyczny 10 A**Zabezpieczane linie**L-N**Dodatkowe informacje**Podświetlany wyłącznik sieciowySystem Child ProtectionSygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowejMożliwość zamontowania na ścianie/meblach**Kolor**Czarny**Gwarancja**72 miesiące (gwarancja producenta)  | **2 szt.** |
| **6.** | **Klawiatury komputerowe** **Marka / Znak ……………………………****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Rodzaj przełączników**Membranowe**Typ**NiskoprofilowaKlasyczna**Łączność**Przewodowa**Interfejs** USB**Klawisze numeryczne**Tak**Klawisze multimedialne / funkcyjne**Tak**Obsługa makr**Nie**Podświetlenie klawiszy**Nie**Złącza**Nie posiada**Podpórka pod nadgarstki**Nie**Kolor**Czarny**Długość przewodu**1,5 m**Czas pracy na baterii**Nie dotyczy **Obsługiwane systemy**Windows**Dodatkowe informacje**Niski profil klawiszyCicha praca klawiszy**Długość**442 mm**Szerokość**127 mm**Wysokość**25 mm**Waga**495 g**Gwarancja**12 miesięcy (gwarancja producenta) | **10 szt.** |
| **7.** | **Myszki komputerowe** **Marka / Znak ……………………………****Cena:****Netto ……………….. zł****Brutto ……………… zł****Razem: ……………….**  | **Typ myszy**Klasyczna, niskoprofilowa**Łączność**Przewodowa**Sensor**Optyczny**Rozdzielczość**1000 dpi**Liczba przycisków**3**Rolka przewijania**1**Interfejs**USB**Długość przewodu**1,8 m**Profil**Uniwersalny**Podświetlenie**Brak**Kolor**Czarny**Waga**Do 90 g**Gwarancja**12 miesięcy (gwarancja producenta) | **10 szt.** |
| **8.** | **Patchcordy** **- wtyczki: RJ45** **- kat.6** **- typ: U/UTP****Układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B. Patchcordy spełniające wymagania norm ISO/IEC 11801 class E oraz IEC60332-1****Marka / Znak ……………………………****Cena:****Razem: Netto ……………….. zł****Razem brutto: ……………….**  | Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 1,5m | **15 szt.** |
| Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 2m | **15 szt.** |
| Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 3m | **10 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 1,5m | **15 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 2m | **15 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 3m | **15 szt.** |
| Koloru ŻÓŁTEGO, o długości: 5m | **8 szt.** |
| Koloru ŻÓŁTEGO, o długości: 10m | **8 szt.** |

**Ponadto oświadczam/oświadczamy**\*, że:

1. Zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami zapytania i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń,
2. Akceptuję/my w całości wszystkie wymagania i zasady postępowania zawarte
w zapytaniu ofertowym
3. Gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą
4. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
5. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na najwyższym możliwym poziomie jakości
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie zgodnym
z umową.

 ………….……………………… ……….…………………………………..
 (miejscowość, data) (podpis osób uprawnionej/nych
 do reprezentacji Wykonawcy)