*Załącznik nr 5*

...................................

Miejscowość, data

**Formularz Ofertowy**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe zgodnie Zapytaniem poniżej progu - dostawa - Dostawa zestawów oraz części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej ID: ……………………. **znak: DI.255.5.2024.MS** wimieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | ……………………………………………….. |
| Adres | ………………………………………………. |
| Adres korespondencyjny | ………………………………………………. |
| NIP | ………………………………………………. |
| Regon | ………………………………………………. |
| Nr telefonu, nr faks | ………………………………………………. |
| e-mail: | ………………………………………………. |

| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis, parametry techniczne** | **Ilość** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Zestaw komputerowy:**  **Marka / Znak: ……………………………**  **Cena zestawu:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **KOMPUTER:**  **Typ:** fabrycznie nowy komputer stacjonarny do pracy biurowej, typ obudowy Mini Tower, dominujący kolor czarny bądź szary  **Wbudowany system zabezpieczeń:** Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  **Procesor / Chipset:** CPU: Intel Core i5 ( 14 Generacja) 14500, Częstotliwość zegara: 2,6 GHz, Max Turbo Speed: 5 GHz, Ilość rdzeni: 14-rdzeniowy (6 rdzeni performance, 8 rdzeni efficient), Ilość procesorów:1, Max ilość procesorów: 1, Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2 Typ chipsetu: Intel B660 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji: 24 MB Pamięć podręczna na procesor: 24 MB  **Pamięć RAM:** Zainstalowana: 8 GB / 64 GB (maks.) Technologia DDR5 SDRAM Rodzaj obudowy: UDIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR, Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB  **Napęd dyskowy:** Typ SSD – M.2 Pojemność: 1 x 512 GB, Typ interfejsu: PCI Express, Cechy: NVM Express (NVMe)  **Kontroler pamięci masowej:** Typ 1 z SATA  **Napęd optyczny:** Typ: Nagrywarka DVD  **Sterownik grafiki:** Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770  **Interfejsy wideo:** HDMI, DisplayPort  **Wyjście sygnału audio:** zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości  **Dołączone głośniki:** 1 x kanał mieszany  **Urządzenia wejściowe:** klawiatura: interfejs USB, dominujący kolor czarny bądź szary, układ klawiszy: qwerty, przeznaczona na rynek polski, mysz: interfejs USB, optyczna, przewodowa, dominujący kolor czarny bądź szary  **Wnęki:** Wewnętrzny 3,5” Wewnętrzny 2,5” (możliwość montażu dodatkowego dysku)  **Sloty:** 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card – 2230/2280 (na SSD), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M2 Card – 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi), Interfejsy: 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu), 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower ON), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4  **Ochrona przeciw kradzieżowa:** gniazdo bezpieczeństwa Kensington  **Zasilanie:** napięcie AC 90-264 V (50/60 Hz), Moc wyjściowa zasilacza: 180 Wat, Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze, wydajność: 85%  **System operacyjny:** zainstalowany oryginalny system Windows 11 Professional PL, licencja  **Gwarancja:** 36 miesięcy w miejscu instalacji, w razie uszkodzenia dysk pozostaje u Zamawiającego  **MONITOR:**  **Przekątna ekranu:** 23,8”  **Powłoka matrycy:** Matowa  **Typ ekranu:** LED, IPS 8-bit  **Monitor bezramkowy:** Tak  **Rozdzielczość ekranu:** 1920 x 1080 (FullHD)  **Format obrazu:** 16:9  **Częstotliwość odświeżania ekranu:** 60 Hz  **Odwzorowanie przestrzeni barw:** sRGB: 99%  **Liczba wyświetlanych kolorów:** 16,7 mln  **Czas reakcji:** 8 ms (szary-do szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)  **Technologia ochrony oczu:** Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego  **Wielkość plamki:** 0,275 x 0,275 mm  **Jasność:** 250 cd/m2  **Kontrast statyczny:** 1000:1  **Kąt widzenia w poziomie:** 178 stopni  **Kąt widzenia w pionie:** 178 stopni  **Złącza:** VGA (D-sub) – 1 szt., HDMI 1.4 – 1 szt., DisplayPort 1.2 –  1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 4 szt., USB TYPE-B 3.2 Gen. 1 – 1 szt., AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.  **Obrotowy ekran (PIVOT):** Tak  **Zakres obrotu (PIVOT):** ~90° (w lewo), ~90° (w prawo)  **Regulacja wysokości (Height):** Tak  **Zakres regulacji wysokości (Height):** 150 mm  **Regulacja kąta pochylenia (Tilt):** Tak  **Zakres regulacji (Tilt):** ~5° (do przodu/w dół), ~21° (do tyłu/w górę)  **Regulacja kąta obrotu (Swivel):** Tak  **Zakres regulacji obrotu (Swivel):** ~45° (w lewo), ~45° (w prawo)  **Możliwość montażu na ścianie:** VESA 100 x 100 mm  **Klasa energetyczna:** C  **Pobór mocy:** w trybie ON: 12 W, Maksymalny: 48 wat, w stanie czuwania:0.3 wat, stanie uśpienia:0.3 wat, tryb wył.: 0.2 wat  **Dodatkowe informacje:**Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, kolor dominujący czarny bądź szary (spójny kolorystycznie z komputerem)  **Dołączone akcesoria:** Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB  **Gwarancja:** producenta 36 miesięcy zapewniająca w razie uszkodzenia wymianę na nowy, dostarczenie zastępczego monitora w następnym dniu roboczym. | **2 szt.** |
| **2.** | **Ubiquiti Networks UP-SENSE (3-pack)**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Zestaw 3 (3-pack) bezprzewodowych czujników firmy Ubiquiti**  **Specyfikacja:**  - Łączność: Bluetooth 5.0, BLE  - Maks. moc nadawania: 5 dBm  - Metoda zasilania: Bateria litowa CR123A  - Funkcje czujnika:  Czujnik ruchu (zasięg maks. 5 m/16 stóp)  Czujnik magnetyczny dla otwarcia/zamknięcia drzwi lub okna  Akcelerometr do otwierania/zamykania bramy garażowej  Czujnik temperatury  Czujnik wilgotności  Czujnik światła otoczenia  Czujnik dźwięku alarmowego  Czujnik wody do wykrywania wycieków i zalania  Połączenie BLE z punktem dostępu w miejscu wewnętrznym  - Antena: 2,4GHz  - Wzmocnienie anteny: 0,5 dBi  - Temperatura pracy otoczenia: 0 do 45° C (32 do 113° F)  - Wilgotność pracy otoczenia: 10 do 90% bez kondensacji  - Kod producenta: UP-SENSE-3 | **1 szt.** |
| **3.** | **Ubiquiti U6 LR (a/b/g/n/ac/ax 3000Mb/s) 2,4/5GHz**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Access Point firmy Ubiquiti model: U6 LR**  **Specyfikacja:**  **Tryb pracy**  Access Point  **Rodzaje wejść/wyjść**  RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.  **Obsługiwane standardy**  Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)  Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)  Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)  802.3 at (PoE+)  802.1Q  **Częstotliwość pracy**  2,4 GHz  5 GHz  **Antena**  Wewnętrzna - 1 szt.  **Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej**  3000 Mb/s  **Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej**  WPA  WPA-PSK  WPA Enterprise  WPA2  WPA3  **Zarządzanie i konfiguracja**  Strona WWW  **Zasilanie**  Zasilacz sieciowy (brak w zestawie)  **Dodatkowe informacje**  Przycisk Reset  MU-MIMO  QoS  Ochrona IP54  **Dołączone akcesoria**  Zestaw do montażu  **Wysokość**  220 mm  **Szerokość**  220 mm  **Głębokość**  48 mm  **Waga**  800 g  **Gwarancja**  12 miesięcy (gwarancja producenta)  **Wersja**  U6 LR  **Kod producenta**  U6-LR-EU UniFi 6 LR (bez zasilacza) | **1 szt.** |
| **4.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 1,5m**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Typ**  Antyprzepięciowa  **Liczba gniazd sieciowych**  6  **Gniazda**  Z uziemieniem - 6 szt.  **Długość przewodu**  1,5 m  **Maksymalne obciążenie**  2300 W  **Napięcie znamionowe**  230 V  **Częstotliwość znamionowa**  50 Hz  **Prąd znamionowy urządzenia**  10 A  **Absorpcja energii (sumaryczna)**  380 J  **Zabezpieczenie nadprądowe**  Bezpiecznik automatyczny 10 A  **Zabezpieczane linie**  L-N  **Dodatkowe informacje**  Podświetlany wyłącznik sieciowy  System Child Protection  Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowej  Możliwość zamontowania na ścianie/meblach  **Kolor**  Czarny  **Gwarancja**  72 miesiące (gwarancja producenta) | **4 szt.** |
| **5.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 3m**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Typ**  Antyprzepięciowa  **Liczba gniazd sieciowych**  6  **Gniazda**  Z uziemieniem - 6 szt.  **Długość przewodu**  3 m  **Maksymalne obciążenie**  2300 W  **Napięcie znamionowe**  230 V  **Częstotliwość znamionowa**  50 Hz  **Prąd znamionowy urządzenia**  10 A  **Absorpcja energii (sumaryczna)**  380 J  **Zabezpieczenie nadprądowe**  Bezpiecznik automatyczny 10 A  **Zabezpieczane linie**  L-N  **Dodatkowe informacje**  Podświetlany wyłącznik sieciowy  System Child Protection  Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowej  Możliwość zamontowania na ścianie/meblach  **Kolor**  Czarny  **Gwarancja**  72 miesiące (gwarancja producenta) | **4 szt.** |
| **5.** | **Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 5m**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Typ**  Antyprzepięciowa  **Liczba gniazd sieciowych**  6  **Gniazda**  Z uziemieniem - 6 szt.  **Długość przewodu**  5 m  **Maksymalne obciążenie**  2300 W  **Napięcie znamionowe**  230 V  **Częstotliwość znamionowa**  50 Hz  **Prąd znamionowy urządzenia**  10 A  **Absorpcja energii (sumaryczna)**  380 J  **Zabezpieczenie nadprądowe**  Bezpiecznik automatyczny 10 A  **Zabezpieczane linie**  L-N  **Dodatkowe informacje**  Podświetlany wyłącznik sieciowy  System Child Protection  Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowej  Możliwość zamontowania na ścianie/meblach  **Kolor**  Czarny  **Gwarancja**  72 miesiące (gwarancja producenta) | **2 szt.** |
| **6.** | **Klawiatury komputerowe**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Rodzaj przełączników**  Membranowe  **Typ**  Niskoprofilowa  Klasyczna  **Łączność**  Przewodowa  **Interfejs** USB  **Klawisze numeryczne**  Tak  **Klawisze multimedialne / funkcyjne**  Tak  **Obsługa makr**  Nie  **Podświetlenie klawiszy**  Nie  **Złącza**  Nie posiada  **Podpórka pod nadgarstki**  Nie  **Kolor**  Czarny  **Długość przewodu**  1,5 m  **Czas pracy na baterii**  Nie dotyczy  **Obsługiwane systemy**  Windows  **Dodatkowe informacje**  Niski profil klawiszy  Cicha praca klawiszy  **Długość**  442 mm  **Szerokość**  127 mm  **Wysokość**  25 mm  **Waga**  495 g  **Gwarancja**  12 miesięcy (gwarancja producenta) | **10 szt.** |
| **7.** | **Myszki komputerowe**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Netto ……………….. zł**  **Brutto ……………… zł**  **Razem: ……………….** | **Typ myszy**  Klasyczna, niskoprofilowa  **Łączność**  Przewodowa  **Sensor**  Optyczny  **Rozdzielczość**  1000 dpi  **Liczba przycisków**  3  **Rolka przewijania**  1  **Interfejs**  USB  **Długość przewodu**  1,8 m  **Profil**  Uniwersalny  **Podświetlenie**  Brak  **Kolor**  Czarny  **Waga**  Do 90 g  **Gwarancja**  12 miesięcy (gwarancja producenta) | **10 szt.** |
| **8.** | **Patchcordy**  **- wtyczki: RJ45**  **- kat.6**  **- typ: U/UTP**  **Układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B. Patchcordy spełniające wymagania norm ISO/IEC 11801 class E oraz IEC60332-1**  **Marka / Znak ……………………………**  **Cena:**  **Razem: Netto ……………….. zł**  **Razem brutto: ……………….** | Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 1,5m | **15 szt.** |
| Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 2m | **15 szt.** |
| Koloru NIEBIESKIEGO, o długości: 3m | **10 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 1,5m | **15 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 2m | **15 szt.** |
| Koloru CZERWONEGO, o długości: 3m | **15 szt.** |
| Koloru ŻÓŁTEGO, o długości: 5m | **8 szt.** |
| Koloru ŻÓŁTEGO, o długości: 10m | **8 szt.** |

**Ponadto oświadczam/oświadczamy**\*, że:

1. Zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami zapytania i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń,
2. Akceptuję/my w całości wszystkie wymagania i zasady postępowania zawarte   
   w zapytaniu ofertowym
3. Gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą
4. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
5. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na najwyższym możliwym poziomie jakości
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie zgodnym   
   z umową.

………….……………………… ……….…………………………………..  
 (miejscowość, data) (podpis osób uprawnionej/nych   
 do reprezentacji Wykonawcy)