Załącznik nr 2

…………………………. …….…………………….

 (pieczęć firmowa ) (miejscowość, data)

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

**Przegląd strzelnicy garnizonowej w Trzebiatowie**

1. **Oferuję wykonanie** przedmiotu zamówieniaza kwotę łączną:

Wartość netto:…………………….

powiększone o ………% VAT,

co daje wartość brutto: ………………….

(słownie: ………………………………………………………………………..………), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za ceny podane w tabeli poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ip** | **Treść przedsięwzięcia**  | **Wartość brutto (zł)** |
| 1 | Przegląd zakładowy jednostki centralnej Agat/M-Szmaragd/M wyk. C nr fabr. 02 rok prod. 2008 |  |
| 2 | Dostosowanie scenariuszy strzelań do wymogów PSBS Szkol. 857/12 oraz „zbioru ćwiczeń i strzelań…szkolących się na strzelnicy JW. |  |
| 3 | Sprawdzenie stanu technicznego i wymiana uszkodzonych przełączy adresowych lub ich paneli czołowych, sprawdzenie 31, wymiana 6; |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych zacisków, sprawdzenie 186, wymiana 90 |  |
| 5 | Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych listew połączonych w przyłączach adresowych sprawdzenie 31, wymiana 3 |  |
| 6 | Wymiana wyeksploatowanych przewodów przyłączeniowych (zasilających oraz sterowniczych od słupka do podnośnika) – 31 kpl.; |  |
| 7 | Wpięcie do systemu Agat/M-Szmaragd/M urządzeń do zaliczenia trafień WTZ-23 do realizacji strzelania B1 z PW:Wykonanie stanowisk celów na liniach ukazywania celów 260m i 275m:1. Stanowiska celu stałego 260m:

- wykonanie osłony balistycznej z uchwytem do mocowania tarcz z ilości 1 szt.- dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośnik w ilości 1szt.- wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 300m w ilości 1 szt.- montaż przełącza adresowego na stanowisku w ilości 2 szt.- dostawa i montaż urządzeń do zaliczania trafień WTZ-23 w ilości 1 szt. b) Stanowiska celu ukazującego się 275m - wykonania osłony balistycznej w ilości 1 szt.- dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośniki w ilości 1 szt.- montaż przyłącza adresowego na stanowisku w ilości 1 szt.- dostawa i montaż kabli podłączeniowych w ilości 1 szt.- wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 300m w ilości 1 szt. Wprowadzenie scenariuszy strzelań B1 z PW. |  |
| 8 | Sprawdzenie: 1. Poprawność działania w systemie sterowania po wykonanych naprawach oraz konserwacjach w tym wykonanie protokołu pomiarów rezystancji oraz uziemienia,
2. Aktualizacja dokumentacji technicznej strzelnicy w tym schematów elektrycznych i zamieszczenia celi na polu tarczowym.
 |  |
|   Razem |  |

1. W załączniku składamy dokumenty ………………..………………………………
2. Dane kontaktowe:
3. Osoba upoważniona do kontaktu:…………………………………
4. Tel.:……………………………
5. Adres poczty elektronicznej:……………………………………….

….……….…………………………….

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)