|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  | **UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH ORAZ RÓWNANIE DRÓG W OBRĘBIE BIELSK I KLESZCZELE** |  |  |
|  |  | **OBRĘB BIELSK - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DRÓG** |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Pawły | m3 | 80,000 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Ploski | m3 | 100,000 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Strabla | m3 | 100,000 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Hołody | m3 | 140,000 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Piliki | m3 | 140,000 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Grabowiec | m3 | 140,000 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Szkółka Grabowiec | m3 | 40,000 |
|  |  | **OBRĘB BIELSK - RÓWNANIE DRÓG** |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Hołody | km | 16,000 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Piliki | km | 16,000 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Grabowiec | km | 8,000 |
|  |  | **OBRĘB KLESZCZELE - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DRÓG** |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Orla | m3 | 80,000 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Jelonka | m3 | 200,000 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Czechy | m3 | 140,000 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Jodłówka | m3 | 500,000 |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Kleszczele | m3 | 500,000 |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Laski | m3 | 200,000 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Borowina | m3 | 160,000 |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i miejscowe uzupełnienie nawierzchni pospółką drogową o frakcji 0-63 mm z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym. Materiał wykonawcy, jakość zgodna z STWiOR. Leśnictwo Czeremcha | m3 | 30,000 |
|  |  | **OBRĘB KLESZCZELE - RÓWNANIE DRÓG** |  |  |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Orla | km | 12,000 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Czechy | km | 5,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Jodłówka | km | 20,000 |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Laski | km | 12,000 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg - leśnictwo Borowina | km | 18,000 |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Równanie dróg – Szkółka Czechy | km | 3,000 |