**Załącznik Nr 6 do SWZ**

***DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ***

**Zamawiający:**

***REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W SZCZECINKU***

***ul. Koszalińska 85***

***78-400 Szczecinek***

**SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA, TJ.
DLA KOSIARKI BIJAKOWEJ TYLNO-CZOŁOWEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | **RODZAJ PARAMETRU** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry****Należy uzupełnić TAK/NIE lub podać wartość liczbową** |
| **F - KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-CZOŁOWA** |  |
| 1. | Rok produkcji 2020/2021 | TAK |  |
| 2. | Przystosowana do TUZ ciągnika rolniczego | TAK |  |
| 3. | Obroty WOM- TYŁ 540 obr/min, PRZÓD 1000 obr/min | TAK |  |
| 4. | Szerokość robocza 180-220cm | Min. 180cm |  |
| 5. | Ilość noży co najmniej 24 szt | Min. 24 szt. |  |
| 6. | Łańcuchy ochronne | TAK |  |
| 7. | Przekładnia pasowa min. 4 pasy z automatycznym naciągiem | Min. 4 pasy |  |
| 8. | Hydrauliczny przesuw boczny 400mm | minimum 400mm |  |
| 9. | Noże typu młotek | TAK |  |
| 10. | Hartowane płozy ślizgowe /ze stali trudnościeralnej/ | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości koszenia wałem kopiującym | TAK |  |
| 12. | Samoczyszczący wał kopiujący | TAK |  |
| 13. | Wałek z zabezpieczeniem przeciążeniowym, ciernym. | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi PL | TAK |  |
| 15. | Katalog części zamiennych PL | TAK |  |
| 16. | Gwarancja minimum 12m-cy | Min. 12 m-cy |  |
| 17.  | Dostawa do siedziby Zamawiającego | TAK |  |

**Wykonawca:**

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.