##### Wykonawca/Pełnomocnik[[1]](#footnote-1)

Nazwa i adres:

…………………………………………………

…………………………………………………

adres e-mail ……..…………..……………...

##### O F E R T A

dla:**Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno**

w związku z przetargiem nieograniczonym pod nazwą:

*„***Zakup 7 sztuk autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi i ładowania***”.*

My niżej podpisani:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(imię/a nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika1)

Działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa, adres, adres e-mail Wykonawcy[[2]](#footnote-2))

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, a mianowicie: dostawę siedmiu autobusów elektrycznych (EV12) oraz jednej sztuki ładowarki pantografowej 190kW (ŁP) spełniającego wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ oraz w załącznikach do SWZ za cenę oferty (cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r., o informowaniu o cenach towarów i usług - tj. Dz. U. z 2023 poz. 168), określoną w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota zł | Słownie zł |
| Łączna cena netto [zł] |  |  |
| Kwota podatku od towarów i usług (VAT) |  |  |
| Łączna cenaoferty brutto [zł] |  |  |
|  | | |

1. cena jednego autobusu EV12 marki …………..…………………….., typu ……………………….…………..………, o nazwie handlowej………………………………………………. (cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r., o informowaniu o cenach towarów i usług - tj. Dz. U. 2023 poz. 168 z późn. zm.), wynosi: ……..……........................….….………………… zł (słownie: ….................................................................................), w tym podatek VAT ………………………….. zł, (słownie: ……………………………………….………........................),
2. cena jednej ładowarki pantografowej 190 kW marki …………………………………., typu …………………………… (cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r., o informowaniu o cenach towarów i usług - tj. Dz. U. 2023 poz. 168 z późn. zm.), wynosi: …………………..… zł (słownie: ………………………………..), w tym podatek VAT ………………………….. zł, (słownie: ……………………………………….……….......................),

2. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy informujemy, że wybór naszej oferty będzie\*/ nie będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Z uwagi, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego poniżej wskazujemy:

1. nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania tego obowiązku:1 ..............................,
2. wartość towaru bez kwoty podatku, którego dostawa będzie prowadzić do powstania tego obowiązku: ................,
3. stawkę podatku od towarów i usług, która z moją(naszą) wiedzą będzie miała zastosowanie: ……………............%,

3. Wykonawca oświadcza, że:

1. oferowane autobusy EV12, o których mowa w ust. 1, pkt 1 niniejszej oferty:
2. są pojazdami elektrycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, (Dz.U.2023.875 tj. z dnia 2023.05.09 z poź. zmianami),
3. spełniają wszystkie pozostałe warunki i wymagania (oraz posiadają parametry techniczne i wyposażenie) określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ i załączniku nr 2 do SWZ. Na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ przedstawiamy opis oferowanych autobusów *EV12*, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne i wyposażenie tych autobusów *EV12*.
4. oferowana ładowarka pantografowa 190 kW, o której mowa w ust. 1 pkt 2, niniejszej oferty spełnia wszystkie warunki i wymagania (oraz posiada parametry techniczne i wyposażenie) określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ i załączniku nr 3 do SWZ. Na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ przedstawiamy opis oferowanej ładowarki 190kW, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne i wyposażenie ładowarki,
5. akceptuje projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, z uwzględnieniem określonych tam warunków płatności, tj. zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury oraz zobowiązujemy się (w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej) do zawarcia umowy na określonych w załączniku nr 7 do SWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:
7. dostawy 3 sztuk autobusów *EV12* w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia,
8. dostawy 2 sztuk autobusów *EV12* w terminie do 13 miesięcy licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia,
9. dostawy 2 sztuk autobusów *EV12* w terminie do 14 miesięcy licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia,
10. dostawy 1 sztuki ładowarki w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
11. złożony wraz z ofertą raport techniczny określający wyniki badań zużycia energii elektrycznej przez autobus EV12 w kWh/100 km przebiegu dotyczy oferowanych autobusów *EV12*,
12. przedłożone wraz z ofertą świadectwa homologacji w tym w szczególności: „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwa Homologacji Typu WE Pojazdu” dotyczą oferowanych autobusów EV12.
13. Wykonawca na oferowane na autobusy EV12 udziela następujących gwarancji:
14. na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję) oraz na podwójne szyby (co najmniej w zakresie szczelności, parowania i zabrudzenia przestrzeni między szybami, rozklejania się pakietu szyb, pękania ramek okiennych) w oknach autobusu, o ile takie zastosowano – **10 lat**,
15. na cały autobus *EV12*– **\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy** bez limitu przebiegu,
16. na elektryczny układ napędowy autobusu *EV12* (obejmujący co najmniej silnik/silniki trakcyjne, falownik trakcyjny oraz inne urządzenia, odpowiedzialne za zarządzanie pracą elektrycznego układu napędowego) – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km** lub okres eksploatacji **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lat** w zależności co pierwsze nastąpi,
17. na magazyn energii elektrycznej, w którym gromadzona jest energia elektryczna, elektrycznego układu napędowego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **miesięcy** gwarancja ta obejmuje, co najmniej:
18. wszystkie elementy systemu, w tym akumulatory/baterie trakcyjne i system zarządzania energią (ang. Battery Management System, zwany dalej BMS),
19. czynności kontrolne, obsługowe, naprawcze oraz materiały eksploatacyjne,
20. gwarantowany poziom energii **dostępnej dla Zamawiającego (Ed**) i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie nie mniejszym niż wymagana wartości **energii dostępnej dla Zamawiającego (Ed**) w rozumieniu załącznika nr 2 do SWZ, (zwanej dalej energią dostępną dla Zamawiającego lub **Ed**),
21. **na gwarantowany przebieg autobusu*****EV12*,** oznacza to, że Zamawiający będzie miał możliwość wykonania gwarantowanego przebiegu, w okresie gwarancji.
22. na automatyczny system alarmowy i tłumienia ognia wybranych elementów autobusu *EV12* – **10 lat,** gwarancja ta obejmuje, co najmniej:
23. wszystkie elementy systemu,
24. czynności kontrolne, obsługowe, naprawcze oraz materiały eksploatacyjne.
25. na oprogramowanie i urządzenia określone w § 2 ust 1 pkt 3 Warunków Obsługi Gwarancyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do umowy – **72 miesiące**,
26. na części zamienne dostarczane przez Wykonawcę: nieodpłatnie, do wykonania napraw gwarancyjnych nie krócej niż odpowiednio do końca upływu okresu danej gwarancji (okresu gwarancji, której dana cześć zamienna dotyczy), a w przypadku części zamiennych dostarczanych na krócej niż 6 miesięcy przed upływem danego okresu gwarancji oraz na części zamienne dostarczane odpłatnie, do napraw nie podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych – 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia tej części Zamawiającemu,
27. na **system klimatyzacji** przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy – minimum **\_\_ lat.**
28. wszystkie elementy systemu,
29. czynności kontrolne, obsługowe, naprawcze oraz materiały eksploatacyjne (filtry, oleje, czynnik chłodniczy itp.).
30. na **system kontroli trzeźwości** kierowcy – **10 lat.**
31. Wykonawca na oferowaną ładowarkę pantografową 190kW udziela następujących gwarancji:
32. na obudowę ładowarki pantografowej, konstrukcję stalową, słup (maszt) oraz satelity w zakresie perforacji, spowodowanej przez korozję – **min 7** **lat**,
33. na wszelkie wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz pomost techniczny - **min 5** **lat**,
34. na powłoki lakiernicze i oznakowanie obudowy ładowarki – **5 lat**,
35. na pozostałe elementy ładowarki w tym w szczególności na jej prawidłową i bezawaryjną pracę – **10 lat**.
36. Udzielona gwarancja na autobusy EV12 oraz ładowarkę pantografową 190KW uwzględnia zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące poszczególnych gwarancji określone w SWZ i załącznikach do SWZ.
37. Wykonawca oświadcza, że:
38. na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ zapewni Zamawiającemu:
39. obsługę gwarancyjną i pogwarancyjna przedmiotu zamówienia,
40. należyte przeprowadzenie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników,
41. na zasadach określonych w Warunkach Obsługi Gwarancyjnej (WOG) stanowiących załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy:

* udzieli Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsług, napraw mechanicznych i elektrycznych oferowanych autobusów *EV12*, zakres udzielonej autoryzacji przedstawimy na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, na druku stanowiącym załącznik nr I do WOG,
* udzieli Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie napraw powypadkowych oferowanych autobusów *EV12*, zakres udzielonej autoryzacji przedstawimy na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, na druku stanowiącym nr II do WOG,
* wyposażymy Zamawiającego (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 **WOG**) w narzędzia, urządzenia specjalistyczne oraz oprogramowanie, wykaz narzędzi, urządzeń specjalistycznych i oprogramowania przedstawimy na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy na druku stanowiącym załącznik nr III do WOG,

1. zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej RODO4, zawartą w Specyfikacji warunków zamówienia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.
2. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[4]](#footnote-4),
3. przedmiot zamówienia wykonamy:

**siłami własnymi\*, przy udziale podwykonawców\*,**

**\*Niepotrzebne skreślić**

w związku z powyższym wskazujmy część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcy

………………………………………………….................................................................................................……………………

……….................................................................................................…………………………………………………..................

...............................................................................\*,

1. W zakresie oceny techniczno- eksploatacyjnej dla autobusów EV12 składniki tej oceny spełnimy w sposób następujący:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis składnika **Tx** | Sposób spełniania przez oferowane autobusy EV12 danego składnika **T** | Potwierdzenia spełnienia danego kryterium przez oferowany autobus EV12  **[X]** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | **T1** = materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia / kratownicy, ramy/podwozia lub innego rozwiązania konstrukcyjnego.  **(**max **2,00 pkt)** | Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub (i) aluminium, lub (i) profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej – **2,00 pkt** |  |
| Inne – **0,00 pkt** |  |
| 2. | **T2 *=*** materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw).  **(**max **1,25 pkt)** | Aluminium, tworzywa sztuczne niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, szkło, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej – **1,25 pkt** |  |
| Inne – **0,00 pkt** |  |
| 3. | **T3 =** Podział przedniej szyby czołowej**.**  **(**max **0,75 pkt)** | 3-częściowa szyba czołowa składająca się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu **– 0,75 pkt** |  |
| Za zaoferowanie autobusu, w którym zastosowano szybę przednią czołową dzieloną na 2 części - szyba przednia dzielona: w poziomie wzdłuż dolnej krawędzi tablicy kierunkowej (lub pod tą krawędzią) - **0,25 pkt** |  |
| Inne **– 0,00 pkt** |  |
| 4. | **T4 =** Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierającego serię poprawek 02 (Dz.U.UE.L.2011.84.1 z dnia 30 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami).  **(**max **0,75 pkt)** | TAK – **0,75 pkt** |  |
| NIE – **0,00 pkt** |  |
| 5. | **T5 =** Spełnienie wymogów Regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (Dz.U.UE.L.2010.304.21 z dnia 20 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami), potwierdzone przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 29 EKG ONZ.  **(**max **0,25 pkt)** | TAK – **0,25 pkt** |  |
| NIE – **0,00 pkt** |  |
| 6. | **T6 =** Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym (homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów (Dz.U. UE.L. z 2015 r. Nr 102 z dnia 2015.04.21 z późniejszymi zmianami).  **(**max **0,75 pkt)** | TAK – **0,75 pkt** |  |
| NIE – **0,00 pkt** |  |
| 7. | **T7 =** Rodzaj zabudowy silnika elektrycznego układu napędowego  (max **2,00 pkt**) | Za zastosowanie silnika elektrycznego układu napędowego zabudowanego w autobusie *EV12* wzdłużnie za lub przed osią napędową – **2,00 pkt** |  |
|  |
| Za zastosowanie silnika/ów elektrycznego układu napędowego zabudowanego w osi napędowej lub piastach tej osi napędowej – **0,00 pkt** |  |
| 8. | **T8 =** pojemność magazynu energii.  **(**max **3,50 pkt)** | Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w magazyn energii o pojemności nominalnej **En**5 nie mniejszej niż 600 kWh oraz **Ed**6 nie mniejszej niż 480 kWh – **3,50 pkt** |  |
| Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w magazyn energii o pojemności nominalnej **En**5 nie mniejszej niż 540 kWh oraz **Ed**6 nie mniejszej niż 420 kWh – **2,00 pkt** |  |
| Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w magazyn energii o pojemności nominalnej **En**5 nie mniejszej niż 440 kWh oraz **Ed**6 nie mniejszejniż 345 kWh – **1,00 pkt** |  |
| Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w magazyn energii o pojemności nominalnej **En**[[5]](#footnote-5) nie mniejszej niż 340 kWh oraz **Ed**[[6]](#footnote-6)nie mniejszejniż 265 kWh – **0,00 pkt** **(wymóg formalny)** |  |
| 9. | **T9 *=*** Całkowita liczba miejsc (dla pasażerów stojących i siedzących, bez miejsca dla kierowcy).  (max **1,25 pkt**) | powyżej 80 – **1,25 pkt** |  |
| 79 – **1,00 pkt** |  |
| 78 – **0,75 pkt** |  |
| 77 – **0,50 pkt** |  |
| 76 – **0,25 pkt** |  |
| 75 - **0 pkt (wymóg formalny)** |  |
| 10. | **T10 =** Ilość i umiejscowienie w autobusie *EV12* gniazd/gniazda (systemu CCS, type 2) dla potrzeb podłączenia ładowarki Plug-in | Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w **dwa gniazda** - z których pierwsze gniazdo będzie umieszczone pod klapką rewizyjną w prawej bocznej ścianie autobusu za pierwszymi drzwiami (w okolicach przedniego prawego koła) oraz drugie gniazdo będzie zabudowane pod klapką rewizyjną w przedniej ścianie autobusu - **1,50 pkt** |  |
|  | **(**max **1,50 pkt)** |
| Za zaoferowanie autobusu *EV12* wyposażonego w **jedno gniazdo** - pod klapką rewizyjną w prawej bocznej ścianie autobusu za pierwszymi drzwiami (w okolicach przedniego prawego koła), **0,00 - pkt** |  |
| 11. | **T11 =** Rozwiązanie techniczne przedniego zawieszenia.  **(**max **1,00 pkt)** | Za zaoferowanie w autobusie *EV12* przedniej osi zależnej (zawieszenie przednie zależne) – **1,00 pkt** |  |
| Za zaoferowanie w autobusie *EV12* przedniej osi niezależnej – **0,00 pkt** |  |

**UWAGI DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA „T” dla autobusów oraz sposób wypełnienia tabeli:**

1. Jeżeli autobus EV12 spełnia dane kryterium **T**, należy w kolumnie 4 wpisać znak **„X”**.
2. Punkty za kryterium od **T1** do **T11** będą przyznane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z wymogiem opisanym w ust. 1 niniejszych uwag oraz:
3. w przypadku kryteriów **T4, T5, T6** dla przyznania punktów w tych kryteriach wymagane jest dodatkowo przedłożenie dokumentów (dla danego kryterium) wymienionych odpowiednio w poniższych uwagach,
4. w przypadku kryteriów **T1, T2, T3** oraz od **T7** do**T11** dla przyznania punktów w tych kryteriach wymagane jest dodatkowo potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez autobusy EV12 danego kryterium poprzez zapisy zawarte w Szczegółowym opisie oferowanych przez Wykonawcę autobusów (Wykonawca, opis ten przedkłada wraz z ofertą na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ)
5. Jeżeli Wykonawca w:
6. kolumnie 4 w danym kryterium T nie wpisze znaku „X” lub wpisze znak „X” więcej niż w jednym wierszu danego kryterium T, to Zamawiający za to kryterium przyzna **0 punktów**, lub
7. w przypadku kryteriów **T1, T2, T3** oraz od **T7** do**T11** nie potwierdzi spełnienia przez autobusy EV12 danego kryterium, poprzez zapisy zawarte w Szczegółowym opisie oferowanych przez Wykonawcę autobusów, to Zamawiający za to kryterium przyzna **0 punktów**.
8. W przypadku potwierdzenia w tabeli przez Wykonawcę spełnienia przez autobus EV12 wymogów w kryterium **T6**– Zamawiający **żąda** złożenia wraz z ofertą kopii świadectwa homologacji typu pojazdu uzyskanego zgodnie z warunkami określonymi w **Regulaminie nr 118** Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategoriipojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów Jeżeli Wykonawca w kryterium **T6** wpisze znak „X” potwierdzając spełnienia przez autobus EV12 tego kryterium, a nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentu, to Zamawiający za to kryterium przyzna **0 punktów**.
9. W przypadku potwierdzenia w tabeli przez Wykonawcę spełnienia przez autobus EV12 wymogów w kryterium **T4**– Zamawiający **żąda** złożenia wraz z ofertą kopii świadectwa homologacji typu pojazdu uzyskanego zgodnie z warunkami określonymi w **Regulaminie nr 66 EKG ONZ (zawierającego serię poprawek 02)**. Jeżeli Wykonawca w kryterium **T4** wpisze znak „X” potwierdzając spełnienia przez autobus EV12 tego kryterium, a nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentu, to Zamawiający za to kryterium przyzna **0 punktów**.
10. W przypadku potwierdzenia w tabeli przez Wykonawcę spełnienia przez autobus EV12 wymogów w kryterium **T5** - Zamawiający **żąda** złożenia wraz z ofertą kopii dokumentu, sporządzonego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, potwierdzającego spełnienie **Regulaminu nr 29 EKG ONZ**, w tym dokumentu wystawionego po przeprowadzeniu badania oferowanego pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 29 EKG ONZ. Jeżeli Wykonawca w kryterium **T5** wpisze znak „X” potwierdzając spełnienie przez autobus EV12 tego kryterium, a nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentu, to Zamawiający za to kryterium przyzna **0 punktów**.

**Uwagi dotyczące danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy:**

1. jeżeli którakolwiek z wymaganych do przedstawienia w niniejszym formularzu oferty informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w takim przypadku Wykonawca informację tą przedstawia winien przedstawić w odrębnym pliku składanym wraz z ofertą, którego nazwa winna zawierać napis „Zastrzeżony” <nazwa pliku>. Natomiast w przedmiotowym formularzu w miejscu przeznaczonym na podanie danej informacji Wykonawca wpisuje zapis: **„dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”,**
2. w przypadku podania w przedmiotowym formularzu danych uznanych przez Wykonawcę za dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa bez zachowania procedury określonej w pkt 1 niniejszej Uwagi, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku ujawnienia tych danych przez Zamawiającego w toku postepowania przetargowego.

9. Wraz z ofertą składamy niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. …

1. *Niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie* [↑](#footnote-ref-2)
3. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-3)
4. *w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Ed**- Energia nominalna** w rozumieniu zapisów załącznika nr 2 do SWZ [↑](#footnote-ref-5)
6. Ed**- Energia dostępna** w rozumieniu zapisów załącznika nr 2 do SWZ [↑](#footnote-ref-6)