**Załącznik nr 7**

**Wykaz materiałów do zespołów kogeneracyjnych: Jenbacher JMS 316 GLS i Waukesha P48 GLD dostarczanych przez Wykonawcę, do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.**

**I Silnik Jenbacher JMS 316 GLS:**

 1. Filtr olejowy nr katalogowy 225125 – w ilości 6 szt. łącznie na cały okres trwania umowy

 2. Filtr olejowych nr katalogowy 235027 – w ilości 3 szt. łącznie na cały okres trwania umowy

 3. Smar do łożysk generatora Asonic GHY 72 – w ilości 800 G.

**II Silnik Waukesha P48 GLD**

1. Filtr oleju 199395B – w ilości 3 szt./ 1 serwis - łącznie 6 szt. na cały okres trwania umowy
2. Filtr odpowietrzenia karteru silnika CCV55222 – 08 - w ilości 1 szt./ 1 serwis – łącznie 2 szt. na cały okres trwania umowy
3. Dostawa wstępnych filtrów powietrza – w ilości 2 szt/1 serwis – łącznie 4 szt. na cały okres trwania umowy.

Dostawy materiałów będą realizowane do trzech dni roboczych po zgłoszeniu szczegółowego zapotrzebowania przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca/oferent podaje koszty wymienionych materiałów, z wyszczególnieniem ceny jednostkowej netto za każdy z nich oraz łączny koszt wszystkich materiałów, z uwzględnieniem ilości przewidzianej dla całego okresu trwania umowy.