Świnoujście, 14.02.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/0219/56/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w okresie 12 miesięcy”**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisów:

1. w pkt. 4 akapit 4 siwz

było:

„Warunkiem udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie próby technologicznej. Zamawiający umożliwi wykonanie próby ruchowej w Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu udostępniając urządzenie (wirówka Typ UCF466-00-35, nr 8007-961 GEA) wyłącznie w dniach od 09.01.2023r. do 10.02.2023r. O harmonogramie prowadzenia prób zdecyduje kolejność zgłoszeń Wykonawców. Próby Wykonawca przeprowadza na własny koszt i ryzyko.”

jest:

**„Warunkiem udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie próby technologicznej. Zamawiający umożliwi wykonanie próby ruchowej w Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu udostępniając urządzenie (wirówka Typ UCF466-00-35, nr 8007-961 GEA) wyłącznie w dniach od 09.01.2023r. do 03.03.2023r. O harmonogramie prowadzenia prób zdecyduje kolejność zgłoszeń Wykonawców. Próby Wykonawca przeprowadza na własny koszt i ryzyko.”**

1. w pkt. 4 po akapicie 5 siwz o brzmieniu:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał przy użyciu oferowanego polielektrolitu odwodnienie osadu minimum 25% suchej masy osadu wychodzącego oraz maksymalnie 0,20 % suchej masy w odciekach przy jak najmniejszym zużyciu polielektrolitu jednak nie większym niż 12kg/Mg s.m. ”.

dodaje się następującą treść:

**„W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia tych wymagań do poziomu: minimum wagowo 22% suchej masy osadu i maksimum stężenia zawiesiny w odciekach do 0,25 % SM przy dawce polimeru nie wyższej niż 14kg/Mg suchej masy osadu.”.**

1. w pkt. 18.1. siwz

było:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w terminie **do dnia 14.02.2023r., do godziny 12:30.”.**

jest:

**„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zwik\_swi**](https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi) **w terminie do dnia 08.03.2023r., do godziny 12:30.”.**

1. w pkt. 18.2. siwz

 było:

„2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **14.02.2023r**. **o godzinie 12:45.”.**

**jest:**

**„2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu 08.03.2023r. o godzinie 12:45.”.**