***Załącznik nr 1***

***do SWZ nr 6/DE/2024***

***Szczegółowy Opis Zamówienia***

**Dostawa 2 Szt. Węży Ssawnych Aspikler Trelleborg**

1. Opis przedmiotu dostawy:

 Dostawa 2 węży ssawno - tłoczących

1. Parametry techniczne:
* Średnica wewnętrzna – 1 wąż 125mm

 - 2 wąż 150mm

* Ciśnienie robocze 6 bar
* Podciśnienie -0,9 bar
* Długość 20m
* Zakres temperatur -35˚C/+80˚C
* Warstwa wewnętrzna: SBR, czarna gładka
* Wzmocnienie : oplot tekstylny, oplot z drutu stalowego
* Warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna, odbicie tkaniny

1. Pozostałe warunki dostawy urządzenia.
	* Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy
	* Dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy
	* Wąż wyprodukowany na terenie UE
	* Termin płatności 21 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT