***Załącznik nr 1***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** | **Tel./fax** | **Nr NIP** | **nr REGON** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca w konsorcjum (oferta wspólna) Nazwa firmy** | **Dane identyfikujące – adres, nr KRS, NIP, REGON…..** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum.*

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.*

Dane dotyczące ZamawiającegoEKO DOLINA Sp. z o. oŁężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Nawiązując do publikacji o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym z załączonym wzorem umowy.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: dostawę dla Zamawiającego wraz z serwisowaniem przez okres 24 m-cy [zwanym dalej Serwisami], fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia umowy, nieużywanego, kompletnego, nieuszkodzonego samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym (dźwignika przemysłowego), w konfiguracji wzmocnionej do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach tj. na terenie składowiska odpadów komunalnych [zwanego dalej „Hakowcem”] wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ. Podstawowe zespoły Hakowca takie jak: silnik, skrzynia biegów muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co Hakowiec. za cenę (***z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku* - zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)**:

**za całość przedmiotu zamówienia netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł\*\***

w tym:

* 1. ………………………………PLN netto z tytułu dostawy Hakowca wraz z osprzętem oraz wykonania zobowiązań opisanych w §1 ust.2 lit. a-d. we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ IZP-P/02/2022/Hakowiec;
  2. ……………………...…… PLN netto łącznie z tytułu wykonania wszystkich Serwisów tj. z tytułu poszczególnych Serwisów w okresie pierwszych 24 miesięcy udzielonej gwarancji:

…………. PLN netto za serwis po …….. motogodzinach pracy,

…………. PLN netto za serwis po ………. motogodzinach pracy,

…………. PLN netto za serwis po ……… motogodzinach pracy,

**stawka podatku VAT w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\*\***

**za całość przedmiotu zamówienia brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł\*\***

**UWAGA! Ilość Serwisów dookreśla Wykonawca.**

**Nazwa producenta i model oferowanego Hakowca ………………………………………………..\*\***

Wynagrodzenia należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty:

1. dostarczenia, załadunku, transportu, opakowania, ubezpieczenia w transporcie i rozładunku Hakowca wraz z osprzętem,
2. przeprowadzenia próby eksploatacyjnej Hakowca,
3. przeszkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości minimum 6 osób),
4. formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie,
5. podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem,
6. dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową w jeżyku polskim,
7. wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji,
8. wykonywanie napraw i czynności serwisowych zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji/ obsługi urządzenia, a w szczególności koszty materiałów, części, olejów, smarów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów. W przypadku, gdy Wykonawca nie ujął w ofercie wszystkich czynności serwisowych w tym dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy Hakowca, wszelkie koszty ich wykonania obciążają Wykonawcę.

a) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..\*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

b) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

Numer faksu, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję, w tym zgłoszenia z tytułu gwarancji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

\*\* - wypełnia Wykonawca

**Oświadczamy,** że dokonującym dostaw jest podatnik, o którym mowa wart. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż **jest/ nie jest\*\*\*** zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że dostawy **będą/ nie będą\*\*\*** objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt.2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

**Termin wykonania zamówienia:**

Dostawa Hakowca nastąpi nie później niż w ciągu 300 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wykonywanie Serwisów nie przekroczy 24 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru Hakowca w sposób opisany w §2 ust.8/ust.10.

**Gwarancja:**

Oferujemy Gwarancję Wykonawcy przez okres ………………..**\*\*** (nie krótszy, niż 24 miesiące) od odbioru przedmiotu zamówienia na Hakowca wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ (bez limitu kilometrów).

**Nazwa banku i nr konta bankowego wskazanego na stronie** [**https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka**](https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) **na które będą wysyłane płatności** ………………………………………………………………………………………………………………………………**\*\***

**Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może pobrać następujące dokumenty, o których mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych:**

1. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\*\***
2. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\*\***

**Czy Wykonawca jest:**

1. **mikroprzedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**małym przedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**średnim przedsiębiorstwem ?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**\*\*\* - niepotrzebne skreślić**

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

Ustala się termin płatności do **30** dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.................................................................................................................  
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

**Oświadczamy**, że gwarantujemy i ponosimy pełną odpowiedzialność za przestrzeganie **przepisów dotyczących ochrony danych osobowych**, a w szczególności za przetwarzanie danych osobowych pracowników, Konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich biorących udział w realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nie zamierzamy/zamierzamy**\*\*\*** powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | Nazwa części przedmiotu zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani)**\*\*** |
|  |  |

**\*\*** - **wypełnia Wykonawca**

\*\*\* **- niepotrzebne skreślić**

Zastrzeżenie Wykonawcy:

**Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\***/**wskazane w tabeli poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\*** i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| Od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.): **Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert** lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł,** że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5”.

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**Załącznik 1A**

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEGO HAKOWCA***

1. ***Wymagania techniczne samochodu ciężarowego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model oferowanego samochodu ciężarowego\*** |  | |
| **Nazwa producenta samochodu ciężarowego\*** |  | |
| **Nazwa producenta silnika samochodu ciężarowego** *(uwaga:* *podstawowe zespoły samochodu takie jak silnik i skrzynia biegów muszą być tego samego producenta co samochód* )\* |  | |
| **Nazwa producenta skrzyni biegów samochodu ciężarowego** *(uwaga:* *podstawowe zespoły samochodu takie jak silnik i skrzynia biegów muszą być tego samego producenta co samochód* )**\*** |  | |
| **Parametry eksploatacyjne samochodu ciężarowego** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| 1. **SILNIK** |  |  |
| **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| **Moc silnika** | Minimum 300 kW  (według ISO 14396) |  |
| **Rodzaj silnika** | Silnik sześcio-cylindrowy, rzędowy |  |
| **Maksymalny moment obrotowy** | Minimum 2000 Nm |  |
| **Norma emisji spalin** |  |  |
| **Sprężarka powietrza** | Dwu-cylindrowa | TAK/NIE\*\* |
| **Przystawka odbioru mocy napędzana od silnika** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Dodatkowy, odśrodkowy filtr powietrza silnika** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **PODWOZIE** |  |  |
| **Aluminiowy zbiornik paliwa** | Pojemność 250-400 litrów wyposażony w płytę ochronną |  |
| **Zbiornik AdBlue** | Pojemność min 40 litrów |  |
| błotniki z tworzywa sztucznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ wydechowy z końcową rurą wyprowadzoną w górę, za kabiną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zderzak stalowy lub z narożnikami stalowymi, wyposażony w płytę ochronną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| bez przedniej belki najazdowej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| automatyczny sprzęg holowniczy z tyłu z dźwignią ręczną unoszoną do góry, przystosowany do ciągnięcia przyczep zgodnie z dopuszczalną masą zespołu pojazdów dla opisywanego pojazdu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| nieregulowana, jedno-obwodowa pompa wspomagania układu kierowniczego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| rozstaw pomiędzy osiami (pierwszą i drugą) | nie więcej niż 4500 mm |  |
| prześwit pod każdą osią, przy nie załadowanym samochodzie | minimum 300 mm |  |
| prosta przednia belka | TAK | TAK/NIE\*\* |
| konfiguracja przeniesienia napędu 6 x 6 ze stałym napędem na wszystkie osie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| blokada mechanizmu różnicowego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| stabilizatory na każdej osi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dopuszczalna masa całkowita pojazdu | nie mniejsza niż 26000 kg i dla zespołu pojazdów nie mniejsza niż 38000 kg |  |
| ładowność techniczna (dopuszczalne obciążenie samochodu poza drogami publicznymi) | nie mniejsza niż 35000 kg |  |
| resory przednie stalowe, wielopiórowe, paraboliczne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| resory tylne stalowe, wielopiórowe, paraboliczne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **SPRZĘGŁO I SKRZYNIA BIEGÓW** |  |  |
| skrzynia biegów zautomatyzowana, 12 biegowa | TAK | TAK/NIE\*\* |
| Minimalny moment na wejściu skrzyni biegów | 3000 Nm |  |
| sprzęgło dwu-tarczowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ chłodzenia oleju przekładniowego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| skrzynia rozdzielcza z przełożeniami terenowymi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Układ hamulcowy i jezdny** |  |  |
| hamulce bębnowe na wszystkich osiach | TAK | TAK/NIE\*\* |
| felgi stalowe | oś przednia 11,75 x 22,5, osie tylne 9,00 x 22,5 |  |
| na osiach tylnych koła bliźniacze | TAK | TAK/NIE\*\* |
| opony szosowo terenowe (S+G) | Rozmiar przód 385/65 R22,5 oraz tył 315/80 R22,5 |  |
| hamulec silnikowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| stalowy zbiornik sprężonego powietrza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem umieszczone z przodu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| osie na zwolnicach planetarnych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **KABINA** |  |  |
| dzienna, dwu-osobowa, w kolorze białym, nie dopuszcza się kabiny sypialnianej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| odległość przestrzeni mierzona od oparć foteli do tylnej ściany kabiny | Min.25 cm |  |
| tylna ściana wyposażona w okno | TAK | TAK/NIE\*\* |
| mechanizm przechylania kabiny mechaniczno-hydrauliczny (z olejem przystosowanym do pracy w temperaturach do -25st. C) lub niższych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| pneumatyczny sygnał dźwiękowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dwa kluczyki z pilotem, system zamków z zamkiem centralnym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lustra boczne ogrzewane z elektryczną regulacją | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lustro rampowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| fotel kierowcy amortyzowany, regulowany min. w trzech płaszczyznach | TAK | TAK/NIE\*\* |
| obicia foteli z tkaniny z pokrowcami | TAK | TAK/NIE\*\* |
| po stronie kierowcy boczna roleta przeciwsłoneczna | TAK | TAK/NIE\*\* |
| podnośniki szyb po obu stronach elektryczne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| komputer pokładowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| tachograf cyfrowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| radio z głośnikami | TAK | TAK/NIE\*\* |
| radio CB | TAK | TAK/NIE\*\* |
| system ogrzewania i klimatyzacji z regulacją powietrzną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| światła doświetlające otoczenie pojazdu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| oświetlenie stopni wejściowych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| tunel silnika z umieszczonym na nim schowkiem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dodatkowe gniazdo o napięciu 12V | TAK | TAK/NIE\*\* |
| poręcz na dachu, ułatwiająca wchodzenie na pojazd lub stopnie i uchwyty z tyłu kabiny | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wahliwe najniższe stopnie do kabiny | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Elektronika/elektryka** |  |  |
| dwa akumulatory obok siebie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ogranicznik prędkości | 90 km/h |  |
| dwa fabryczne światła ostrzegawcze na dachu kabiny | TAK | TAK/NIE\*\* |
| boczne światła obrysowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ledowe światła do jazdy dziennej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| reflektory przeciwmgielne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dodatkowe oświetlenie robocze zamontowane z tyłu kabiny i z tyłu pojazdu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| instalacja elektryczna | 24V |  |
| sygnał dźwiękowy biegu wstecznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ręczny, główny wyłącznik prądu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Pozostałe wyposażenie** |  |  |
| system zdalnego monitorowania i rejestracji pracy maszyny(lokalizacja, geofencing, stan paliwa i silnika | TAK | TAK/NIE\*\* |
| aktywacja i funkcjonowanie i dostęp Zamawiającego do zdalnego systemu monitorowania i rejestracji pracy maszyny, w okresie trwania gwarancji - w cenie dostawy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| trójkąt ostrzegawczy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lampa ostrzegawcza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| gaśnica | TAK | TAK/NIE\*\* |
| podnośnik pojazdu teleskopowy – minimalny udźwig | Min 12 t |  |
| kliny pod koła | 2 sztuki |  |
| pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wąż do pompowania kół | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kierownica po lewej stronie, pojazd do ruchu prawostronnego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kategoria pojazdu N3G, pojazd terenowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| jedno koło zapasowe w rozmiarze 315/80 R22,5 i jedno koło zapasowe w rozmiarze  385/65 R22,5 (koła zapasowe nie muszą być zamontowane do podwozia) | TAK | TAK/NIE\*\* |
| klucz do kół | TAK | TAK/NIE\*\* |

1. ***Wymagania techniczne urządzenia hakowego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa producenta urządzenia hakowego\*** |  | |
| **Parametry eksploatacyjne urządzenia hakowego** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| hak wymienny, przykręcany, wyposażony w blokadę grawitacyjną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wysokość haka | 1570 mm, zgodnie z normą DIN 30722 |  |
| konstrukcja urządzenia hakowego w miejscach narażonych na największe obciążenia, czyli miejsce załamania ramienia haka, miejsce mocowania siłowników, miejsce mocowania tylnej rolki podporowej musi być wykonana z wykorzystaniem elementów odlewanych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| maksymalnie dwie rolki prowadzące kontener podczas wykonywania operacji wciągania i zdejmowania | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kontener podczas operacji wciągania i zdejmowania nie może mieć kontaktu z podporami stałymi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| blokada hydrauliczna zabezpieczająca przewożony kontener | TAK | TAK/NIE\*\* |
| fabryczny system umożliwiający zabezpieczenia zawartości kontenera poprzez zaciągnięcie plandeki bez konieczności wchodzenia na zabudowę | TAK | TAK/NIE\*\* |
| funkcja naciągania plandeki zasilana hydraulicznie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| plandeka wykonana z materiału wodoodpornego, zwijana automatycznie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| sterowanie systemem zabezpieczania zawartości kontenera radiowo poprzez pilota oraz awaryjnie za pomocą manetek umieszczonych na zewnątrz samochodu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie musi być wyposażone w wagę ciśnieniową w układzie hydraulicznym mierzącą masę przewożonych kontenerów bez wymogu posiadania legalizacji Urzędu Miar i Wag | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie musi być dostosowane do obsługi kontenerów o długości wewnętrznej od 4,7 do 6,9 m | TAK | TAK/NIE\*\* |
| masa urządzenia razem ze zbiornikiem oleju i olejem | Maksymalnie 3200 kg |  |
| ruch poziomy haka | Minimum 1420 mm |  |
| siłowniki wznoszące | 2 sztuki |  |
| ciśnienie robocze układu hydraulicznego | Maksymalnie 30 MPa |  |
| udźwig minimalny | 21000 kg |  |
| urządzenie z funkcją tzw. miękkiego osiadania, eliminującą uderzenie kontenera podczas osiadania | TAK | TAK/NIE\*\* |
| funkcja pozwalająca na wykonanie całej sekwencji załadunku lub wyładunku kontenera, inicjowana po naciśnięciu jednego przycisku (dźwigienki) | TAK | TAK/NIE\*\* |
| alarm sygnalizujący o nie zapiętej blokadzie hydraulicznej kontenera lub system nie pozwalający na odjazd samochodem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ elektroniczny uniemożliwiający wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzeniem hakowym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| hydrauliczna blokada resorów osi tylnej z informacją świetlną na pilocie sterującym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zasilanie z wielotłoczkowej pompy oleju hydraulicznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie hakowe musi pochodzić z produkcji seryjnej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| pilot sterowania hakiem wyposażony w wyświetlacz kodów błędów serwisowych w języku polskim lub piktogramów | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zamontowana kamera do podglądu haka podczas manewru podczepiania kontenera | TAK | TAK/NIE\*\* |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 3***

**Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby**

Ja……………………………………………………\*, w imieniu ……………………………..\*\* zobowiązuję się do

oddania …………………………….\*\*\* do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn.

**Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, | Sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia | Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; | Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą? |
| 1 |  |  |  |  | TAK/NIE |

\* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie

\*\* - podać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby

\*\*\* - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

*Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.*

*Zgodnie z §2 ust/. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w związku z art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3A) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020.1076).*

**NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY!!!**

***Załącznik nr 3A***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 108 UST.1 pkt 5 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu: ………………….… Numer fax: …............................. e-mail:……………..………

Regon: ……………………………………… NIP: ..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym,** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.

Oświadczam, że zawarłem /nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji oraz, że przynależę/nie przynależę ***(odpowiednie skreślić)*** z Wykonawcą …………………………….. do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

***Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą lub zawarł z innym Wykonawcą porozumienie, wówczas musi wykazać, że przygotowywali oferty niezależnie od siebie.***  Środki dowodowe w tym zakresie należy przedłożyć wraz z oświadczeniem.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.