**Załącznik nr 1**

**Szczegółowy wykaz prac**

***Opis budynku oraz konstrukcji masztu, zakres prac związanych z jego demontażem***

Przedmiotem usługi jest demontaż masztu antenowego wraz z jego infrastrukturą   
w obiekcie I Komisariatu Policji mieszącego się przy ul. Okopowej 2B w Lublinie.

Powyższy maszt posadowiony jest na zespole budynków o wysokości około 15 m posiadających cztery kondygnacje (zainstalowana winda), na dach prowadzi drabinka zainstalowana na ostatniej z nich. Zadaszenie budynku posiada lekkie nachylenie i pokryte jest papą. Wejście na dach możliwe jest z poziomu korytarza należącego do Prokuratury Okręgowej   
w Lublinie mieszczącej się w tym samym obiekcie ale przy ul. Okopowej 2A.   
 Maszt antenowy o wysokości 15 m osadzony jest na stałe w dachu budynku (w tzw. stropodachu) oraz dodatkowo oklejona papą. Konstrukcja masztu wyposażona jest w dwa poziomy stalowych lin odciągowych a na jego szczycie zainstalowana jest antena Radmor typu 32812/1 przy użyciu uchwytu dwubelkowego. Wzdłuż masztu poprowadzony jest fider antenowy oraz instalacja uziemiająca. Całkowita długość toru kablowego wynosi około 40 m, który biegnie wzdłuż masztu do jego podstawy skąd dalej przechodzi do komina wentylacyjnego a następnie do pomieszczenia w piwnicy, w którym zainstalowany jest zespół nadawczo-odbiorczy.

Uwzględniając powyższe przedmiotem wykonania prac przez „Wykonawcę” będzie:

1. demontaż masztu antenowego wraz z odciągami,
2. demontaż całości toru antenowego oraz instalacji uziemiającej maszt,
3. demontaż anteny Radmor typu 32812/1.

Dostęp do włazu wejściowego umożliwiającego wejście na dach budynku będzie możliwy po uzyskaniu zgody od Prokuratora Okręgowego w Lublinie 20-950 Lublin,   
ul. Okopowa 2a.

Wszelkie niezbędne zgody będą uzyskiwane za pośrednictwem i we wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Lublinie.

Wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotowego demontażu zapewni „Wykonawca” natomiast rozmontowany maszt antenowy wraz z infrastrukturą stanowiącą jego integralna całość zutylizuje we własnym zakresie oprócz anteny Radmor   
typu 32812/1, którą dostarczy do Zespołu Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie mieszczącego się przy ul. Grenadierów 3.

W przypadku konieczności uzyskania innych dodatkowych informacji, osobami kontaktowymi są pracownicy Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie:

- Marcin Bakalarz, tel. 47 8111041,

- Piotr Jaworski, tel. 47 8111042.