

****



****

**Załącznik nr 5.8 do SWZ**

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

 nazwa i adres Wykonawcy

**SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 8 - Dostawa komputera stacjonarnego typu „stacja robocza” typu 3**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

**„Dostawa komputerów stacjonarnych typu "stacje robocze i serwer obliczeniowy” oraz laptopów i monitorów w podziale na 9 części”, nr ref.: DZP/ZP/31/IFPAN/2023/MS**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa pozycji: | **- Dostawa komputera stacjonarnego typu „stacja robocza” typu 3** |
| W celu potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów przez oferowany towar **Wykonawca zobowiązany jest** dla każdego parametru **skreślić niewłaściwe określenie** w kolumnie E – „Zgodność elementu oferty z OPZ” oraz podać wymagane informacje.  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Lp** | **ATRYBUT** | **PARAMETRY** | **WYMAGANE WARTOŚCI (opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych)** | **Zgodność elementu oferty z OPZ.****W każdym wierszu kolumny należy wpisać czy oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane spełnia/nie spełnia\* oraz podać wymagane informacje** |
| 1 | Procesor | Liczba procesorów | Jeden  | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 2 | Procesor | Liczba rdzeni | Liczba rdzeni co najmniej 24; liczba wątków co najmniej 32 | **spełnia / nie spełnia\*****Podać:****Sumaryczną ilość rdzeni ………….****Ilość wątków ……………………..** |
| 3 | Procesor | Wydajność | Osiąga w teście cpubenchmark wynik CPUmark 59500 lub wyższy (bez overclokingu), wynik dostępny na stronie <https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php> na dzień 30.11.2023r. | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Model……………………..** |
| 4 | Procesor | Bezpieczeństwo | Dostępna i włączona funkcja Trusted Platform Module lub równoważna  | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 5 | Procesor | Klasa przeznaczenia | Stacja robocza | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 6 | Procesor | Chłodzenie | a) Jeden na procesor.b) Posiadający przynajmniej jeden wentylator o średnicy min. 120 mm i całkowitą wydajność odprowadzania ciepła nie mniejszą niż TDP = 250 W.c) Zgodny mechanicznie z procesorem oraz zapewniający nominalna temperaturę procesora przy długotrwałym maksymalnym obciążeniu. | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 7 | Pamięć RAM | Pojemność zamontowana | Co najmniej **128 GB** | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Pojemność ……………………………** |
| 8 | Pamięć RAM | Liczba modułów | 4 (np. 4x128GB) | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 9 | Pamięć RAM | Wydajność modułu | Możliwość osiągnięcia transferu co najmniej 46 GB/s. | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 10 | Twardy dysk 1 | Rodzaj nośnika | SSD - dane przechowywane wyłącznie w pamięci półprzewodnikowej. | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 11 | Twardy dysk 1 | Liczba urządzeń | Nie więcej niż 1  | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 12 | Twardy dysk 1 | Interfejs | M.2, PCIe, z obsługą NVMe | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 13 | Twardy dysk 1 | Pojemność zamontowana | Co najmniej **1 TB** | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Pojemność ……………………………** |
| 14 | Twardy dysk 1 | Szybkość zapisu  | Szybkość odczytu co najmniej: 5000 MB/s ,Szybkość zapisu co najmniej: 5000 MB/s | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 15 | Twardy dysk 2 | Rodzaj nośnika | HDD zapis magnetyczny klasy serwerowej/NAS przystosowany do ciągłej pracy | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 16 | Twardy dysk 2 | Liczba urządzeń | Nie więcej niż 1  | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 17 | Twardy dysk 2 | Interfejs | SATA3 6.0 Gbit/s | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 18 | Twardy dysk 2 | Pojemność zamontowana | Co najmniej 6 TB  | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Pojemność ……….…………..** |
| 19 | Płyta główna | Złącza (każde złącze liczone tylko 1 raz jeśli nie opisano inaczej) | a) PCIe co najmniej 2 sztuk, w tym min. 1 szt. PCIe 5.0 x16b) DIMM: co najmniej 4 szt. c) SATA III co najmniej 3 szt.d) M.2 PCIe NVMe 4.0: co najmniej 2 szt.e) USB min. 4 szt. w tym min 2 szt. w standardzie USB 3.2 Gen 2f) RJ-45 min. l sztukaWymagana liczba portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Należy uwzględnić złącza wewnętrzne i zewnętrzne. | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Model ………………….………….****Producent ………………….……** |
| 20 | Płyta główna | Obsługa pamięci RAM | Co najmniej 128 GB | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 21 | Płyta główna | Interfejs dźwiękowy | Co najmniej 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe wyprowadzone na przednią część obudowy. | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 22 | Płyta główna | Funkcja Trusted Platform Module | Dostępna i włączona  | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 23 | Płyta główna | BIOS kompatybilność | Zgodny z UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 24 | Płyta główna | BIOS zabezpieczenie | Możliwość blokowania dostępu do bios hasłem utrzymywanym po odłączeniu zasilania sieciowego. | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 25 | Interfejs graficzny | Wydajność | Karta graficzna osiągająca w teście videocardbenchmark wynik 1800 lub wyższy na dzień 30.11.2023 r., wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net . Zgodna z technologią CUDA, min. 12GB pamięci GDDR6 | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 26 | Interfejs graficzny | Złącza | Co najmniej jedno złącze DisplayPort i HDMI | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 27 | Interfejs sieciowy | Wydajność i złącze  | Obsługuje transmisję LAN 2.5 Gbps | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 28 | Interfejs sieciowy | Funkcje | WoL (włączana przez użytkownika), PXE 2.1 | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 29 | Interfejs wskazujący | Klawiatura | Klawiatura przewodowa ze złączem USB w układzie QWERTY, polski programisty. | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 30 | Interfejs wskazujący | Mysz | Mysz ze złączem USB, laserowa, z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 31 | Obudowa | Typ i rozmiary | Typu Tower. Możliwość montażu płyt głównych w standardzie: ATX i e-ATX oraz oferowanej płyty głównej.Wyposażona w minimum 2 wentylatory, każdy o średnicy nie mniejszej niż 120mm, zamontowane z przodu i z tyłu lub u góry obudowy.Minimalne wymiary obudowy to 46x23x45 cm.  | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****Model ………………………………****Producent ……………………………** |
| 32 | Obudowa | Możliwości rozbudowy | Liczba zatok wewnętrznych:dysk 3,5’ – min. 2sztdysk 2,5” – min 2 szt.Umożliwia zamontowanie dwóch kart graficznych o długości min. 385 mm.Umożliwiająca zamontowanie układu chłodzenia CPU o wysokości min. 160 mm.  | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 33 | Obudowa | Zasilacz | Spełniający standardy ATX 3.0Pracujący przy napięciu 230VMoc ciągła co najmniej 1000 WEfektywność co najmniej 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz co najmniej 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 34 | System operacyjny | Opis | Nie jest wymagany | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 35 | Gwarancja | Czas trwania | Co najmniej 24 miesiące | **spełnia /nie spełnia\*****Podać:****……………..………….****Oferowany okres gwarancji** |
| 36 | Gwarancja | Warunki świadczenia | Zgodnie z Wymaganiami gwarancyjnymi i serwisowymi. | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 37 | Wielkość dostawy | Liczba sztuk oferowanego zestawu Komputer stacjonarny typu „stacja robocza” typu 3 | **2 sztuki** | **spełnia /nie spełnia\*** |
| 38 | **W komórce poniżej (wiersz 39 tabeli) Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz pełną nazwę (tj. obejmującą model i typ,** **nazwę handlową, jeśli takie atrybuty są stosowane do oferowanego przedmiotu) dla następujących elementów: komputera, myszy, klawiatury, stanowiących łącznie zestaw określany jako ”** **Komputer stacjonarny typu „stacja robocza” typu 3” opisany parametrami określonymi w niniejszej tabeli.** |
| 39 | **Pełne nazwy oferowanych elementów zestawu Komputer stacjonarny typu „stacja robocza” typu 3:** **a) komputer: ………………………………………………………….…………………………………..,** **b) mysz: …………………………………………………………..………………………………………,** **c) klawiatura: …………………………………………….……………………………………………… .** |