**Załącznik S *-*** *Szacowana przez Zamawiającego ilość gniazd klienckich w podziale na poszczególne Jednostki.*

Zamawiający oczekuje na etapie wizji lokalnej uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego oraz przedstawicielem Jednostki, weryfikacji ilości i rodzaju gniazd oraz ich rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***poziom*** | ***placówka*** | ***PEL TYP I*** *[czerwony]*  *(3GL + 2GE)* | ***PEL TYP II*** *[niebieski]*  *(4GL + 2GE)* | ***PEL TYP III*** *[pomarańczowy]**(2GL)* |
| ***-1*** | PZSiPS |  |  |  |
| ***0*** | PZSiPS | 19 | 2 | 2 |
| ***1*** | PZSiPS | 18 | 17 | 3 |
| ***2*** | PZSiPS |  |  |  |
|  | **suma** | **37** | **19** | **5** |
|  | łącznie pkt. | **61** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***poziom*** | ***placówka*** | ***PEL TYP I*** *[czerwony]*  *(3GL + 2GE)* | ***PEL TYP II*** *[niebieski]*  *(4GL + 2GE)* | ***PEL TYP III*** *[pomarańczowy]**(2GL)* |
| ***-1*** | DPS |  | 1 |  |
| ***0*** | DPS |  | 11 | 10 |
| ***1*** | DPS |  | 24 | 11 |
| ***2*** | DPS |  | 6 | 10 |
|  | **suma** |  | **42** | **31** |
|  | łącznie pkt. | **73** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***poziom*** | ***placówka*** | ***PEL TYP I*** *[czerwony]*  *(3GL + 2GE)* | ***PEL TYP II*** *[niebieski]*  *(4GL + 2GE)* | ***PEL TYP III*** *[pomarańczowy]**(2GL)* |
| ***-1*** | KONOPNICKA |  |  |  |
| ***0*** | KONOPNICKA | 25 | 27 | 7 |
| ***1*** | KONOPNICKA | 42 | 3 | 6 |
| ***2*** | KONOPNICKA | 18 | 2 | 2 |
|  | **suma** | **85** | **32** | **15** |
|  | łącznie pkt. | **132** |  |  |

**Maksymalna ilość PEL na jednym obwodzie elektrycznym to 5 szt.**

**Przewidywane zapotrzebowanie na moc na PEL to około 1000W.**