ZAŁĄCZNIK NR **3** DO SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP

REGON

Telefon

FAX

Email

Adres skrytki Epuap

Data wypełnienia

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu **Zakup samochodu pożarniczego typu pickup o napędzie 4x4 o DMC do 3,5t dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu** zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia dla tego postępowania oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia ……….. grudnia 2024 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Oferta obejmuje dostawę:** | **Wypełnia składający ofertę (spełnia /nie spełnia)** |
|  | Podać markę, model i typ pojazdu: |  |
|  | Podać rok produkcji: |  |
|  | Podać moc silnika (w KM):  |  |
|  | Gwarancja na okres w miesiącach  | Wpisać czasookres |

(słownie razem brutto: …………………………………………………………………... zł. w tym ……….. % VAT. Cena

netto: ………………………………………………..…. zł.)

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA OFERENT** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:**
 |  |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 834 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 | spełnia/nie spełnia |
| * Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz. 502).
 | spełnia/nie spełnia |
| 1.1. Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:**
 |  |
| * Długość minimum: 5300 (mm)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Szerokość minimum: 1800 (mm)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Wysokość maksimum pojazdu: 1900 (mm)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Prześwit minimum: 300 (mm)
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Parametry zawieszenia:**
 |  |
| * Promień skrętu max. 7,0 m
 | spełnia/nie spełnia |
| * Przednie zawieszenie podwójne wahacze poprzeczne, stabilizatory
 | spełnia/nie spełnia |
| * Tylne zawieszenie resor piórowy
 | spełnia/nie spełnia |
| * Usztywnione sprężyny zawieszenia
 | spełnia/nie spełnia |
| * Przednie hamulce tarczowe wentylowane
 | spełnia/nie spełnia |
| * Tylne hamulce bębnowe
 | spełnia/nie spełnia |
| * Zdolność pokonywania wzniesień mini. 40 stopni
 | spełnia/nie spełnia |
| * Głębokość brodzenia min. 700 mm
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Silnik:**
 |  |
| * Diesel
 | spełnia/nie spełnia |
| * Pojemność skokowa minimum: 2000 (cm3)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Moc silnika minimum: 150 (KM)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Hałas na biegu jałowym max. 80.0 dB(A)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie czystości spalin min. EURO6
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:**
 |  |
| * Napęd: 4 x 4
 | spełnia/nie spełnia |
| * Skrzynia biegów: automatyczna, min 6 biegowa
 | spełnia/nie spełnia |
| * Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Wymagania techniczne:**
 |  |
| **Nadwozie:** |  |
| * Rok produkcji samochodu 2024
 | spełnia/nie spełnia |
| * Kolor: czerwony, srebrny
 | spełnia/nie spełnia |
| * Rodzaj: Pickup, podwójna kabina, skrzynia przestrzeni ładunkowej z klapą
 | spełnia/nie spełnia |
| * Manualna roleta zamykającą skrzynię ładunkową wraz z spojlerem nad przestrzenią ładunkową
 | spełnia/nie spełnia |
| * Przyciemnione szyby tylne
 | spełnia/nie spełnia |
| * Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie
 | spełnia/nie spełnia |
| * Kamera cofania z monitorem panoramicznym i systemem kamer 360 stopni
 | spełnia/nie spełnia |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych włącznikiem blokady wszystkich szyb
 | spełnia/nie spełnia |
| * Centralny zamek sterowany zdalnie
 | spełnia/nie spełnia |
| * Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu
 | spełnia/nie spełnia |
| * Przedni zderzak w kolorze nadwozia
 | spełnia/nie spełnia |
| * Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
 | spełnia/nie spełnia |
| * Światła do jazdy dziennej w technologii LED
 | spełnia/nie spełnia |
| * Lampy przeciwmgielne przednie
 | spełnia/nie spełnia |
| * Światła mijania przednie oraz tylne w technologii min. LED
 | spełnia/nie spełnia |
| * Spryskiwacze przednich świateł
 | spełnia/nie spełnia |
| * Automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich
 | spełnia/nie spełnia |
| * Wykładzina przestrzeni ładunkowej
 | spełnia/nie spełnia |
| * Pojemność zbiornika paliwa minimum: 75 L
 | spełnia/nie spełnia |
| * Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu, uciąg nim.4500 kg
 | spełnia/nie spełnia |
| **Wnętrze, komfort:** |  |
| * Ilość miejsc siedzących – 5
 | spełnia/nie spełnia |
| * Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylenia
 | spełnia/nie spełnia |
| * Podgrzewane fotele przednie
 | spełnia/nie spełnia |
| * Regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
 | spełnia/nie spełnia |
| * Ogrzewanie przestrzeni na nogi pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
 | spełnia/nie spełnia |
| * Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
 | spełnia/nie spełnia |
| * Regulacja kolumny kierownicy w min. 2 płaszczyznach
 | spełnia/nie spełnia |
| * Klimatyzacja automatyczna min. 2 strefowa, filtr kabinowy
 | spełnia/nie spełnia |
| * Gniazdo 12V min. 2 szt.
 | spełnia/nie spełnia |
| * Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
 | spełnia/nie spełnia |
| * Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
 | spełnia/nie spełnia |
| * Zamykany schowek w przestrzeni podłokietnika
 | spełnia/nie spełnia |
| * Schowek pod siedziskiem pasażera z tyłu
 | spełnia/nie spełnia |
| * Uchwyty pomocnicze w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
 | spełnia/nie spełnia |
| * Dywaniki gumowe na całości części pasażerskiej
 | spełnia/nie spełnia |
| * Kierownica skórzana multifunkcyjna z funkcjami sterowania multimediami oraz systemami bezpieczeństwa
 | spełnia/nie spełnia |
| * Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS z kolorowym dotykowym ekranem min 8 cali, system Bluetooth
 | spełnia/nie spełnia |
| * Nawigacja satelitarna w języku polskim
 | spełnia/nie spełnia |
| * Port łączności typu USB min. 1 szt.
 | spełnia/nie spełnia |
| **Bezpieczeństwo:** |  |
| * System zapobiegający blokowaniu kół
 | spełnia/nie spełnia |
| * System wspomagania nagłego hamowania
 | spełnia/nie spełnia |
| * Poduszki powietrzne bezpieczeństwa min. 4 szt.
 | spełnia/nie spełnia |
| * Wspomaganie kierownicy
 | spełnia/nie spełnia |
| * System wspomagania zjazd ze wzniesienia
 | spełnia/nie spełnia |
| * System kontroli toru jazdy
 | spełnia/nie spełnia |
| * System stabilizacji toru jazdy przyczepy
 | spełnia/nie spełnia |
| * Hamulec ręczny
 | spełnia/nie spełnia |
| * Tempomat
 | spełnia/nie spełnia |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
 | spełnia/nie spełnia |
| * Regulacja wysokości pasów kierowcy
 | spełnia/nie spełnia |
| * Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
 | spełnia/nie spełnia |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich 17 cali z oponami terenowymi typu ALL-Terain
 | spełnia/nie spełnia |
| * Pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe
 | spełnia/nie spełnia |
| * System wspomagania otwierania i zamykania klapy przestrzeni ładunkowej
 | spełnia/nie spełnia |
| * Centralny zamek tylnej klapy
 | spełnia/nie spełnia |
| * Uszczelki klapy skrzyni ładunkowej
 | spełnia/nie spełnia |
| * Uchwyty wewnętrzne w przestrzeni ładunkowej do mocowania ładunku
 | spełnia/nie spełnia |
| * Aluminiowa osłona tylnego mostu
 | spełnia/nie spełnia |
| * Aluminiowa osłona silnika
 | spełnia/nie spełnia |
| * Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu
 | spełnia/nie spełnia |
| * Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia min. 2000 kg dopuszczalnej macy całkowitej przyczepy z wiązką 13-pin + przejściówka na 7-pin
 | spełnia/nie spełnia |
| * Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg z hamulcem 3500 kg.
 | spełnia/nie spełnia |
| * Dodatkowy zestaw opon zimowych 17 cali z felgami
 | spełnia/nie spełnia |
| * Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze.
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Dodatkowe wymagania i wyposażenie**
 |  |
| * Pojazd powinien być oznakowany, oznakowanie pojazdu zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 09.03.2021 r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania i podpisaniu umowy.
 | spełnia/nie spełnia |
| * Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:
	+ akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny,
	+ świetlne w technologii LED: światła niebieskie w atrapie pojazdu oraz z tyłu pojazdu, lampy kierunkowe ostrzegawcze, źródło światła min. 6 diod, podpiętych pod instalację elektryczną samochodu, uruchamianych po uruchomieniu modulatora – przód 2 szt., tył 2 szt.
	+ światło niebieskie typu kogut w technologii LED o wysokości max. 60 mm, montowany na magnes z możliwością podłączenia zasilania na konsoli przedniej do gniazda 12 V.
* Urządzenie sterujące działaniem sygnalizacji akustyczno-świetlnej powinno być zamontowane w kabinie kierowcy w sposób umożliwiający swobodne jego uruchomienie zarówno przez kierowcę jak i pasażera.
 | spełnia/nie spełnia |
| * W kabinie musi być zamontowane dwa radiotelefony cyfrowo - analogowe zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno - funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc min. 10 W, min. 250 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. System selektywnego wywołania 5-tonowy zgodny z: CCIR 100ms, CCIR 70ms, EEA 40ms. Radiotelefony połączone z oddzielnymi antenami max 230 mm wys. umiejscowionymi na dachu kabiny na powierzchni metalowej (anteny z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się).
* W przypadku zastosowania radiotelefonów innych niż: Motorola DM4601e należy dostarczyć urządzenia o parametrach równorzędnych oraz zestaw umożliwiający programowanie obsady kanałowe,
* Radiostacje muszą być zaprogramowane wg potrzeb Zamawiającego,
* Umiejscowienie radiotelefonów w kabinie pojazdu umożliwiający swobodną obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera zostanie uzgodnione z Zamawiającym.
 | spełnia/nie spełnia |
| 1. **Gwarancja:**
 |  |
|  - Gwarancja mechaniczna na samochód minimum: 24 miesiące | spełnia/nie spełnia |

1. Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w SWZ.
2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia do dnia ………….grudnia 2024 r.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 27 grudnia 2024 r.
7. Oświadczam, że złożona oferta:

☐ [A] nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

☐ [B] prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku w [%] |
| lp  |  - wypełnić, gdy B -  |  - wypełnić, gdy B -  |  - wypełnić, gdy B -  |
| lp  |  - wypełnić, gdy B -  |  - wypełnić, gdy B -  |  - wypełnić, gdy B -  |

1. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

☐ [C] żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

☐ [D] wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |
| od | do |
|  |  - wypełnić, gdy D -  |  - wypełnić, gdy D -  |  - wypełnić, gdy D -  |
|  |  - wypełnić, gdy D -  |  - wypełnić, gdy D -  |  - wypełnić, gdy D -  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

 - wypełnić, gdy D -

**Uwaga!** W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

1. Oświadczam, że:

☐ [E] zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

☐ [F] zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| lp  |  - wypełnić, gdy F -  | ☐ TAK☐ NIE |  - wypełnić, gdy tak -  |
| lp  |  - wypełnić, gdy F -  | ☐ TAK☐ NIE |  - wypełnić, gdy tak -  |
| lp  |  - wypełnić, gdy F -  | ☐ TAK☐ NIE |  - wypełnić, gdy tak-  |

w przypadku niewypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| lp  |  - wypełnić -  |  - wypełnić -  |
| lp  |  - wypełnić -  |  - wypełnić -  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawca jest:

a) mikroprzedsiębiorstwem TAK / NIE\*

b) małym przedsiębiorstwem TAK / NIE\*

c) średnim przedsiębiorstwem TAK / NIE\*

(\* niepotrzebne skreślić)

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

Proszę wymienić załączone dokumenty lub oświadczenia

Dokument należy po sporządzeniu[[1]](#footnote-1) opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku oferty wspólnej - wymagany jest kwalifikowany podpis pełnomocnika Wykonawców.

………………………………………………………………………………….……………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**(Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF)**

1. Zamawiający sugeruje zapisanie dokumentu elektronicznego przed podpisaniem do formatu \*.pdf [↑](#footnote-ref-1)