**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |  |
| **1** | **TV** | **Monitor LED (telewizor)** | **122 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | producent | podać |
| 1.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 1.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 1.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż 2022 r. |
| 1.5 |   | • *opis* | *x* |
|   |   | • przekątna ekranu | • min. 32", |
|   |   | • rozdzielczość | • 1920 x 1080 Full HD, |
|   |   |  •typ telewizora | • LED, |
|   |   | • wbudowany tuner | • TAK, |
|   |   |  | • DVB-S (cyfrowy satelitarny), |
|   |   |  | • DVB-S2 (cyfrowy satelitarny), |
|   |   |  | • DVB-T (cyfrowy naziemny), |
|   |   |  | • DVB-T2 (cyfrowy naziemny), |
|   |   |  | • DVB-C (cyfrowy kablowy), |
|   |   |  •łączność bezprzewodowa | • Wi-Fi, |
|   |   | • liczba złączy HDMI | • min. 2 szt., |
|   |   | • liczba złączy USB | • min. 2 szt., |
|   |   |  • złącze Cl | • TAK, |
|   |   | • pozostałe złącza | • wejście antenowe, |
|   |   |  | • wejście Ethernet (LAN), |
|   |   |  | • gniazdo słuchawkowe, |
|   |   | • moc głośników | • min. 2 x 5 W, |
|  1.6 |   | *parametry* |  |
|   |   |  • klasa energetyczna | • min. A, |
|   |   |  • dodatkowe wyposażenie | • uchwyt do mocowania na ścianie (większość ścian w systemie ścian g-k), • pilot. dwa komplety baterii, |
| **2** | **Xa1.5** | **Niszczarka (papier + CD)** | **28 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | producent | podać |
| 2.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 2.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 2.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż 2022 r. |
| 2.50258 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • pojemność kosza | • min. 23 l, |
|   |   | • głośność [dB] | • maks. 75, |
|   |   | • szerokość wejścia [mm] | • min. 220, |
|   |   | • funkcje: |   |
|   |   | • auto start/stop | • TAK, |
|   |   | • funkcja cofania | • TAK, |
|   |   | • sposób niszczenia | • Ścinki, |
|  |  | • poziom bezpieczeństwa DIN | • min. P-4 |
|  |  | • klasa niszczenia nośników: | • min. O-1/T-1 |
|   |   | • niszczenie jednorazowe [szt.] | • min. 10, |
|   |   | • niszczenie kart kredytowych | • TAK, |
|   |   | • niszczenie płyt CD/DVD | • TAK, |
|   |   | • niszczenie innych materiałów spinacze, zszywki  | • TAK,  |
|   |   | • czas pracy ciągłej: | • min. 3 minuty, |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt./kpl.)**  | **CENA JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **STAWKA VATw %** | **CENA JEDNOSTKOWABRUTTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ***(8=4\*7)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Monitor LED (telewizor) | TV | 122 |  |  |  |  |
| 2 | Niszczarka (papier + CD) | Xa1.5 | 28 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.  |
| **5.** | Kolory wyposażenia zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.  |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.  |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia  oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ……………….…… złotychsłownie złotych: ………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………….………., dnia ……….……2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionychdo reprezentowania Wykonawcy |