**Załącznik 11.11 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 11 – Krzesło kardiologiczne z systemem płozowym**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Krzesło kardiologiczne z systemem płozowym 20 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka i typ oferowanego krzesła (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |
|  | System płozowy ułatwiający sprowadzenie pacjenta o dużej masie ciała po schodach. |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa odpornego na uszkodzenia  |  |
|  | Możliwość złożenia do transportu w ambulansieMaksymalne wymiary po złożeniu: 52 x 23 x 96 cm. |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie  |  |
|  | 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360° |  |
|  | Uchylne, składane uchwyty tylne |  |
|  | Stabilizator głowy pacjenta |  |
|  | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta |  |
|  | Min. 3 pasy poprzeczne |  |
|  | Waga krzesełka z system płozowym max. 15 kg |  |
|  | Udźwig min. 227 kg |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Norma EN 1865 (lub równoważne) |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy