MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 28.07.2022r.

Nr ref. Postępowania**: Izp 271.26.2022**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji** pn.:

**PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z MODENIZACJĄ ZAPLECZA TECHNICZNO – FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (MOSIR)  
 W BIELSKU PODLASKIM**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2022r. o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

Pytanie Nr 1.W związku z ukazaniem się w/w przetargu proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego nawierzchni syntetycznej dla boiska piłkarskiego. W dokumentacji projektowej Zamawiający wskazał wymagania dotyczące nawierzchni syntetycznej natomiast nie wskazał żadnych dokumentów potwierdzających wymagania Zamawiającego. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni z trawy syntetycznej jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą bądź przed podpisaniem umowy dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

Żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających parametry jakościowe nawierzchni z trawy syntetycznej, która jest głównym elementem przedmiotowego zamówienia zagwarantuje, że oferent dysponuje proponowaną nawierzchnią i posiada wiedzę oraz doświadczenie w jej instalacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy uwagę, iż postawienie wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych jest jedynym sposobem na prawidłową weryfikację Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby do oferty, jako przedmiotowe środki dowodowe, dołączyć poniższe dokumenty potwierdzające parametry zaproponowanej nawierzchni:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta   
z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta.

Ad.1. Zamawiający w SWZ dość szczegółowo opisał wymagane parametry trawy syntetycznej oraz wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia postawionych wymagań. Dokumenty te będą weryfikowane, a w przypadku spełnienia postawionych wymagań, zatwierdzane będą w czasie poprzedzającym dostawę na plac budowy.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*